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Техническое задание на поставку системы телеметрии "Аксон-XL" с установкой и пусконаладкой.
Наименование товара
	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	Поставка системы телеметрии "Аксон-XL" с установкой и пусконаладкой
	шт
	26.51.52.110
	26.51
	-
	Описание товара:
Шкаф телеметрии "Аксон-XL ЕХ" с искробезопасным выходом
питания для корректора Uвых=8,5В, Iвых 50 мА.,
два GSM модуля для одновременной
передачи данных ресурсоснабжающим организациям (Мособлгаз Юго-Восток, Газпроммежрегионгаз Москва)
Состав работ.
1.1	В состав работ входит:
●	поставка шкафа телеметрии «Аксон-XL»;
●	установка шкафа телеметрии в помещении котельной на определенное проектом место;
●	подключение системы телеметрии к узлу учета газа в соответствии с проектом;
●	пусконаладка шкафа телеметрии Аксон АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» (подключение шкафа телеметрии УУГ котельной к системе телеметрического контроля АО «Мособлгаз» «Юго-Восток»)
●	пусконаладка шкафа телеметрии Аксон ООО «Газпроммежрегионгаз Москва» (подключение  шкафа телеметрии УУГ котельной к системе телеметрического контроля АО «Газпроммежрегионгаз Москва»)
	1






Адрес поставки товара
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Москворецкая 46 б



Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания договора


Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара.
Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.
Поставщик обладает необходимой квалификацией для производства работ, которые сопутствуют поставке. Имеет все необходимые допуски и разрешительные документы.
До начала производства работ, в течение 3 (трёх) рабочих дней, Поставщику необходимо предоставить:
- приказ о назначении ответственных лиц за выполнение работ по монтажу;
- допуски работников к проведению работ и квалификация группы безопасности;
- список работников, которые будут задействованы в работах с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и копии приказов о допуске работников к выполнению указанных работ с приложением копий документов, удостоверяющих личность;
- список транспорта, задействованного при проведении работ, въезжающего на территорию объекта с указанием номеров и марок автомашин, копии свидетельств о регистрации транспортных средств;
Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию о приемке в оригинале. Комплект отчетной документации:
●	акт о монтаже системы телеметрии «Аксон-XL»;
●	акт приема-передачи;
●	УПД;
●	счет;
●	заводские паспорта и инструкции по эксплуатации на шкаф телеметрии;
●	сертификат ЕАС;

	2
	Поставка и установка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.



Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	26.51.52.110
	Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов



Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	26.51
	Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации



Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	-
	




Инициатор закупки:  инженер-энергетик   _____________________________Акуфенко Р.В. 
                                                                    (подписано установленным порядком)  
