
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке эффективности систем вентиляции

	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Оказание услуг по проверке эффективности систем вентиляции
	1
	Условная единица



1. Общие положения

        Проверка эффективности систем вентиляции. Определение путем прямых инструментальных измерений аэродинамических параметров воздушной среды на следующих объектах: 
Произвести измерительные работы в зданиях Административного, Физиотерапевтического, Клинического корпусов.
	
	

	№
п.п.
	Наименование помещений

	№ вент. Системы
	Количество точек замера

	1
	Блок А
	ВС – 1
	22

	2
	Блок А
	ВС – 2
	6

	3
	Блок А
	ВС – 3
	5

	4
	Блок А
	ВС – 4
	21

	5
	Блок А
	ВС – 6
	1

	6
	Блок А
	ВС – 7
	1

	7
	Блок А
	ВС – 9
	17

	8
	Блок А
	ВС – 10
	6

	9
	Блок А
	ВС – 11
	17

	10
	Блок А
	ВС – 12
	5

	11
	Блок А
	ВС – 13
	2

	12
	Блок А
	ВС – 14
	4

	13
	Блок А
	ВС – 15
	3

	14
	Блок А
	ВС – 16
	1

	15
	Блок А
	ВС – 17
	3

	16
	Блок А
	ВС – 18
	3

	17
	Блок А
	ВС – 19
	1

	18
	Блок А
	ВС – 20
	1

	19
	Блок А
	ВС – 21
	1

	20
	Блок А
	ВС – 22
	1

	21
	Блок А
	ВС – 23
	3

	22
	Блок А
	ПС – 1
	17

	23
	Блок А
	ПС – 2
	47

	24
	Блок Б
	ВС – 20
	2

	25
	Блок Б
	ВС – 21
	4

	26
	Блок Б
	ВС – 22
	18

	27
	Блок Б
	ВС – 23
	4

	28
	Блок Б
	ВС – 24
	22

	29
	Блок Б
	ВС – 25
	2

	30
	Блок Б
	ВС – 26
	4

	31
	Блок Б
	ВС – 27
	3

	32
	Блок Б
	ВС – 28
	10

	33
	Блок Б
	ВС – 29
	4

	34
	Блок Б
	ВС – 30
	3

	35
	Блок Б
	ВС – 31
	2

	36
	Блок Б
	ВС – 32
	3

	37
	Блок Б
	ВС – 33
	3

	38
	Блок Б
	ВС – 34
	3

	39
	Блок Б
	ВС – 35
	3

	40
	Блок Б
	ВС – 36
	3

	41
	Блок Б
	ВС – 37
	2

	42
	Блок Б
	ВС – 38
	3

	43
	Блок Б
	ВС – 39
	18

	44
	Блок Б
	ВС – 40
	4

	45
	Блок Б
	ВС – 41
	4

	46
	Больничный корпус
	ПС – 1
	54

	47
	Больничный корпус
	ПС – 2
	44

	48
	Больничный корпус
	НК – 1
	17

	49
	Больничный корпус
	НК – 2
	20

	50
	Больничный корпус
	ВС – 1
	4

	51
	Больничный корпус
	ВС – 2
	8

	52
	Больничный корпус
	ВС – 3
	10

	53
	Больничный корпус
	ВС – 4
	10

	54
	Больничный корпус
	ВС – 5
	38

	55
	Больничный корпус
	ВС – 6
	23

	56
	Больничный корпус
	ВС – 7
	8

	57
	Больничный корпус
	ВС – 8
	7

	58
	Больничный корпус
	ВС – 9
	19

	59
	Больничный корпус
	ВС – 10
	5

	60
	Больничный корпус
	ВС – 11
	5

	61
	Больничный корпус
	ВС – 12
	7

	62
	Больничный корпус
	ВС – 13
	9

	63
	Больничный корпус
	ВС – 14
	1

	64
	Больничный корпус
	ВС – 15
	34

	65
	Больничный корпус
	ВС – 16
	2

	66
	Больничный корпус
	ВС – 17
	33

	67
	Больничный корпус 
	В-1
	2

	68
	Больничный корпус
	П-1
	2

	69
	Больничный корпус
	В-1
	2

	70
	Больничный корпус
	П-1
	2



                                            Ведомость предоставления услуг.

	№
	Наименование услуг
	Кол-во
измерений

	1
	Измерение скорости движения воздуха на
 вентиляционных системах с оценкой эффективности 
вентиляции в Блоке А
	188

	2
	Измерение скорости движения воздуха на 
вентиляционных системах с оценкой эффективности 
вентиляции в Больничном корпусе
	366

	3
	Измерение скорости движения воздуха на 
вентиляционных системах с оценкой эффективности 
вентиляции в Блоке Б
	24

	
	Итого
	578


Исполнитель проводит следующие услуги:
1.Визуальное обследование существующих систем механической приточно-вытяжной вентиляции и составление дефектной ведомости состояния этих систем, если таковая необходима.
1.1. Изучение существующей технической документации (проектов, инструкций по содержанию и эксплуатации вентиляционных систем, данных предыдущих испытаний и т.д.).
1.2. Обследование вентиляционных сетей (техническое состояние и исправность воздуховодов и т.д)
1.4. Анализ выполненных работ и составление перечня замечаний, требующих устранения до начала проведения работ по проверке эффективности систем вентиляции и кондиционирования.
2. Проверка эффективности работы существующих вентиляционных систем.
2.1. Испытание вентиляционного оборудования.
2.2. Замеры по вентиляционным сетям. 
2.3. Определение количества приточного и удаляемого воздуха по отверстиям.
2.4. Анализ полученных данных, выдача замечаний и предложений по результатам обследования, составление технического отчета.
2.5. По результатам проделанной работы оформляется «Акт проверки эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования» по каждому помещению в 2-х экземплярах (1-экземпляр-Заказчику, 2-й экземпляр хранится у Исполнителя).

2. Общие требования к оказанию услуг
  1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:
 СП 60.13330.2020 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА».
 СП 336.1325800.2017. «Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр). 
 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". 
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". 
 ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования общественных зданий».
 ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». 
 СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». 
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". 
 "ГОСТ Р 50938-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1348-ст). 
 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте". 
 "ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст). 
 Постановление Госстандарта СССР от 13.11.1975 N 2849 "ГОСТ 12.4.021-75*. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования". 
 Постановление Правительство Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
 2. Отчётная документация должна содержать сведения о техническом состоянии вентиляционного оборудования с перечнем замечаний, данные по комплектации вентиляционных установок с техническими характеристиками.
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