Описание объекта закупки
Техническое задание
1. Гибридизационная печь Scientz 
Наименование: Гибридизационная печь лабораторная
Производитель/Модель: Scientz (или эквивалент)
Назначение: Для гибридизации нуклеиновых кислот, инкубации мембран, блоттинга.
Технические характеристики:
•	Диапазон температуры: от +5 °C выше комнатной до +99,9 °C (или не менее +80 °C)
•	Точность поддержания температуры: ±0,5 °C
•	Равномерность температуры: ±1 °C
•	Объём камеры: не менее 8–12 л
•	Внутреннее освещение: да (для визуализации образцов)
•	Скорость вращения ротора (бутылок): регулируемая, от 5 до 20 об/мин
•	Габариты (Ш×Г×В): не более 400×500×400 мм
•	Материал корпуса: нержавеющая сталь или устойчивый к коррозии пластик
•	Управление: микропроцессорное, цифровой дисплей
•	Защита от перегрева: автоматическое отключение
•	Питание: 220 В, 50 Гц
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