ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по поверке и испытанию средств индивидуальной защиты используемых в электроустановках для нужд 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

1.   Общая информация об объекте закупки:
1.1. [bookmark: _GoBack]Объект закупки: оказание услуг по поверке и испытанию средств индивидуальной защиты для нужд ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
1.2. Место оказания услуг: Поверка осуществляется на базе Исполнителя. Доставка СИЗ к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами Исполнителя.
1.3. Объем услуг согласно Спецификации:
1.  Диэлектрические перчатки - 10 пар  
2.  Галоши диэлектрические - 10 пар 
3.  Указатель напряжения  - 5 шт. + Индикатор напряжения  - 5 шт. 
4.  Токовые клещи - 1 шт.
2. Стандарт услуг:
2.1. Испытания СИЗ должны проводиться в следующем порядке:
  - Визуальный осмотр СИЗ на предмет их соответствиям требованиям и отсутствия механических   повреждений, выбраковка;
- Испытания СИЗ;
- Маркировка СИЗ;
            - Составление протокола испытания СИЗ.
    2.2.  Исполнитель должен иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории.
   2.3. Используемые для проведения измерений приборы должны иметь необходимый класс точности и  иметь паспорта с указанием актуальной даты поверки.
2.4   Используемые для проведения измерений модели приборов должны быть включены в Государственный реестр средств измерений.
3. Порядок сдачи и приёмки услуг.
3.1 Исполнитель по окончании оказания услуг предоставляет Заказчику испытанные защитные средства со штампами, бирками и отчетной документацией о проведении испытаний.
 3.2 По результатам испытаний Исполнитель выдаёт Заказчику протокол испытаний или акт о непригодности защитных средств.
4. Объём и сроку гарантий качества услуг:
4.1 Исполнитель должен гарантировать:
·  надлежащее качество оказываемых услуг в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
·  оказание всех услуг в установленные сроки.
4.2 Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб СИЗ Заказчика в размере затрат на восстановление.
4.3 Гарантия на оказанные услуги должна быть не менее 6 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
5. Требования к используемым материалам и оборудованию.
5.1 Исполнитель должен использовать в процессе оказания услуг материалы и оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, ТУ, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для оказания услуг.
5.2 Все используемые испытательные установки и измерительные приборы должны быть исправными, с не истекшим сроком годности, иметь свидетельства о внесении в Государственный реестр средств испытаний и измерений и действующие свидетельства о поверке.


