ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по ремонту холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5

	№
п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – ФГБУ «РГБ»).

	2. 
	Наименование работ (Объект закупки)
	Выполнение работ по ремонту холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5

	3. 
	Вид финансирования
	Собственные средства (Субсидия на выполнение государственного задания)

	4. 
	Срок начала и окончания всех видов работ
	Начало выполнения работ – первый рабочий день, следующий за датой заключения Контракта. 
Завершение выполнения работ – не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня начала выполнения работ.

	5. 
	Предмет Технического задания
	Настоящим Техническим заданием устанавливаются цели, объем и требования к выполнению работ по ремонту холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5, техническое состояние которого ухудшилось в процессе эксплуатации, включая цели, объем и требования к: 
· оформлению контрактной и организационно-технической документации в ходе подготовки и проведения работ; детальному обследованию холодильной машины;
· подготовке помещений к выполнению работ, включая обустройство временных ограждений в зоне проведения работ;
· разработке рабочей и технической и иной проектной документации, необходимой для выполнения работ; получению полного комплекта разрешительных документов необходимых для проведения работ;
· разработке проекта пуско-наладочных работ и программы-методики индивидуальных и комплексных результатов;
· пуско-наладочным работам и проведению комплексных испытаний систем;
· разработке исполнительной и эксплуатационной документации, необходимой для приемки работ и введению результатов работ в эксплуатацию;
· приемо-сдаточным процедурам
· вводу результата работ в эксплуатацию.
· работам заключительного этапа.

	6. 
	Сведения об Объекте
	Объектом (далее – Объект) в рамках настоящего Технического задания является холодильная машина Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546, предназначенная для создания и поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях здания ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5, а также сооружения, инженерные коммуникации, сети и системы, находящиеся в зоне производства работ, попадающие под влияние планируемых работ и/или оказывающие влияние на результаты планируемых работ, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта в целом, которые затрагиваются при производстве работ для достижения целей работ, указанных в Разделе 7 настоящего Технического задания.
Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия, с наличием пересечения потоков движения сотрудников и читателей с путями движения рабочих подрядной организации. Требования настоящего Технического задания распространяются и на другие сооружения, технологически связанные и/или затронутые Подрядчиком в ходе реализации комплексного подхода при проведении работ.
Режим работы: понедельник - пятница с 8:30 до 18:00.

	7. 
	Цель работ
	Производство работ должно осуществляться с целью:
· восстановления эксплуатационных свойств холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546, устранения повреждений, замены/ремонта локально поврежденных элементов и устранения дефектов вышеуказанной холодильной машины, 
· восстановления системы вентиляции здания ФГБУ «РГБ» для обеспечения поддержания нормированных параметров температуры, влажности; достижения целевых параметров качества воздушной среды:
· температура воздуха 20 – 22С°;
· скорость движения воздуха не более 0,15м/с.

	8. 
	Исходные данные
	1. Настоящее техническое задание (Приложение 1 к Контракту).
2. Ведомость объемов работ (Приложение Б к настоящему Техническому заданию).
Получение недостающих исходных, разрешительных (согласительных) и распорядительных документов производится Подрядчиком самостоятельно (при необходимости, на основании доверенности, полученной от Заказчика).
Если в процессе сбора исходной документации и последующих работ будет обнаружено отсутствие какой-либо исходной информации (чертежи, технологические данные и решения по существующим системам, и т.п.), необходимой для качественного выполнения работ, Подрядчик должен получить или разработать и согласовать данную недостающую информацию за свой счет.
Подрядчик за свой счёт обеспечивает своевременное квалифицированное получение необходимых для производства работ согласований, разрешений, положительных заключений и иных документов уполномоченных органов (в случае необходимости). Заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций.
В случае необходимости выдачи Заказчиком доверенности на ответственных лиц Подрядчика, Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику письмо с указанием ответственных лиц, на которых необходима выдача доверенностей, их паспортных данных, необходимых полномочиях и места требования доверенности.
По поручению Заказчика Подрядчик за свой счёт обеспечивает своевременное квалифицированное получение необходимых для производства работ согласований, разрешений, положительных заключений и иных документов уполномоченных органов. Заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций.
Если в процессе сбора исходной документации и последующих работ будет обнаружена недостоверность и/или частичная неточность какой-либо исходной информации (предыдущих изысканий и заключений, чертежей, технологических данных и решений по существующим системам, и т.п.), необходимой для качественного производства работ, Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика и самостоятельно выполнить за свой счет необходимые изыскания, расчеты и корректировки исходных данных.
Подрядчик ведет реестр исходной документации, согласований, разрешений, положительных заключений и иных документов уполномоченных органов передает в установленном порядке обозначенные документы Заказчику.

	9
	Объем и содержание выполняемых работ
	Работы выполняются в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием и Ведомостью объемов работ (Приложение Б к настоящему Техническому заданию).
Подрядчик, подписывая Контракт, подтверждает, что провел все необходимые расчеты и анализ настоящего Технического задания до подписания Контракта, и что контрактная стоимость является достаточной для выполнения всех Работ в полном объеме и надлежащего качества.
Предварительная ведомость объемов работ, представленная в Приложении Б настоящего Технического задания, используется как исходные данные и основание для расчетов, определяет предварительный перечень и объемы Работ и материалов. Любое несоответствие между Предварительной ведомостью объемов работ и иными условиями Контракта разрешается в пользу условий Контракта и целям работ, указанными в Разделе 7 настоящего Технического задания. 
Не включение отдельных работ, материалов или затрат в Предварительную ведомость объемов работ не освобождает Подрядчика от обязанности по их выполнению или возмещению, если такие работы, материалы или затраты необходимы для достижения результата, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием.
Подрядчик принимает на себя риск недостаточности или отсутствия в Предварительной ведомости объемов работ каких-либо работ, материалов или затрат, необходимых для достижения конечного результата, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием.
В комплекс подготовительных работ входят следующие виды работ, включая, но не ограничиваясь:
· согласование ключевых участников проекта: Подрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен представить на согласование Заказчику списки привлекаемого персонала, включая: 
· руководителя проекта;
· ответственного за обеспечение пожарной безопасности на Объекте;
· ответственного за охрану труда; 
· ответственного за охрану окружающей среды; 
· ответственного за мероприятия по безопасности
· иных ключевых специалистов и работников Подрядчика, привлекаемых к выполнению Работ,
список должен быть оформлен по форме Приложения А к настоящему Техническому заданию с отметками Службы пожарной безопасности и охраны труда Заказчика и (далее – СПБиОТ) о прохождении вводных инструктажей, список должен сопровождаться пакетом документов, подтверждающих квалификацию персонала;
· сбор исходно-разрешительной документации и дополнительное обследование Объекта: Подрядчик, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен завершить изучение исходных данных, указанных в Разделе 8 настоящего Технического Задания, сбор/инициализацию получения недостающих исходных данных, провести дополнительное обследования Объекта и анализ исходных данных и инициировать получение всех необходимых разрешений на производство работ, по результатам предоставить Заказчику в указанный срок отчет о результатах сбора и анализа исходно-разрешительной документации и плана дополнительного обследования Объекта, Подрядчик на протяжении действия всего Контракта обязан организовать процедуры изысканий и получения разрешений, предусмотренных существующим законодательством; дополнительное обследование: Подрядчик, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен предоставить на согласование Заказчику надлежащим образом оформленные и согласованные результаты дополнительного обследования Объекта, Подрядчик на протяжении действия всего Контракта обязан за свой счет организовать процедуры изысканий, предусмотренных существующим законодательством;
· разработка и утверждение Проекта производства работ: Подрядчик, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Заказчиком скорректированной рабочей и иной документации, должен предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ в соответствии с целями, указанными в Разделе 7 настоящего Технического задания, включающий в том числе рабочие чертежи, технологические карты и методики, необходимые для выполнения работ. Проект производства работ должен выполняться на весь цикл работ, включая, монтажные, демонтажные и иные виды работ, Проект производства работ может выполняться одним томом на весь цикл работ, или отдельными томами для выделенных участков производства работ и/или видов работ;
· допуск на производственную площадку: Подрядчик одновременно с предоставлением на согласование Заказчику списков привлекаемого персонала передает Заказчику надлежащим образом оформленный Акт-допуск на объект (площадку) для организации производства работ по форме Приложения А к настоящему Техническому заданию, который подтверждает, что Подрядчик полностью изучил требования настоящего Технического задания, и который после прохождения инструктажей и оформления по требованиям правил внутри-объектового режима Заказчика и после подписания Заказчиком дает право доступа сотрудникам Подрядчика на площадку для визуального обследования и измерений, при этом акт не является основанием для производства иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием;
· передача площадки: Подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после согласования Заказчиком документов, указанных в данном разделе Технического задания ранее, оформляет и предоставляет заказчику Акт открытия и передачи площадки и оборудования в производство работ, который оформляется по форме Приложения Ж к настоящему Техническому заданию и которым оформляется передача ответственности за площадку и оборудование, при этом Акт открытия и передачи площадки и оборудования в производство работ не является основанием для производства на площадке комплекса основных работ: демонтажных, ремонтных, ремонтно-восстановительных, ремонтно-реставрационных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных видов комплекса основных работ, требующих оформления соответствующих нарядов-допусков;
· организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад необходимым инструментом, средствами измерения и контроля
· завоз на стройплощадку необходимых механизмов и оборудования: Подрядчик, учитывающим режим работы Объекта, обязан своими силами и за свой счет организовать завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования;
· комплектование работ: Подрядчик в соответствии с исходными данными, проектными и техническими решениями и технологическими картами, осуществляет комплектование объекта ремонта всем необходимым оборудованием, материалами, комплектующими и запасными частями в полном объеме, с проведением входного контроля качества и в полном соответствии с проектом ремонта для бесперебойного и качественного проведения работ; 
· иные работы, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей использования результатов работ, указанных в Разделе 6 настоящего Технического задания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик имеет право проверить наличие и полноту рабочей, организационно-технической и организационно–распорядительной документации и готовности Подрядчика к началу производства комплекса основных работ.
Заказчик вправе допустить Подрядчика к комплексу основных работ, а Подрядчик обязан приступить к комплексу основных работ только при наличии согласованной и/или утвержденной в установленном порядке рабочей, организационно-технической и организационно-распорядительной документации, предусмотренной требованиями действующего законодательства и настоящего Технического задания, подготовленной или разработанной Подрядчиком при выполнении комплекса подготовительных работ. 
Заказчик, в ходе исполнения контракта, вправе запросить информацию, подтверждающую выполнение комплекса подготовительных работ. В случае непредставления указанной информации Заказчик оставляет за собой право остановить производство работ и инициировать процедуру расторжения контракта.
Недопуск к комплексу основных работ Заказчиком по причине невыполнения комплекса подготовительных работ не является причиной для приостановки работ и не может влиять на сроки выполнения работ по Контракту.
Допуск к комплексу основных работ Заказчиком осуществляется по нарядам-допускам к производству работ.
Допуск к комплексу основных работ может осуществляться Заказчиком по участкам (помещениям, части или группе помещений), с оформлением отдельных нарядов-допуска при готовности Подрядчика и участков площадки к производству работ.
В комплекс основных работ входят следующие виды работ, включая, но не ограничиваясь:
· демонтаж неисправных элементов холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5 (далее – Холодильная машина, Объект);
· установка новых пускателей и иных элементов холодильной машины, обеспечивающих исправную работу холодильной машины;
· Разработка исполнительной и технической документации, необходимой для выполнения приемки работ: Подрядчик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи результатов Работ Заказчику должен предоставить Заказчику полный комплект исходных данных, собранных в ходе производства работ, исполнительной и технической документации необходимой для выполнения приемки работ;
· Уборка территории: после завершения работ до сдачи результатов Работ Заказчику Подрядчик должен провести генеральную уборку территории на которой производились Работы;
· Иные работы, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей использования результатов работ, указанных в пункте 6 настоящего технического задания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При производстве работ Подрядчиком должна быть организована система проведения дополнительных обследований с целью уточнения технических решений по выполняемым работам. 
При производстве работ Подрядчиком должна быть организована система проведения дополнительных обследований с целью уточнения технических решений по ремонтно-реставрационным работам и технических решений по инженерному оборудованию и сетям. 
Выполнение Работ должно осуществляться в полном соответствии с условиями Контракта, Ориентировочной ведомостью объема работ (Приложение Б Технического задания), Проекта производства работ. Любое отклонение от данных условий и (или) их изменение в обязательном порядке должно быть незамедлительно согласовано с Заказчиком.
По окончании работ документально (письмом) известить Заказчика о готовности к сдаче объекта.
В комплекс приемо-сдаточных работ входят следующие виды работ, включая, но не ограничиваясь:
· производство индивидуальных и комплексных испытаний: Подрядчик до срока окончания работ по Контракту должен произвести и сдать Заказчику индивидуальные и комплексные испытания, подтвердив их успешное прохождение Актами о готовности к сдаче объекта; 
· сдача результатов выполненных работ с участием представителей Заказчика, с оформлением соответствующего акта;
· ввод холодильной машины в эксплуатацию: Подрядчик в срок действия контракта обязан надлежащим образом организовать и реализовать процессы, в том числе испытания, связанные с официальным вводом отремонтированной исправной холодильной машины в эксплуатацию, с оформлением акта ввода в эксплуатацию;
· иные работы, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей использования результатов работ, указанных в Разделе 6 настоящего Технического задания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Допускается промежуточная сдача-приемка этапов выполнения работ, обеспеченная исполнительной и эксплуатационной документацией.
В случае отсутствия исполнительной документации на работы, предъявленные Заказчику к приемке и оплате, Заказчик имеет право отказать в приемке и последующей оплате данного вида работ.
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	Нормативные документы, регламентирующие выполнение работ
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативными документами, регламентирующими выполнение работ, в том числе:
· Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 О пожарной безопасности;
· Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения;
· ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
· Правила устройства электроустановок, Минэнерго, ПУЭ 7 издание;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· иными требованиями действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ.
Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды должна осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
· МДС 12-26.2006 «Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования";
иными нормативными документами, регламентирующими выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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	Требования к составу, порядку согласования и утверждения организационной и организационно-технической документации в проекте
	Подрядчик в сроки, указанные в пункте 9 настоящего Технического задания, но не позднее начала Комплекса основных работ, обязан предоставить Заказчику утвержденные:
· План-график выполнения работ, включающий ресурсный план производства работ и план-график движения денежных средств;
· Приказ о назначении лиц, имеющих право подписи «Акта-допуска» и выдачи «Наряда-допуска»;
· Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;
· Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию мероприятий и соблюдение требований охраны труда и окружающей среды;
· Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;
Разработанные Подрядчиком и предоставленные на первичную проверку и согласования Заказчику документы Подрядчик выпускает в статусе «ВДК» (выпущено для комментариев) в сроки, предусмотренные Планом-графиком.
Статус документа отражается в штампе документа и/или на титульном листе документа.
Заказчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанных документов, должен утвердить их или предоставить свои замечания.
В случае утверждения Заказчиком документов Подрядчик перевыпускает документы в статусе «УВР» (утверждено в работу).
В случае наличия замечаний и комментариев со стороны Заказчика, Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанных замечаний, обязан согласовать и внести изменения, после чего предоставить Заказчику новую редакцию с учётом замечаний или обоснованным отказом принять замечания. Повторно документ выпускается в статусе «ВДС» (выпущено для согласования) с указанием порядкового номера ревизии документа.
Заказчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты повторного получения документов, должен утвердить их или предоставить свои замечания.
В случае наличия замечаний и комментариев со стороны Заказчика, Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанных замечаний, обязан согласовать и внести изменения, после чего предоставить Заказчику новую редакцию с учётом замечаний или обоснованным отказом принять замечания.
В случае утверждения Заказчиком документов Подрядчик перевыпускает документы в статусе «УВР» (утверждено в работу).
Разработанные Подрядчиком или полученные от третьих лиц документы, не требующие проверки и согласования Заказчиком, Подрядчик выпускает в статусе «ВДИ» (выпущено для информации) в сроки, предусмотренные Планом-графиком.
В обоснованном случае по инициативе Подрядчика и/или Заказчика, по письменному обоснованию, допускается понижение статуса документа. В этом случае, подписанные Заказчиком документы в статусе «УВР» возвращаются Заказчику в полном объеме.
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	Требования к объему и содержанию работ
	Состав и объем работ, качество выполняемых работ/применяемых материалов, а также порядок и методика их выполнения должны соответствовать:
· целям, указанным в Разделе 7 настоящего Технического задания;
· требованиям нормативно-технической документации и правовым актам, указанным в Разделе 10 настоящего Технического задания и иными нормативными документами, регламентирующими выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
· требованиям организационно-технических проектных документов, указанным в Разделе 11 настоящего Технического задания;
· требованиям настоящего Технического задания и исходных данных, указанных в Разделе 8 настоящего Технического задания. 
Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки. 
Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены. 
Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания.
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	Требования к персоналу Подрядчика, выполняющему Работы
	Наличие у представителей Подрядчика (или его субподрядчиков), выполняющих работы с электрооборудованием и электроустановками, действующих удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В, в том числе: с присвоенной группой по электробезопасности не ниже IV (для ответственных руководителей, выдающих наряды) и с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III (для производителей работ, членов бригады, электромонтажников). Квалификация специалистов подтверждается копиями действующих удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с соответствующей группой по электробезопасности.
Наличие у представителей Подрядчика (или его субподрядчиков), выполняющих работы на высоте, удостоверений о допуске к работам на высоте, предусмотренных Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н.
В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.08.2022 г. № 811 и пунктами 2.5, 2.6 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ) работники Подрядчика, которые будут использовать электрооборудование и электроинструмент, должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, иметь допуск по ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей.
Заказчик, в ходе исполнения контракта, в праве запросить информацию, подтверждающую квалификацию персонала, исполняющего работы. В случае непредставление указанной информации Подрядчиком в срок не более 3 (трех) рабочих дней Заказчик оставляет за собой право остановить производство работ и инициировать процедуру расторжения Контракта.
Предоставление недостоверной информации является для Заказчика основанием для одностороннего отказа от исполнения Контракта.
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	Требования к электромонтажным работам (при необходимости их проведения)
	Все примененные при монтаже кабельные наконечники должны иметь Сертификат соответствия 
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	Особые условия и требования.
	Работы должны быть выполнены с учетом режима работы Российской государственной библиотеки.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.
Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Подрядчик должен ежесменно производить уборку на месте выполнения работ, соблюдать чистоту и порядок. Погрузка и вывоз строительного мусора должны производиться в контейнерах Подрядчика.
Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.
Все изменения проектных решений, возникающие в процессе производства работ, должны быть незамедлительно согласованы с Заказчиком и проектной организацией, осуществляющей авторский надзор (при наличии).
Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на площадке за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
Ответственность за пожарную безопасность на площадке, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное.
Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком все поставляемые и используемые материалы для выполнения работ.
Подрядчик должен своими силами и за свой счёт поставить на площадку все необходимые для проведения Работ: материалы, изделия, оборудование, конструкции и прочее, не определённое настоящим Контрактом, но необходимое для выполнения Работ. Осуществить их транспортировку, приёмку, разгрузку и складирование на Строительной площадке или в согласованных с Заказчиком местах.
В связи с расположением Объекта в непосредственной близости к ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (на территории объединённой охранной зоны № 1) Подрядчику для получения разрешения Заказчика на производство работ необходимо обеспечить своими силами и за свой счёт направление необходимых в связи с этим уведомлений в установленном ФСО России порядке и получение положительного решения ФСО России. При поступлении отрицательного решения от ФСО России Заказчик вправе отказать в доступе сотрудникам Подрядчика на территорию Объекта, в отношении которых поступило отрицательное решение. Отказ в доступе сотрудникам Подрядчика на территорию Объекта, в отношении которых поступило отрицательное решение ФСО России, не является основанием для приостановки работ и/или изменения сроков действия Контракта.
Подрядчик обязан согласовывать Заказчиком привлекаемые субподрядные организации.
Подрядчик несет полную ответственность за действия и бездействие субподрядных организаций на Объекте и результаты/последствия их действий и бездействий.
Подрядчик обязан обеспечить привлечение квалифицированного, с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных, аттестованных, прошедших медицинское освидетельствование (в случаях, установленных действующим законодательством РФ) рабочих, необходимых для выполнения работ, в объеме согласно МДС 12-46.2008.
Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и региональными нормативными правовыми актами.
Во время нахождения на объекте представителей Подрядчика, а также привлеченных им для выполнения работ работников, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый инструктаж указанных лиц.
Подрядчик должен обеспечить наличие на средствах индивидуальной защиты и спецодежде, обязательной по Плану по охране труда и пожарной безопасности, визуальной идентификации (корпоративной айдентики) представителей и Подрядчика.
Подрядчик должен уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь:
об аварии в течение 2 (Двух) часов;
в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 2 к Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 апреля 2022 г. № 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве", а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
о хищениях и иных противоправные действия в течение 24 (Двадцати четырёх) часов;
об аресте и/или блокировании счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами в течение 24 (Двадцати четырёх) часов;
о забастовке Персонала подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Работ и взаиморасчётов Сторон и обязательств Сторон по Контракту в течение 24 (Двадцати четырёх) часов.
Технология и методы производства работ должны быть в полном соответствии с Техническим заданием, а также с требованиями к качеству материалов согласно ГОСТ и иным действующим на территории РФ нормативно-правовыми актам.
Руководство работами должно быть поручено назначенному соответствующим приказом инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.
Подрядчик вовремя производства Работ обязан обеспечить присутствие в зоне производства работ инженерно-технического персонала, назначенного по приказам Подрядчика.
Отсутствие в зоне производства работ инженерно-технического персонала при производстве работ является основанием для Заказчика остановить работы до устранения нарушения.
Заказчик и надзорные органы имеют право остановить производство работ при выявленных нарушениях, угрожающих безопасности и здоровью работников и третьих лиц, безопасности зданий, фондов и иному имуществу Заказчика. Остановка работ в данных случаях производится с составлением Акта о нарушении до устранения выявленных нарушений, указанных в акте. Данные остановки работ не являются и не могут расцениваться как приостановка работ по Контракту и не могут изменять предельные сроки производства работ, установленные по Контракту.
При производстве работ необходимо применять современные изделия российского и/или иностранного производства. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком все используемые материалы для производства работ.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
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	Требования безопасности, предъявляемые к выполнению работ
	При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды, в соответствии с мероприятиями, утвержденными в организационной документации, описанной выше, включая План по безопасности, План по охране труда и противопожарной безопасности и План охраны окружающей среды.
Подрядчик несёт полную ответственность за привлечённые для выполнения работ субподрядные организации.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех норм трудового законодательства и внутриобъектового режима Заказчика.
На объектах Заказчика действуют ограничения по употреблению никотиносодержащей продукции. Курение и иное употребление табака и потребление никотинсодержащей продукции (в том числе: сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара) и иных видов наркотических веществ (в любой форме их распространения) запрещено на всей территории и в помещениях Библиотеки, кроме специально выделенных местах на открытом воздухе, отмеченных соответствующим знаком.
На объектах Заказчика действуют нормы нулевой толерантности к алкоголю. Внос алкогольсодержащей продукции, употребление и нахождение на территории Заказчика в нетрезвом виде запрещено.
Выявление фактов нарушения внутриобъектового режима и указанных выше запретов является основанием на запрет в отношении доступа на объекты Заказчика лица, нарушившего данные правила и нестоимостного штрафа в адрес Подрядчика.
При внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты, на которые даются ссылки в настоящем техническом задании, следует руководствоваться действующими нормами.
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	Требования к составу и оформлению документации, передаваемой Заказчику 
	По завершении Работ как в целом, так и по каждому этапу по-отдельности Подрядчик должен передать Заказчику до начала приемки завершенного объекта исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде необходимую для эксплуатации и дальнейшего развития системы.
Минимальный комплект исполнительной документации должен включать документы и материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения техническим регламентам (нормам и правилам) и настоящему Техническому заданию, в том числе:
· акты готовности к пуско-наладочным работам;
· акты готовности к проведению испытаний;
· акты о проведении испытаний и готовности системы к вводу в эксплуатацию;
· технологические карты по выполненным видам работ
· акт ввода в эксплуатацию холодильной машины
· журнал фотофиксации этапов работ;
· паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции;
· акты индивидуального испытания оборудования;
· акт(ы) комплексного опробования (комплексных испытаний) систем;
· гарантийные талоны производителей и поставщиков оборудования;
· акт передачи площадки Заказчику по завершении производства работ (по форме Приложения З настоящего Технического задания);
· документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора (договоры, акты, квитанции).
· иные документы и материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ техническим регламентам (нормам и правилам) и настоящему Техническому заданию.
Подрядчик обязан передать Заказчику всю исходную документацию, принятую от Заказчика в начале работ или собранную самостоятельно.

	18
	Требования по утилизации отходов, образовавшихся при поставке Товара и выполнении работ по монтажу и расстановке поставленного Товара
	Подрядчик по завершении строительно-монтажных работ обязан своими силами и за свой счет обеспечить:
· уборку мусора образованного в результате исполнения обязательств по Контракту, а также вывоз его и утилизацию за пределами территории Заказчика в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации;
· восстановление зоны производства работ к первоначальному виду, включая влажную уборку от образовавшейся в процессе производства работ пыли;
· приведение в порядок площадки производства работ, уборку инструментов, материалов и строительного мусора.
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	Требования по объему гарантий качества работ
	На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. Гарантийный срок качества выполненных работ распространяется на весь выполненный объем работ, в том числе на скрытые работы.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в настоящем пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

	20
	Контроль качества выполняемых работ
	Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество Работ. 
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Для проверки соответствия качества выполненных Работ Заказчик может привлекать Технического заказчика, осуществляющего технический и авторский надзор.
Подрядчик обязан заблаговременно (за 72 часа) письменно извещать Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества работ. В случаях, когда работы выполнены с отступлениями от условий Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.
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	Приложения
	Приложение А. Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.
Приложение Б. Ориентировочная ведомость объема работ.
Приложение В. Форма плана-графика выполнения работ.
Приложение Г. Критерии приемки результатов работ.
Приложение Д. 	Регламент фотофиксации хода выполнения работ.
Приложение Е. Форма Акта-допуска на объект (площадку) для организации производства работ
Приложение Ж.	Форма Акта открытия и передачи площадки (помещений) в производство работ
Приложение З.	Форма Акта передачи площадки (помещений) по завершении производства работ



	Заказчик:
__________________/ _____________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)М.П.
	
	Подрядчик:
__________________/ _______________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)М.П.




Приложение А 
к Техническому заданию 
Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.
Бланк письма организации
с реквизитами и контактными 
телефонами

Заместителю генерального директора
по эксплуатации, строительству и безопасности
ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

Т.И. Щеголькову

В целях организации и выполнения работ по договору/ контракту №___________ от 
«___» ______20___г. «____________________________________________________________»
(предмет договора/контракта)
прошу Вас допустить на территорию ФГБУ «РГБ» по адресу _________________________________ на период с ______________по ____________ 20__ г. следующих работников _______________________________:
(название организации)

	№ п/п
	ФИО полностью
	Должность
	Паспорт
	Отметки о прохождении вводного инструктажа в РГБ

	
	
	
	
	по пожарной безопасности
	по охране труда

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Приложение:
- приказ(ы) о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда на объекте ФГБУ «РГБ»;
- копии удостоверений по проверке знаний ПТМ и охраны труда ответственных лиц;
- копии удостоверений на огневые работы;
- копии удостоверений о допуске работников к выполнению работ повышенной опасности.

Руководитель организации _______________________ / _________________/ 
МП

КОНЕЦ ФОРМЫ

	Заказчик:


__________________/ ______________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.
	
	Подрядчик:


__________________/ _______________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.




Приложение Б
к Техническому заданию


Ориентировочная ведомость объема работ

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж пускателя магнитного 150А =110В АВВ
	шт
	2

	2
	Опрессовка наконечников кабельных линий
	шт
	20

	3
	Монтаж нового пускателя магнитного 150А =110В 1НО+1НЗ LC1D LC1D150FD Schneider Electric
	шт
	2

	4
	Выполнение комплекса ПНР
	шт
	1





	Заказчик:

__________________/ ____________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.
	
	Подрядчик:

__________________/ _______________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.



































Приложение В
к Техническому заданию

Форма Плана-графика выполнения работ
(прилагается отдельным файлом)


















































Приложение Г
 к Техническому заданию
Критерии приемки результатов работ 
	№
п.п.
	Требование к результату
	Критерий оценки
	Способ оценки/Метод проверки
	Параметр / Единица измерения
	Целевое значение
	Допустимое отклонение

	1
	Критерии приемки функционального соответствия результатов работ

	1.1
	Штатная работа системы кондиционирования оборудования
	Работа в автоматическом режиме
	Срабатывание работы и остановки системы кондиционирования по заданному временному интервалу
	Переключение интервала
	Успешно
	-

	1.2.
	Регулировка температуры охлаждения
	Температурный режим в помещении
	Изменение работы системы кондиционирования с помощью ДПУ
	Переключение интервала
	Успешно
	-

	1.3
	Остановка работы системы кондиционирования при достижении заданных параметров температуры в помещениях
	Работа в автоматическом режиме
	Срабатывание работы и остановки системы кондиционирования по заданному временному интервалу
	Переключение интервала
	Успешно
	-

	2.
	Критерии приемки результатов работ по техническим параметрам заданным Техническим заданием

	3.1
	Технические параметры оборудования по документам соответствуют требованиям настоящего Технического задания
	Отсутствие расхождений в сторону ухудшения заданных приложением В технических параметров оборудования
	Сверка технических характеристик поставленного и смонтированного оборудования и использованных материалов, указанных в сопровождающих документах производителя с требованиями Технического задания. Составление сводной ведомости расхождения параметров в сторону ухудшения характеристик
	Расхождение, %
	0
	-

	3.2
	Все замены с улучшением характеристик должны быть обоснованы.
	Наличие документов-обоснования замены
	Проверка документов о замене оборудования или материалы на оборудование или материалы с улучшенными характеристиками, содержащее значимое обоснование замены и улучшения и согласованное Заказчиком.
	Наличие правильно оформленных и подписанных сторонами указанных документов
	Наличие
	-

	3.3
	Технические параметры оборудования по факту соответствуют требованиям настоящего Технического задания
	Успешно прохождение пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний оборудования и комплексного испытания системы
	Проверка документов (актов) об успешном проведении пуско-наладочных работ, готовности системы к проведению комплексных испытаний, успешном проведении комплексных испытаний системы и готовности к вводу в эксплуатацию.
	Наличие правильно оформленных и подписанных сторонами указанных документов
	Наличие
	-

	4.
	Критерии соответствия результатов требованиям объема и качества выполненных работ

	4.1
	Объем результатов работ соответствует требованиям Технического задания 
	Полнота выполнения всех видов работ, перечисленных в разделе 8 ТЗ
	Сверка выполненных работ с Перечнем работ (п.8 ТЗ) и актами сдачи-приемки
	Выполнение, %
	100
	-

	4.2
	[bookmark: _GoBack]Цели работ достигнуты в полном соответствии с требованиями раздела 7 Технического задания
	Обеспечение надежной эксплуатации, безопасности, снижение теплопотерь
	Анализ эксплуатационных характеристик, замеры температурных режимов, акты испытаний
	Достижение целей
	Полное
	-

	4.3
	Качество монтажа и электроподготовки
	се кабельные линии проложены в соответствии с ПУЭ, замаркированы, соединения выполнены надежно.
	Визуальный осмотр, проверка исполнительной схемы монтажа.
	Целостность, маркировка, соблюдение ПУЭ
	Полное соответствие
	-

	4.4
	Соответствие оборудования
	Поставленное оборудование и материалы соответствуют техническим характеристикам.
	Сверка маркировок, паспортов, сертификатов с ведомостью и требованиями ТЗ.
	Совпадение номенклатуры и характеристик, %
	100
	0

	5
	Критерии соответствия результатов требованиям Технического задания в части оформления организационно-технических документов

	5.1
	Полнота и соответствие исполнительной документации
	Наличие полного комплекта документов в соответствии с Разделом 16 Настоящего Технического задания
	Проверка комплекта документов.
	Расхождение, %
	0
	-



	
Заказчик:

_________________/ /
	
	
Подрядчик:

__________________/________________/





Приложение Д
к Техническому заданию

Регламент фотофиксации хода выполнения работ

1. Понятия и определения
1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений.
1.2. Фотоизображение – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате (далее – фотоснимок).
1.3. Слайд – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.
1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.
1.5. Объект производства работ - объект благоустройства (далее – Объект).
2. Общие положения
2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.
2.2. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.
2.3. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.
2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.
3. Требования к фотофиксации
3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).
3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
3.3. На Объекте производится:
3.3.1. Обзорный фотоснимок объекта (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);
3.3.2. Общий вид объекта с иллюстрацией основных этапов работ.
3.3.3. Фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);
3.3.4. Фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.
3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.
3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала, такой персонал должен быть в спецодежде.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо производит повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.
3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.
4. Оформление материалов фотофиксации
4.1. Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.
4.2. Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещённое под фотоснимком, в котором указываются:
4.2.1. Наименование Объекта и адрес выполнения работ.
4.2.2. Полное наименование Подрядчика.
4.2.3. Номер и дата Контракта;
4.2.4. Дата и время, когда был сделан фотоснимок (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);
4.2.5. Наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);
4.2.6. Вид выполненных работ.
4.3. На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.
4.4. Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию:
4.4.1. Наименование Объекта и адрес выполнения работ.
4.4.2. Полное наименование Подрядчика.
4.4.3. Номер и дата Контракта


	Заказчик:

__________________/ /
	
	Подрядчик:



__________________/                        /






















Приложение Е
к Техническому заданию
ФОРМА
АКТ-ДОПУСК
на объект (площадку) для организации производства работ

г. Москва							"____" ____________ 20__ г.

ФГБУ «РГБ» (далее – Заказчик)
(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)
Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Заказчика
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и представитель Подрядчика
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________
(наименование организации-подрядчика)
составили настоящий акт о нижеследующем:

ФГБУ «РГБ» готово предоставить допуск на объект, расположенный по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
(наименование помещений, осей, отметок и номер чертежа)
для выполнения работ по __________________________________________________________ 
в соответствии с контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____________________________
под руководством технического персонала Подрядчика на следующий срок:
начало работ: _________________________________________________________________;
окончание работ: ______________________________________________________________.
при условии выполнения следующих мероприятий до начала работ, а также в течение срока оказания работ, обеспечивающие безопасность оказания работ:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Согласование ключевых участников проекта: Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен предоставить на согласование Заказчику списки привлекаемого персонала, включая: руководителя проекта, ответственного за противопожарные мероприятия, ответственного за охрану труда, ответственного за мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности фондов,  руководителя работ по обследованию, главных специалистов,  заданию с отметками Службы охраны труда Заказчика и Пожарной части (далее – ПЧ) о прохождении инструктажей, список должен сопровождаться пакетом документов, подтверждающих квалификацию персонала.
	Подрядчик

	2. 
	Разработка, и согласование с Заказчиком детального Плана-графика выполнения работ (с обязательными данными Ресурсного плана производства работ и План-графика движения денежных средств): Подрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Проектом производства работ должен предоставить на согласование Заказчику План-график выполнения работ.
	Подрядчик

	3. 
	Получение всех необходимых разрешений на проведение работ: Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Технического задания до начала комплекса основных работ своими силами и за свой счет обязан получить все необходимые разрешения для допуска к производству работ, включая разрешения на выполнение работ в ОАТИ г. Москвы (при необходимости).
	Подрядчик

	4. 
	Организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами: Подрядчик до начала комплекса основных работ своими силами и за свой счет обязан организовать инструментальное хозяйство на Объекте для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами.
	Подрядчик

	5. 
	Завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования: Подрядчик в соответствии с детальным Планом-графиком выполнения работ, учитывающим режим работы Объекта, обязан своими силами и за свой счет организовать завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования.
	Подрядчик

	6. 
	Работы в электроустановках выполнять по наряду-допуску при наличии письменного разрешения Заказчика
	Подрядчик

	7. 
	Оформлять акт разграничения ответственности при подключении к электрическим и технологическим сетям Заказчика.
	Подрядчик



Примечания:
1. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска, необходимо составить акт-допуск на новый срок.
2. При необходимости в акт-допуск включаются мероприятия с учетом местных условий производств.
	Заказчик:

__________________/ _____________/
                  ( подпись)                         (И.О .Фамилия)
М.П.
	
	Подрядчик:

__________________/ _______________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.



КОНЕЦ ФОРМЫ

	Заказчик:

__________________/ ____________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.
	
	Подрядчик:

__________________/ _______________ /
                  ( подпись)                         (И.О. Фамилия)
М.П.





Приложение Ж
к Техническому заданию
ФОРМА
АКТ ОТКРЫТИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ (ПОМЕЩЕНИЙ)
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

г. ______________                                                                                  «___» __________ 20__ г.

В целях исполнения контракта _________________________ (далее – Контракт), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») (далее – Заказчик), в лице заместителя генерального директора по эксплуатации, строительству и безопасности Щеголькова Тимофея Ивановича с одной стороны и _________________________________ (далее – Подрядчик), в лице __________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
Заказчик передал, а Подрядчик принял площадку, представляющую собой комплекс конструктивных элементов и помещений в части____________________________________ и иных помещений Заказчика, технологически связанных и задействованных для реализации комплексного подхода в ходе проведения работ, объекта ФГБУ «РГБ», расположенного по адресу: _____________(далее – Объект), включая все защитные и отделочные (внутренние и наружные) элементы, а также инженерные коммуникации, сети и системы, находящиеся в зоне производства работ, попадающие под влияние планируемых работ и/или оказывающих влияние на результаты планируемых работ, необходимые для нормальной эксплуатации указанных конструкций и здания в целом.  
С момента подписания настоящего акта Подрядчику переходят право доступа на площадку для указанных видов работ и обязанности: по надлежащему оформлению доступа, соблюдению внутриобъектового режима, соблюдению правил противопожарных норм, содержанию площадки в надлежащем порядке, в рамках выполнения работ. 
Право производства комплекса работ основного периода на площадке оформляется отдельными нарядами-допуска на выполнение работ, нарядами-допуска для работы в электроустановках, нарядами-допуска на выполнение огневых работ, нарядами-допуска на выполнение работ повышенной опасности, нарядами-допуска на проведение газоопасных работ и нарядам-допуска на производство работ на высоте для каждой отдельной зоны производства работ.  
Производство комплекса работ основного периода без надлежаще оформленного наряда-допуска является фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

	Заказчик:

_____________ /                     / 
М.П.
	
	Подрядчик:

_________________ /                      / 
М.П.



КОНЕЦ ФОРМЫ


Приложение З
к Техническому заданию

ФОРМА
АКТ ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ (ПОМЕЩЕНИЙ)
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

г. ______________                                                                                   «___» __________ 20__ г.

В целях завершения контракта _________________________ (далее – Контракт), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») (далее – Заказчик), в лице заместителя генерального директора по эксплуатации, строительству и безопасности Щеголькова Тимофея Ивановича с одной стороны и _________________________________ (далее – Подрядчик), в лице __________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
Подрядчик передал, а Заказчик принял, площадку, ранее переданную Заказчиком Подрядчику по Акту _____________ от __________, представляющую собой комплекс конструктивных элементов и помещений в части ___________________________________ и иных помещений Заказчика, технологически связанных и задействованных для реализации комплексного подхода в ходе проведения работ на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: _____________ (далее – Объект), включая все защитные и отделочные (внутренние и наружные) элементы, а также инженерные коммуникации, сети и системы, находящиеся в зоне производства работ, попавшие под влияние выполненных работ и/или оказывавших влияние на результаты производства работ, необходимые для нормальной эксплуатации указанных конструкций и здания в целом.
Настоящий акт подтверждает:
· выполнение демонтажа и вывоза временных укрытий, ограждений, площадок для хранения, строительного городка и иных временных сооружений, оборудования, использованных в ходе проведения работ;
· выполнение работ по уборке всей площадки и отсутствие строительного мусора на площадке;
· отсутствие видимых дефектов на существующей отделке зданий, строений элементов благоустройства и озеленения территории Заказчика, а также на инженерных коммуникациях, сетях и системах, находящихся в зоне производства работ, попавших под влияние выполненных работ и/или оказывавших влияние на результаты работ.

С момента подписания настоящего акта Заказчику переходят обязанности по надлежащему соблюдению внутриобъектового режима, соблюдению правил противопожарных норм, содержанию площадки в надлежащем порядке.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

	Заказчик:

_____________ /                     / 
М.П.
	
	Подрядчик:

_________________ /                      / 
М.П.


КОНЕЦ ФОРМЫ

