	№ п/п
	Описание требований (показатель)

	Значение величины параметра технических и функциональных и эксплуатационных характеристик

	1.1.
	Лампа ксеноновая J2018 предназначена для модели микроскопа: Leica M525 F50.

	Наличие в комплекте корпуса радиатора.

	1.2.
	Количество 1 шт
	наличие

	1.3.
	Мощность номинальная
	300 Ватт 

	1.4
	Вольтаж номинальный 
	14,5 В.

	1.5
	Рабочее напряжение (диапазон)
	12-15 В (DC)

	1.6
	Максимальная рабочая температура
	150°С.

	1.7
	Минимальное напряжение розжига (диапазонное значение предусмотренное технической документацией на товар, не подлежит конкретизации)
	20 кВ.

	1.8
	Минимальная длительность импульса розжига
	60 нс.

	1.9
	Диаметр выходного отверстия
	 25.4 мм 

	1.10
	Цветовая температура	
	6000 К.

	1.11
	Срок службы
	500 часов




Срок поставки – в течение 10 дней после заключения контракта
Гарантия – 3мес.
