Техническое задание

	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование товара (работы, услуги).
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	28.14.20.111
https://www.ozon.ru/product/reduktor-azotnyy-ptk-a-90-5-al-3089793252/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N71YZPw
	Редуктор азотный ПТК А-90-5 АЛ
	Редуцирующий газ -  Азот
Наибольшая пропускная способность, м³/ч -  50 
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²) - 20 
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²) - 1,25 
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²) - 1,6 
Присоединение к баллону - Радиальное Присоединительные размеры на входе - гайка накидная с внутренней резьбой G3/4
Присоединительные размеры на выходе - штуцер с гайкой (резьба) и ниппель (ø мм) M16х1,5 и ниппель 6/9
	Шт.
	2

	2
	26.51.63.110
https://www.ozon.ru/product/schetchik-gaza-schetpribor-sgd-g4-analog-bk-g4-mezhosevoe-110-mm-levyy-1-1-4-1358326658/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N7xw_EA
	Счетчик газа Счетприбор СГД G4 (аналог BK G4), межосевое 110 мм, левый 1 1/4"
	Тип - Счетчик газа
Тип счетчика газа - 
Левый, Мембранный
Резьба - 1 1/4"
Межосевое расстояние, мм - 110
Комплектация счетчика - Без монтажного комплекта
	Шт.
	3

	3
	26.51.63.110
https://www.ozon.ru/product/gazovyy-schetchik-sgd-g1-6-levyy-2026-g-prisoedinitelnaya-rezba-1-1-4-dyuym-napravlenie-1851542513/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N7-8vZg
	Газовый счётчик СГД-G1,6 левый, 2026 г., присоединительная резьба 1 1/4 дюйм направление слева направо
	Тип счетчика газа - Мембранный, Левый
Минимальный расход газа, м³/ч - 0.016
Максимальный расход газа, м³/ч - 2.5
Максимальное давление, кПа - 50
Типоразмер счетчика газа - G1.6
Резьба - 1 1/4"
Межосевое расстояние, мм - 110
Мин. температура, °С -40
Макс. температура, °С 55
Тип подключения - Штуцер-штуцер
Комплектация счетчика - Без монтажного комплекта
Единиц в одном товаре - 1
	Шт.
	3

	4
	27.11.50.120
https://www.ozon.ru/product/132f0024-preobrazovatel-chastotnyy-vlt-micro-drive-fc-51-3kvt-380-480-3f-danfoss-3251524402/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N75Krfw
	132F0024 Преобразователь частотный VLT Micro Drive FC 51 3кВт 380 - 480 3ф Danfoss
	Тип устройства - преобразователь частоты
Мощность, кВт: ≥3,0 
Фазы: трёхфазный
Ток номинальный, А: 7,2
Напряжение, В: 380-480
Max ток, А: 7.2
Выходная частота, Гц: 0-400
Частота питающей сети, Гц: 50
Дисплей 
Защита от скачков напряжения
Защита от перегрузки
Защита от перегрева
	Шт.
	1



1. Основные условия исполнения Договора/Контракта:
1.1 Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней после подписания договора.
1.2  Место поставки товара: 620990, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, д. 64  
1.3 Требования к порядку поставки: доставка осуществляется средствами и силами Поставщика.
1.4 Периодичность поставки: единовременно
2. Комплект поставки: предусмотренная производителем техническая документация руководство/инструкция  по эксплуатации/применению (при наличии).
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Ведущий инженер ГС                                                                         А.А. Алексеева

