ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по ремонту насосов дренажных погружных 
ГНОМ 100-25/11-3800 для Тушинского РГС

1. Наименование предмета закупки: 
Оказание услуг по ремонту насосов дренажных погружных ГНОМ 100-25/11-380 для Тушинского РГС (далее – Услуги).

2. Место оказания услуг: по месту нахождения ремонтной базы Исполнителя, расположенной в г. Москва и Московской области не более 15 км. от места нахождения Заказчика (г. Москва, улица Водников, дом 11, стр. 1, гидроузел № 8) при передвижении по дорогам общего пользования.

3. Описание объекта закупки.
	№ п/п
	Наименование услуг
	
ОКДП2
	Код и наименование позиции по КТРУ
	Единица
измерения
	Количество (объем)
оказываемых услуг

	1
	Ремонт
насоса дренажного погружного ГНОМ 100-25/11-380 
	33.14.19.000
	33.14.10.000-00000005 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
	штука
	2



4. Сроки оказания услуг: в течение 15 (десять) календарных дней с даты подписания Контракта.

5. Технические характеристики оказываемых услуг: 
5.1. Основные технические требования на ремонт:
Работы по ремонту насосов дренажных погружных ГНОМ 100-25/11-380 должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):
- ПТЭ электроустановок потребителя;
- СНиП на электротехнические устройства: монтаж и ремонт оборудования ПС СНиП 3.05.06-85;
- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей CО 34.04.181-2003;
- типовыми технологическими картами;
- другими действующими руководящими документами.
5.2. Перечень оказываемых услуг:
- разгрузка агрегатов, внешний осмотр и приёмка, фиксация видимых повреждений, проверка
наличия маркировки и соответствие паспортных данных;
- перемотка статора;
- замена подшипников.
6. Доставку насосов дренажных погружных ГНОМ 100-25/11-380 до ремонтной базы Исполнителя и обратно Заказчик осуществляет самостоятельно в течение 10 календарных дней со дня подписания договора. Погрузочно-разгрузочные работы на территории Исполнителя организует Исполнитель.
7. Требования к Исполнителю, к качеству и безопасности услуг: 
Оказание услуг по ремонту насосов дренажных погружных ГНОМ 100-25/11-380 на месте должно осуществляться квалифицированными специалистами Исполнителя. При оказании услуг необходимо: руководствоваться требованиями правил по технике безопасности, а также требованиями правил пожарной безопасности; 
Для подтверждения технических возможностей выполнения работ участники должны предоставить сведения о наличии технической базы (технологического и испытательного оборудования) для выполнения работ указанных в п.5.2.
В случае нанесения Исполнителем повреждений насосам дренажным погружным ГНОМ 100-25/11-380 Заказчика в процессе оказания услуг, Исполнитель обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в полном объеме.
Исполнитель должен гарантировать качество работ на срок не менее 12 месяцев с момента передачи насосов дренажных погружных ГНОМ 100-25/11-380 Заказчику.
В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется устранить возникшие неисправности собственными силами в течение десяти рабочих дней с момента обращения Заказчика. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.
В случаях возникновения неисправностей и невозможности их оперативного устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
[bookmark: _GoBack]Исполнитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации оборудования (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
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