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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поиск протечек трубопровода Ду 700 мм, охлаждения ускорителя в районе энергокорпуса экспериментального комплекса, строение №8, находящего по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 27, стр. 13.

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение академии наук Институт ядерных исследований Российской академии наук.
2. Предмет договора: Поиск протечек трубопровода Ду 700 мм, охлаждения ускорителя в районе энергокорпуса экспериментального комплекса, строение №8, находящего по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 27, стр. 13.
3. Место оказания услуг: Российская Федерация, 108840 г. Москва г. Троицк г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27, стр. 13. 
4. Сроки (периоды) оказания услуг: 15 календарных дней с момента заключения договора.

Виды работ 

5. Поиск протечек трубопровода Ду 700 мм, охлаждения ускорителя в районе энергокорпуса экспериментального комплекса, строение №8, находящего по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 27, стр. 13.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	Нахождение места протечки трубопровода. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования. Прим. Акустическим методом
	100 м
	0,5

	2
	Расчистка поверхности земли от кустарников и насаждений. Прим.Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных
	100 м2
	1

	3
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,3069

	4
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3
	0,231

	5
	Расчистка трубы от старой изоляции. Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой. Прим.
	100 м2
	0,02

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,7

	7
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	7,7

	Раздел 2. Прочие работы

	8
	Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
	12,32

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км
	1 т груза
	12,32



6.  Общие требования

6.1 Исполнитель должен строго соблюдать объемы и срок выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.2 Заблаговременно перед началом работы Исполнитель обязан получить у Заказчика АКТ- ДОПУСК для производства работ и представить Заказчику:
- Списки работников подрядной организации, привлекаемых для выполнения работ на объектах ИЯИ РАН с указанием должностей (профессий), включая совмещаемые профессии;
- Приказы о назначении лиц из числа руководителей или специалистов подрядной организации, отвечающих за обеспечение соблюдение требований охраны труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) на объекте (участке работ);
- Для оформления пропусков для допуска на территорию Института список персонала который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортные данные, а также марки (модели) и номера необходимого автотранспорта, задействованного в процессе производства работ, и другие необходимые документы;
- Согласованные "маршруты движения транспорта и работников подрядной организации на территории предприятия" (схему);
- Обеспечить передвижение в соответствии с утвержденной схемой;
- Обеспечить соблюдение скоростного режима движения транспортных средств, (машин, самоходных механизмов и т.п.) в соответствии с требованиями установленными на объекте;
- Составить план эвакуации и спасения работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
- Согласованный Регламент взаимодействия подразделений ИЯИ РАН при организации и производственном процессе ремонта объектов водоснабжения и водоотведения;
А также:
- Направить работников, привлекаемых к выполнению работ на территории ИЯИ РАН, для прохождения вводного инструктажа в отдел охраны труда ИЯИ РАН с оформлением, в установленном порядке, заявки-списка;
- Провести вводный инструктаж с работниками Подрядчика в соответствии с заявкой-списком;
- Оградить места производства работ, перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ;
- Установить на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов сигнальные ограждения и знаки безопасности.
6.3	Разрешается производство работ с 8-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни. Работы в вечернее время и в выходные производить только с письменного уведомления и согласования с Заказчиком.  

7	Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

7.1	Работы выполняются в полном объеме, в соответствии с техническим заданием, Сметами, Приложение № 1 и Ведомостью объемов работ, Приложение № 2 к договору.
7.2. Место производства работ оборудовать комплектом первичных средств пожаротушения. Строительные материалы на объект доставляются по мере необходимости. 
7.3. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СНиП 23-03-2003 
7.4. Вход и выход на объект осуществляется строго по пропускам и в соответствии со списками, заранее согласованными с Заказчиком, оформленными и переданными охране объекта Заказчика.
7.5. Оплата данного Договора осуществляется Заказчиком после двухстороннего подписания Акта о приемке выполненных работ в сроки, предусмотренные Договором. 

8. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

8.1. За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Исполнитель.
8.2. Исполнитель своим приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.
8.3. Исполнитель осуществляет выполнение работ в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

9. Требования к приемке работ

9.1. После окончания выполнения работ Исполнитель извещает Заказчика о готовности.
9.2. Заказчик, получивший сообщение от Исполнителя, в срок не позднее 3 (Трех) дней подписывает акт о приемке выполненных работ.
9.3. Исполнитель обязан вывезти в течение 1-го рабочего дня, со дня подписания акта о приемке выполненных работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор. 
9.4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Исполнителем с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего принятие заказчиком выполненных работ в полном объеме и без замечаний. 
9.5.	По завершении и сдаче работ Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы документов:
· Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
· Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
· Акты на скрытые работы (с приложением подтверждающих фотоматериалов);
· Фотоматериалы «до» и «после» проведения работ на объекте.
9.6.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором. 
9.7.	Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.
9.8.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
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