Техническое обслуживание проточного цитофлуориметра CytoFLEX (Beckman Coulter)

	Перечень работ 
	Расходные материалы 

	1. Предварительный осмотр прибора
	

	Общий осмотр. Проверка на наличие повреждений
	

	Осмотр механизма загрузки образца и аксессуаров на наличие повреждений
	

	Осмотр системы безопасности 
	

	2. Тестовый запуск прибора
	

	Проверка журнала ошибок
	

	Проверка версии ПО и обновление при необходимости
	

	Запуск программы контроля качества цитометра и анализ полученных данных
	CytoFLEX Daily QC Fluorospheres*

	3. Обслуживание прибора
	

	Проверка всех соединений, печатных плат, вентиляторов
	

	Замена очищающей жидкости 
	Очищающая жидкость Contrad 70* 

	Замена расходных материалов, включённых в PMI kit
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	Установка даты следующего ТО
	

	Проверка работы клапанов жидкостной системы
	

	Проверка соединительных фитингов 
	

	Проверка и очистка оптической системы, регулировка при необходимости
	

	4. Финальный запуск прибора
	

	Установка всех крышек
	

	Запуск программы контроля качества цитометра и анализ полученных данных
	CytoFLEX Daily QC Fluorospheres*

	Финальная промывка прибора
	FlowClean Cleaning Agent


*) Калибровочные частицы CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, кат. № B53230 и очищающая жидкость Contrad 70 Cleaning Solution 500 ml, кат. №81911, FlowClean Cleaning Agent 500 ml cat №A64669 предоставляются заказчиком

Количество ТО в год – 1 раз 


