Приложение

к закупочной сессии №___________________ от _______

Техническое задание 
на поставку перегородки ПВХ с монтажом
Место поставки: г. Омск ул. Орджоникидзе д.86;
Срок поставки: в течении 30 календарных дней

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязан поставить перегородку ПВХ  и осуществить монтаж в здании УФСИН России по Омской области.
До момента поставки Подрядчик обеспечивает выезд замерщика для уточнения размеров, выполняет монтаж своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ. 

	Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества 
	Гарантийный срок составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев. Гарантия распространяется на все виды работ и использованные при выполнении работ материалы, конструкции и изделия в полном объеме.

	Дополнительные сведения, требования 
	Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком не более чем в течении 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара и предоставления Поставщиком к оплате счета, счет-фактуры, товарной накладной, акт выполненных работ или УПД универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленных в установленном законом и настоящим Контрактом порядке.

Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием. Все материалы,  конструкции, изделия, используемые для выполнения работ, должны иметь документы, удостоверяющие их качество (сертификаты качества, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта). Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. 


 Здание ул. Орджоникидзе д.86 литера А:

1. Перегородка ПВХ – 1 шт.
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	Изделие №
	1

	Количество
	1

	Профиль
	ORTEX Classic (или эквивалент) (Вх.группа) (Белый)

	Фурнитура
	[image: image1.jpg]INTERNIKA lNoBopoTHas (npaBas)
MPO®U NPODU cTaHgapTHas (Hax.rap.)
(npaBas)



  
или эквивалент 

	Заполнение
	4М1x16x4М1
С/пл24(Белый)

	Площадь
	[image: image2.jpg]7,47 M2






В комплекте предусматривается выполнение работ по монтажу (необходимый материал предоставляется исполнителем работ):
- подоконников ПВХ шириной 200мм в количестве 2 шт;

- заглушек торцевых к подоконникам;
- нащельников ПВХ;
- профиля статического Н-обр. (58 серия);
- армирование стат. профиля 80х13х1,45;
- кронштейнов;
- соединительной планки 20мм.

В стоимость входит доставка, подъем изделия на этаж, монтаж, монтаж подоконников, установка нащельников, установка дополнительных профилей для крепления изделия к потолку (высота потолка помещения 3000мм.) 

Перед началом изготовления изделия необходимо произвести контрольный замер, и согласовать открывание (направления створок двери и форточки).

