ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Техническое задание на поставку и установку жалюзи

1. Общие сведения
1.1. Объект закупки: поставка и установка жалюзи (далее – Товар). 
1.2. Срок поставки и установки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения контракта.
1.3. Места поставки Товара: г. Москва, Ермолаевский пер., д. 3 (тип 3-5), Рыбный пер., д. 3 (тип 1, 2). 
2. Требования к качеству поставляемого Товара
Доставка, разгрузка Товара, а также подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.
Доставка Товара производится Поставщиком в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов, по пятницам – с 09:00 до 16:45 часов по московскому времени, на условиях контракта и настоящего Технического задания. Поставщик должен учитывать режим работы Заказчика при поставке Товара.
Перед изготовлением, поставкой и установкой Товара Поставщик должен произвести индивидуальные уточняющие замеры на каждое окно, а также предъявить образец ткани и цвета.
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) и на него должна распространяться полная гарантия производителя.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Жалюзи 
Тип 1
КТРУ: 13.92.22.120-00000008

	Характеристики товара, являющиеся обязательными:
Вид материала ламелей: ткань;
Способ открывания/закрывания жалюзи: ручной;
Сырьевой состав ткани: смесовой;
Тип жалюзи: вертикальные;
Дополнительные характеристики: *
Толщина ламели: не менее 0,25 мм.
Ширина ламели: не менее 89 мм.
Высота: 2800 мм.
Ширина: 1980 мм.
Точные размеры Товара определяются Исполнителем на стадии подготовки заказа и согласовываются с Заказчиком.
Вид: блэкаут;
Цвет: бежевый (оттенок согласовывается с Заказчиком);
Особенности: карниз алюминиевый, крепление к потолку, наличие бегунков со встроенными подшипниками, пластиковые цепочки и синтетический шнур управления. Поворот ламелей на 180° при помощи цепи управления. Ламели у основания оснащены утяжелители с металлическим наполнением и скреплены декоративной цепочкой.
*в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.
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	2.
	Жалюзи 
Тип 2
КТРУ: 13.92.22.120-00000008
	Характеристики товара, являющиеся обязательными:
Вид материала ламелей: ткань;
Способ открывания/закрывания жалюзи: ручной;
Сырьевой состав ткани: смесовой;
Тип жалюзи: вертикальные;
Дополнительные характеристики: *
Толщина ламели: не менее 0,25 мм.
Ширина ламели: не менее 89 мм.
Высота: 2800 мм.
Ширина: 1780 мм.
Точные размеры Товара определяются Исполнителем на стадии подготовки заказа и согласовываются с Заказчиком.
Вид: блэкаут;
Цвет: бежевый/белый (оттенок согласовывается с Заказчиком);
Особенности: карниз алюминиевый, наличие бегунков со встроенными подшипниками, пластиковые цепочки и синтетический шнур управления. Поворот ламелей на 180° при помощи цепи управления. Ламели у основания оснащены утяжелители с металлическим наполнением и скреплены декоративной цепочкой. 
*в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.
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	3.
	Жалюзи
Тип 3
КТРУ: 13.92.22.120-00000008
	Характеристики товара, являющиеся обязательными:
Вид материала ламелей: ткань;
Способ открывания/закрывания жалюзи: ручной;
Сырьевой состав ткани: смесовой;
Тип жалюзи: вертикальные;
Дополнительные характеристики: *
Толщина ламели: не менее 0,25 мм.
Ширина ламели: не менее 89 мм.
Высота: 2200 мм.
Ширина: 1300 мм.
Точные размеры Товара определяются Исполнителем на стадии подготовки заказа и согласовываются с Заказчиком.
Вид: блэкаут;
Цвет: бежевый/белый (оттенок согласовывается с Заказчиком);
Особенности: карниз алюминиевый, наличие бегунков со встроенными подшипниками, пластиковые цепочки и синтетический шнур управления. Поворот ламелей на 180° при помощи цепи управления. Ламели у основания оснащены утяжелители с металлическим наполнением и скреплены декоративной цепочкой. 
*в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.
	шт.













	3














	4.
	Жалюзи 
Тип 4
КТРУ: 13.92.22.120-00000008
	Характеристики товара, являющиеся обязательными:
Вид материала ламелей: ткань;
Способ открывания/закрывания жалюзи: ручной;
Сырьевой состав ткани: смесовой;
Тип жалюзи: вертикальные;
Дополнительные характеристики: *
Толщина ламели: не менее 0,25 мм.
Ширина ламели: не менее 89 мм.
Высота: 2800 мм.
Ширина: 3400 мм.
Точные размеры Товара определяются Исполнителем на стадии подготовки заказа и согласовываются с Заказчиком.
Вид: блэкаут;
Цвет: бежевый/белый (оттенок согласовывается с Заказчиком);
Особенности: карниз алюминиевый, наличие бегунков со встроенными подшипниками, пластиковые цепочки и синтетический шнур управления. Поворот ламелей на 180° при помощи цепи управления. Ламели у основания оснащены утяжелители с металлическим наполнением и скреплены декоративной цепочкой. 
*в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.
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	5.
	Жалюзи 
Тип 5
КТРУ: 13.92.22.120-00000008
	Характеристики товара, являющиеся обязательными:
Вид материала ламелей: ткань;
Способ открывания/закрывания жалюзи: ручной;
Сырьевой состав ткани: смесовой;
Тип жалюзи: вертикальные;
Дополнительные характеристики: *
Толщина ламели: не менее 0,25 мм.
Ширина ламели: не менее 89 мм.
Высота: 2800 мм.
Ширина: 2600 мм.
Точные размеры Товара определяются Исполнителем на стадии подготовки заказа и согласовываются с Заказчиком.
Вид: блэкаут;
Цвет: бежевый/белый (оттенок согласовывается с Заказчиком);
Особенности: карниз алюминиевый, наличие бегунков со встроенными подшипниками, пластиковые цепочки и синтетический шнур управления. Поворот ламелей на 180° при помощи цепи управления. Ламели у основания оснащены утяжелители с металлическим наполнением и скреплены декоративной цепочкой. 
*в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.
	шт.
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3. Требования к упаковке Товара
Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Маркировка товара (при наличии) должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Упаковки не должны иметь нарушений целостности, деформации и иных повреждений.

4. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем, соответствует требованиям настоящего Технического задания, качество и безопасность поставляемого товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, что подтверждается сертификатами соответствия и/или иными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документами по стандартизации, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации.
Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной.
При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты и заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством электронной почты). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5. Порядок приемки и оплаты Товара
Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы:
- товарную накладную формы № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в соответствии с письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 (далее – УПД) в 2-х экземплярах (один экземпляр – для Заказчика и один экземпляр – для Поставщика);
- счет на оплату;
- иные относящиеся к Товару документы (при наличии).
Приемка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара путем подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной с приложением иных относящихся к Товару документов (при наличии). В случае обнаружения каких-либо недостатков в количестве, качестве и т.д. Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания универсального передаточного документа или товарной накладной с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков.
Оплата производится на основании подписанного Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной и предоставления Поставщиком всех относящихся к Товару документов. 

