Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку дейтериевой лампы 
                                                                                                    (ОКПД2 26.51.82.190)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Лампа дейтериевая, Long-life Deuterium lamp (8-pin) w/RFID, 5190-0917

	Тип источника света: дейтериевая лампа долгого срока службы (Long-life / HiS).
Интерфейс подключения: 8 контактов (8-pin).
Электронный компонент: встроенная радиочастотная метка (RFID) для автоопределения наработки и параметров в системе.
Гарантийный ресурс работы: не менее 2000 часов
Совместимые приборы: жидкостные хроматографы (ВЭЖХ) и системы капиллярного электрофореза.
Совместимые детекторы: модели серии Agilent InfinityLab с картриджными ячейками Max-Light и системы капиллярного электрофореза.
Коды моделей: G4212A, G4212B, G7117A, G7117B, G7117C, G7117D, G7100 CE

	шт
	1



Требования к поставляемому Товару:
1. Место поставки: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14.
2. Срок поставки: 5 (пять) рабочих дней с момента подписания Контракта. Досрочная поставка допускается.
3. Общие требования к Товару: 
3.1. Поставка включает в себя доставку Товара до объекта Заказчика.
3.2 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
3.3. Требования к таре и упаковке Товара:
-  поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя;
- упаковка Товара должна гарантировать абсолютную его защищенность от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несет ответственность за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки и транспортировки.
3.4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, не соответствия Товара указанным характеристикам, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
4. Требования к сроку и объему гарантии на Товар:
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.
4.2. Гарантии качества Товара представляются Поставщиком в объеме, не менее чем определенном Заводом-изготовителем в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией. 
4.3. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания структурированного документа о приёмке. 
Гарантийный срок на поставляемый Товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, предоставляемого Заводом-изготовителем данного Товара. 
4.4. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар в этом случае продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Названный период исчисляется со дня обращения Заказчика с рекламацией о замене Товара до дня поставки замененного Товара (или его части) Поставщиком.
5. Условия поставки Товара:
5.1. Поставка Товара, разгрузка осуществляется Поставщиком своими силами.
5.2. Упаковка должна быть новой и целостной.
5.3. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, год выпуска, модель, страну происхождения.
6. Заказчик декларирует факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции Товара с характеристиками, соответствующими потребностям Заказчика, и указанными в описании объекта закупки.

