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[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на приобретение материалов (комплектующих коммутационного оборудования) в сфере ИКТ 
(системы SPRecord A2, SPRecord A4)

1. Наименование Товара: 
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Единица измерения
	Позиция КТРУ
	ОКПД 2

	1. 
	Система записи телефонных разговоров 2 канальные
	1
	Шт.
	-
	26.30.30.190

	2. 
	Система записи телефонных разговоров 4 канальные
	1
	Шт.
	-
	26.30.30.190



1.1. Характеристики товара: Система SpRecord A2
	№ п/п
	Наименование показателя
товара, количество
	Требование к значению
показателя
	Единица измерения показателя
	Требование к указанию значения показателя участником закупки

	1. 
	Количество каналов
	2
	-
	Указывается конкретный показатель

	2. 
	Разъем для подключения к компьютеру
	Не ниже USB 2.0
	-
	Значение не изменяется

	3. 
	Поддержка АОН
	CallerID FSK/DTMF, Советский АОН
	-
	Значение не изменяется

	4. 
	Сжатие
	GSM, MP3, Цифровое
	-
	Значение не изменяется

	5. 
	Воспроизведение записей
	Замедленное, обычное, ускоренное
	-
	Значение не изменяется

	6. 
	Контроль состояния телефонной линии
	Разрыв, ожидание, разговор
	-
	Значение не изменяется

	7. 
	Поддержка операционных систем
	Windows, Linux, Astra Linux, РЕД ОС
	-
	Значение не изменяется

	Дополнительные характеристики*

	Полка для установки Систем записи SpRecord, GSM шлюзов SpGate, в 19-ти дюймовую стойку.

	8. 
	Ширина
	482
	мм
	Указывается конкретный показатель

	9. 
	Высота 
	44
	мм
	Указывается конкретный показатель

	10. 
	Глубина 
	200
	мм
	Указывается конкретный показатель

	11. 
	Высота юниты 
	1
	-
	Указывается конкретный показатель



1.2. Характеристики товара: Система SpRecord A4
	№ п/п
	Наименование показателя
товара, количество
	Требование к значению
показателя
	Единица измерения показателя
	Требование к указанию значения показателя участником закупки

	12. 
	Количество каналов
	4
	-
	Указывается конкретный показатель

	13. 
	Разъем для подключения к компьютеру
	Не ниже USB 2.0
	-
	Значение не изменяется

	14. 
	Поддержка АОН
	CallerID FSK/DTMF, Советский АОН
	-
	Значение не изменяется

	15. 
	Сжатие
	GSM, MP3, Цифровое
	-
	Значение не изменяется

	16. 
	Воспроизведение записей
	Замедленное, обычное, ускоренное
	-
	Значение не изменяется

	17. 
	Контроль состояния телефонной линии
	Разрыв, ожидание, разговор
	-
	Значение не изменяется

	18. 
	Поддержка операционных систем
	Windows, Linux, Astra Linux, РЕД ОС
	-
	Значение не изменяется

	Дополнительные характеристики*

	Полка для установки Систем записи SpRecord, GSM шлюзов SpGate, в 19-ти дюймовую стойку.

	19. 
	Ширина
	482
	мм
	Указывается конкретный показатель

	20. 
	Высота 
	44
	мм
	Указывается конкретный показатель

	21. 
	Глубина 
	200
	мм
	Указывается конкретный показатель

	22. 
	Высота юниты 
	1
	-
	Указывается конкретный показатель



*Обоснование включения дополнительной информации, дополнительных характеристик в описании объекта закупки (в соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования каталога товаров, работ, услуг)): 
В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога (далее соответственно – КТРУ, дополнительная информация).
Дополнительная информация указана в связи с недостаточным количеством, установленных в КТРУ характеристик и их значений, удовлетворяющих потребностям заказчика, перечень характеристик, установленных в КТРУ расширен заказчиком для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 Федерального закона.

2. Комплектация
В комплект Товара должно входить:
2.1 Система SpRecord A2 функциями и с характеристиками согласно п.1.1. настоящего описания объекта закупки;
· Адаптер SpRecord;
· Телефонный разветвитель;
· Телефонный удлинитель;
· Кабель USB 2.0 A-B;
· Программное обеспечение SpRecord.
· Полка для крепления в 19-ти дюймовую стойку - 1шт.
· Комплект крепления - 1шт.
· Двойной скотч 30*30 мм - 4шт.
· Упаковка - 1шт.
2.2  Система SpRecord A4 функциями и с характеристиками согласно п.1.2. настоящего описания объекта закупки;
· Адаптер SpRecord;
· Телефонный разветвитель;
· Телефонный удлинитель;
· Кабель USB 2.0 A-B;
· Программное обеспечение SpRecord.
· Полка для крепления в 19-ти дюймовую стойку - 1шт.
· Комплект крепления - 1шт.
· Двойной скотч 30*30 мм - 4шт.
- Упаковка - 1шт.
При поставке товара должен предоставить:
· руководство по эксплуатации;
· документы, подтверждающие гарантию производителя или Поставщика на поставляемый Товар.
3. [bookmark: bookmark2]Место, срок и условия поставки
Место поставки товара - 428000, Чувашская Республика, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, гор. Чебоксары, пер. Огнеборцев, дом 4.
Срок поставки - в течении 25 (двадцати пяти) календарных дней.
Условия поставки Товара - Поставщик за 2 (два) рабочих дня сообщает Заказчику дату поставки Товара. Время поставки: в рабочее время Заказчика с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по местному времени (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), в иное время - по согласованию с Заказчиком.
Поставщик должен осуществить доставку Товаров, их погрузку, разгрузку по месту поставки своими силами и за счет собственных средств.
Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), работоспособным и содержать все необходимые комплектующие для обеспечения этого требования, отгружаться в фирменной упаковке завода-изготовителя или иной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке.
4. Форма, срок и порядок оплаты: Заказчик обязуется оплатить Товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
5. [bookmark: bookmark3]Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантийных обязательств на Товар.
Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком акта о приемке Товара. Если производителем Товара установлены иные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности поставленного Товара (отдельного устройства, агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией Товара в гарантийный период.
В случае выхода из строя в период гарантийного срока (отдельного устройства, части, блока), его замена либо восстановление работоспособности должно быть осуществлено Поставщиком за свой счет, в том числе пересылка неисправных Товаров производителю, доставка исправных Товаров обратно Заказчику.
Поставщик обязан обеспечить: первоначальную диагностику неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления о неисправности Товара; восстановление работоспособности Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней на месте его нахождения.
При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный Товар для замены вышедшего из строя Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. Срок восстановления (ремонта) Товара, должен быть осуществлен в течение 30 (тридцати) календарных дней.
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся своими силами и за счет Поставщика.
В случае выхода из строя Товара в период гарантийного срока и невозможности его восстановления, замена такого Товара на новый должна быть осуществлена Поставщиком за свой счет. При этом гарантия на такой Товар начинает исчисляться с момента его замены.
6. [bookmark: bookmark4]Требования к качеству и безопасности Товара.
Соответствие качества и безопасности Товара должно соответствовать ГОСТ IEC 60065-2024 Аудио-, видео - и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности.

Ответственный за составление Технического задания:                                                      Е.Г. Казакова


