
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку пиломатериалов для нужд Большехехцирского филиала
ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Купля-продажа древесины должна проходить через портал Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

	№ п/п
	Наименование товара,
ОКДП2

	Характеристика товара 
(параметры для определения соответствия)*
	Един. измерения
	Количество

	1
	Брус
16.10.10.113
	Тип изделия: Брус строительный, естественной влажности;
Порода пиломатериала: лиственница 1-2 сорта;
Длина: ≥ 4,00 метр;
Ширина: ≥ 100,00 и ≤ 110,00, миллиметр;
Толщина: ≥ 100,00 и ≤ 100,00, миллиметр.
	м3
	2


                                             
1. Сроки поставки: с момента подписания Контракта по 30.04.2026. 
2. Место поставки товара:
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха ул. Юбилейная, 8.
3. Общие требования.
Брусья и доска должны быть изготовлены из пиломатериалов, подвергшихся естественной сушке, с влажностью древесины не более 26%, соответствующие требованиям 1-го сорта ГОСТ 8486-86;
Брусья должны быть без пороков: острого обзола, гнили, прорости, механических повреждений, инородных включений, а также трещин, расположенных от торцов брусьев более чем на 50 мм; 
Каждый брус и доска должны быть цельными.
Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, и требованиям Покупателя.
При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.                                             
                    

