


Приложение 1. Техническое задание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для Рязанского исторического музея
1. [bookmark: _Hlk21287772]Предмет договора: поставка оборудования для Рязанского исторического музея.  
2. Перечень необходимого товара:
	№п/п
	Наименование товара
	Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1





	Кран шаровый муфтовый двусоставной с фиксатором, нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), (CF8), PN64 NK-BMLf15/4 или аналог
	Кран шаровый муфтовый двусоставной NEWKEY (2PC) с фиксатором, нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), (CF8), PN64 NK-BMLf15/4 или аналог
Технические характеристики
Тип ручки рычаг, 
Тип арматуры запорная,
 Материал нержавеющая сталь AISI304, PTFE
Условный диаметр DN 15 мм., Номинальное давление (PN) не менее 64 бар
Тип присоединения резьбовой, Max температура применения не менее 220 °С
Тип резьбы 1/2F-1/2F, Длина крана 56 мм.

	шт.
	6

	2
	Нажимной кран для писсуара.
	Нажимной кран для писсуара Eleanti 0402.559 или аналог. Тип крана для писсуара нажимной, Покрытие хром, Материал латунь, Цвет хром, Размер соединения 1/2 дюйм. Габариты без упаковки 205х102х47 мм. 
	шт.
	4

	3
	Арматура для бачка АНИ Пласт набор: нижняя подводка, кнопка хром, 1 режим или аналог.
	Арматура для бачка АНИ Пласт набор: нижняя подводка, кнопка хром, 1 режим, эконом WC6550M 023-2655 или аналог. Тип смывной/наполнительный механизм
Установочный размер 1/2 дюйма, Материал пластик, Тип слива кнопка
Нижняя подводка да, Боковая подводка нет, Количество кнопок 1, Мах высота бачка
410 мм., Габариты без упаковки 330х105х100 мм. 
	
шт.
	
4

	4
	Набор для душа Рыжий кот или аналог.
	Набор для душа Рыжий кот ss-01, лейка диаметр 65 мм, шланг 150 см 105682 или аналог. Размер головки лейки 65 мм., Ширина головки лейки 65 мм., Материал нержавеющая сталь, пластик, Покрытие хромоникелевое, Цвет хром, Резьба 1/2M дюйм.
	шт.
	4

	5
	Подводка гибкая для смесителя ProfECO 60 см, гайка-штуцер 1/2-М10 пара или аналог.
	Подводка гибкая для смесителя ProfECO 60 см, гайка-штуцер 1/2-М10 пара PE-FMF60 или аналог. Тип гибкая, Способ подсоединения гайка-штуцер, Длина 0.6 м., Резьба штуцера М10, Резьба гайки 1/2 дюйма. 
	Пара.
	10

	6
	Сиденье для унитаза VIRPLAST пластиковое с креплениями или аналог.
	Сиденье для унитаза VIRPLAST пластиковое с креплениями или аналог. Технические характеристики: Тип сиденье+крышка для унитаза, Материал полипропилен, Материал крепления полипропилен, Min расстояние между креплениями 155 мм., Max расстояние между креплениями 155 мм. Высота 50 мм., Ширина 336 мм., Глубина 462 мм.. 
	шт.
	10

	7
	Сифон для раковины с выпуском и гибким соединением VIRPLAST или аналог.
	Сифон для раковины с выпуском и гибким соединением VIRPLAST или аналог.
Назначение для умывальника, Вид бутылочный, Материал полипропилен/нержавеющая сталь. Цвет белый, Диаметр сливного отверстия40 мм., Максимальная монтажная высота 230 мм.. Габариты без упаковки 230х70х230 мм., Расположение горизонтальное, Вид затвора мокрый,Цвет сливной решетки хром, Диаметр выпуска (отверстия для слива), 1 1/2 дюйма, Диаметр выхода в канализацию 40/50, Регулировка по высоте да.
	шт.
	4

	8
	Ручной прожектор Gigant 350Лм RSL-350 или аналог.

	Ручной прожектор Gigant 350Лм RSL-350 или аналог. Тип ручной прожектор, Материал корпуса пластик, Цвет черный, Длина 225 мм, Тип аккумулятора кислотный, Емкость 7.5 А*ч., Элементы питания встроенный аккумулятор, Количество и напряжение элементов питания 1х4.2В, Наличие разъема для зарядки штекер, Защита от влаги да, Защита от удара да, Источник света светодиод, Световой поток 350 лм, Количество светодиодов/ламп 1 шт., Цветность естественный белый (3300-5000 К). Габариты без упаковки 225х125х165 мм., Мощность фонаря 10 Вт., Цветовая температура 5000 К. 
	шт.
	1

	9
	Переставные клещи Gigant 300 мм GWWP-300 или аналог.
	Переставные клещи Gigant 300 мм GWWP-300 или аналог. Материал CrV, Длина 300 мм., Мах захват не менее 44 мм., Мах захват 1 3/4 дюйм., Покрытие рукояток противоскользящее, Ширина губок не менее 8 мм., Количество позиций установки не менее 7. 
	шт.
	2

	10
	Набор комбинированных ключей Gigant 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром, Сталь Cr-V, 6-32мм, GDWSP-25 или аналог.
	Набор комбинированных ключей Gigant 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром, Сталь Cr-V, 6-32мм, GDWSP-25 или аналог. Тип рожковые/накидные, Размер min (мм) 6, Размер max (мм) 32. Покрытие хромирование, Материал CrV, Количество в наборе не менее 25шт., Класс товара Профессиональный. 
	шт.
	1

	11
	Набор усиленных ударных отверток AIST крестовых PH и шлицевых SL 12 предметов в кейсе 800512-M или аналог.
	Набор усиленных ударных отверток AIST крестовых PH и шлицевых SL 12 предметов в кейсе 800512-M или аналог. Количество в наборе не менее 12 шт., Намагниченный наконечник да, Ударная да, Материал стержня CrV, Длина стержня 200 мм., Форма ручки Прямая, Кейс да, Тип шлица SL, PH. 
	шт.
	1


3. Транспортные расходы: поставка Товара осуществляется силами и средствами за счет Поставщика путем доставки на склад Заказчика по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, стр. 22, (место поставки).
4. Место (адрес) поставки товара: г. Рязань, ул. Соборная, стр. 22, (место поставки).
5. Условия и срок (период, график) поставки товара:
Период поставки: 7 календарных дней с даты заключения Контракта.
6. Обязательные (минимальные) требования к поставляемому Товару, его маркировке, качеству, безопасности и упаковке:
6.1. Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не утратил своих потребительских свойств), серийно выпускаемым.
6.2. Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, техническим условия.
6.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
6.4. Товар должен поставляться в надлежаще упакованных коробке/таре/контейнере; упаковка не должна иметь нарушений и повреждений. 
6.5. Весь Товар должен быть изготовлен из прочных качественных материалов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
6.6. Требования к безопасности: Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
7. Срок гарантии:
Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи Товара.
8. Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:
Поставщик предоставляет Заказчику следующие относящиеся к Товару документы:
· ТОРГ-12 либо УПД;
· Счет-фактура (при условии поставки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12);
· Счет на оплату со ссылкой на реквизиты контракта.
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