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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара, услуги
	функциональные характеристики

	ОКПД2: Стальные электросварные трубы 24.20.13.130. 
КТРУ 24.20.13.130-00000003

	1
	Труба стальная Д-108*4

	1. Наружный диаметр – 108 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 4 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.                             7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки.  12. Группа - Б

	2
	Труба стальная Д-89*3,5
	1. Наружный диаметр – 89 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3,5 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.    7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б

	3
	Труба стальная Д-57*3,5
	1. Наружный диаметр – 57 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3.5 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.     7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б

	4
	Труба стальная Ду-40*3,5
	1. Диаметр условный Ду – 40 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3.5 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.        7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б

	5
	Труба стальная Ду-32*3.2

	1. Диаметр условный Ду – 32 мм.. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3.2 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.        7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б

	6
	Труба стальная Ду-20*2,8

	1. Диаметр условный Ду – 20 мм.. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 2,8 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.        7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б

	7
	Труба стальная Ду-15*2,8

	1. Диаметр условный Ду – 15 мм.. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 2,8 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная.        7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2  9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	№ п/п
	Наименование товара, услуги
	кол-во
	ед. изм.
	Цена за единицу, руб. (вкл. НДС)
	Сумма, руб.

	1
	Труба стальная Д-108*4
	24
	м.
	5551,66
	30786,48

	2
	Труба стальная Д-89*3,5
	12
	м.
	1947,80
	10801,44

	3
	Труба стальная Д-57*3,5
	24
	м.
	2446,28
	13565,76

	4
	Труба стальная Ду-40*3,5
	18
	м.
	1471,72
	8161,38

	5
	Труба стальная Ду-32*3.2
	18
	м.
	1324,52
	7345,08

	6
	Труба стальная Ду-20*2,8
	18
	м.
	668,07
	3704,76

	7
	Труба стальная Ду-15*2,8
	18
	м.
	508,80
	2821,50



1. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]2. Место поставки: Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково.
