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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка адаптера-переходника
	№ п/п
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	
	
	Наименование и ед. изм. Показателя
	Описание, значение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Адаптер-переходник
ОКПД2 26.20.40.190
	Разъем 1
	USB 3.0 A(m)

	
	
	Разъем 2
	SAS/SATA III 2.5/3.5"



Высокоскоростная передача KS-is KS-888 - адаптер SAS/SATA на USB 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Поддержка полосы пропускания 6 Гбит/с / 12 Гбит/с жесткого диска SAS для чтения и записи, простая передача больших файлов.
Не требуется драйвер и plug-play Этот корпус SAS обеспечивает быструю и простую установку вашего жесткого диска / твердотельного накопителя SAS. Plug and play, отображение состояния светодиодным индикатором.
Док-станция для жестких дисков SAS Адаптер KS-888 совестим с твердотельными накопителями SAS 2,5 "/3,5" SAS (6 Гбит/с / 12 Гбит/с) и твердотельным накопителям 2,5 "/ 3,5" SATA. НЕ для PCIe NVMe (U.2)/SFF-8639.
Поддержка различных операционных систем KS-is KS-888 совместим с ОС Windows, Mac OS, Linux, Android. Поддержка UASP / Trim со сверхвысокой скоростью передачи.
Вертикальная конструкция Вертикальная конструкция адаптера позволяет жесткому диску активно использовать внешнее рассеивание тепла, и он не будет нагреваться даже при длительной работе. Plug & Play, поддержка горячей замены.
Комплект поставки:
• Док-станция для жестких дисков USB 3.0 — SAS/SATA x1
• Адаптер питания x1 (12В/3А)
• Кабель USB-C 2 в 1 USB-C/USB-A x1




