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КОНТРАКТ       /44
                                        ИКЗ261622801319962340100101920000000244
	
            г. Рязань	     «____»   2026  г.

[bookmark: _Hlk234852677][bookmark: bookmark0]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по административно-хозяйственной деятельности и комплексной безопасности ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Добычина Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 06646/01 от 21.04.2026г., с одной стороны, и   , в лице, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании   , с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований пп. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее именуемое «контракт» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по предоставлению оборудованию, включая монтаж, демонтаж, услуги техники сцены, звукооператора, а Заказчик обязуется принять выполненные Услуги и оплатить их.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, стоимость  определены Сторонами в Техническом задании (Приложение №2 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.
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2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Цена  контракта составляет:   , НДС не предусмотрен.
(Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком).
1. Источник финансирования: бюджетные средства учереждений
 - Оплата услуг/ товаров производится Заказчиком за счёт средств, полученных Заказчиком по соглашению № 091-15-2026-049 от 29.05.2026 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии (ИГК 000000Ю109126P2U0002).
- Исполнитель дает согласие на осуществление Федеральным агентством по делам молодежи и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения Заказчиком целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и соглашением № 091-15-2026-049 от 29.05.2026 г. (в соответствии с п. 3 ст. 78.1 БК РФ)
1. Указанная цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
1. Оплата услуг по контракту осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами УПД и акта оказанных услуг (Приложение №3 к контакту).
1. Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
1. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет исполнителя, несет Исполнитель.
         .
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark5]3.1 Исполнитель обязуется оказать Услуги качественно, в сроки, согласованные с Заказчиком, в соответствии с настоящим Контрактом; соблюдать правила безопасного оказания Услуг, пожарной безопасности, санитарных норм.
3.2 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход услуг, или делающих их продолжение невозможным, согласовать это с Заказчиком.
3.3 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, сроки оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом изменяются по согласованию с Заказчиком.
3.4. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет в течение срока, указанного в п. 5.2. контракта устранить недостатки в оказанных услугах.
         3.5. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.
3.6. Заказчик обязуется создать надлежащие условия для оказания Услуг; своевременно осуществлять приёмку Услуг; оплатить услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.7. Заказчик имеет право: в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего контракта.
3.8. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты оказанных услуг, не соответствующих требованиям контракта, а также требованиям, установленным законодательством для определения качества Услуг.

4. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.Дата (сроки) оказания услуг:  15.09.2026 (один календарей день).

[bookmark: bookmark4]4.2.Место оказания услуг: стадион Рязань-Арена, ул. Маяковского 46


5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ГАРАНТИИ

1. Исполнитель оказывает услуги своими силами и средствами (расходными материалами и т.д.).
1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем акта оказанных услуг и УПД по Контракту Заказчик, при отсутствии претензий, обязан подписать со своей стороны акт оказанных услуг по Контракту и возвратить один экземпляр акта Исполнителю. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить все замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения замечаний Заказчик и Исполнитель должны вновь подписать акт оказанных услуг.
1. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенье), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1. Исполнитель сообщает Заказчику обо всех оказанных услугах, в соответствии с настоящим Контрактом, и обязуется лично участвовать в процедуре, необходимой для проверки их завершения.
1. Заказчик должен осуществлять контроль над результатами услуг, принять или отклонить их, обосновав причины отказа.
1. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт оказанных услуг по Контракту является основанием для оплаты Исполнителю.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: bookmark6]6.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

[bookmark: bookmark10]7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
           7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
           7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
          7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
          7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
          7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
         7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
           а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
        7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
         7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
        а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
           7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
           а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
          7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
          7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
          7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.13. Уплата пени, штрафа производится путем удержания от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
[bookmark: bookmark11]9.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.
9.2.Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12контракта.
9.3.Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
9.4.Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.5.В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

	10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: bookmark12]10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
10.2.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
[bookmark: bookmark13]11.1.Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.
11.2.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
11.3.Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.
11.4.Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала действия таких изменений.
11.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по контракту третьим лицам.
11.6.Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу,  по одному для  каждой из сторон. 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. «Заказчик»:
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9
ИНН/КПП   6228013199/623401001
Платежные реквизиты
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Единый казначейский счет 40102810745370000024
Казначейский счет
03215643000000013200
Л/сч. 711X9031001
12.2 «Исполнитель»


12.3.Приложение №2  
«Техническое задание»


12.5.Приложение №3 
«Акт оказанных услуг»
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___________    А.А.Добычин                                                ______________
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Приложение № 2
к контракту №     /44  от __________________


Техническое задание 
1. Общие сведения: услуги по предоставлению оборудованию, включая монтаж, демонтаж, услуги техники сцены, звукооператора

Предмет договора: 
Срок аренды: 1 (один) календарный день – 15.09.2026
Место проведения: стадион Рязань-Арена, ул.Маяковского 46

2.Технические требования к оборудованию

2.1. Звуковое оборудование (FOH / Front of House)

Линейный массив: 3-полосный элемент линейного массива — 8 шт.
Элементы должны быть от одного производителя и одной серии. Суммарная пиковая мощность — не менее 18 кВт. Вариант установки: в полёт (подвес), граундстек или на стойку. 
Частотный диапазон: не уже 42 Гц – 20 кГц; 
Максимальный SPL: не менее 143 дБ; 
Направленность: горизонтальная — 70° / 90° / 110° (симметричная или асимметричная), вертикальная — зависит от конфигурации; 
Подключение: разъёмы speakON (NL4), параллельное подключение элементов без потери импеданса; 
Защита: класс IP55 (влагозащищённые динамики); 
Корпус: высококачественная фанера из балтийской берёзы с полимерным покрытием, не боящимся солнца, ветра и пыли.

Сабвуферы: 4 шт.
Активные или пассивные сабвуферы, предназначенные для работы в паре с указанным линейным массивом. Наличие встроенного DSP-процессора. 
Частотный диапазон: от 32 Гц до точки раздела с верхними элементами линейного массива; 
Максимальный SPL: не менее 136 дБ; 
Мощность: не менее 1600 Вт на элемент; 
Конструкция: фазоинверторного типа, с возможностью выбора фазовой настройки (0°/180°) на каждом элементе.

Усилители мощности (AmpRack): 2 шт.
Двухканальные усилители класса D/Digi, с активным охлаждением и защитой от КЗ/перегрева. Мощность должна соответствовать заявленным акустическим системам с запасом 20%. Входная чувствительность — не менее 0,775 В (0 dBu), соотношение сигнал/шум — не хуже 100 дБ. Управление осуществляется через встроенный Ethernet-порт по протоколу TCP/IP.

Мониторы (напольные/боковые): 3 шт.
Активные сценические мониторы с углом раскрытия, обеспечивающим покрытие сцены. 
Тип: активная акустическая система, двухполосная (Bi-amp), с фазоинверторным акустическим оформлением;
Мощность: 1400 Вт (пиковая), 700 Вт (RMS), усилитель класса D;
Динамики: НЧ-динамик 15" (38 см) с 2,5" звуковой катушкой, ВЧ-компрессионный драйвер 1" с 1,75" звуковой катушкой;
Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц;
Максимальное звуковое давление (SPL): не менее 130 дБ;
Угол раскрытия: 90° × 60° (постоянной направленности);
Обработка: встроенный DSP с управлением кроссовером (частота раздела 1600 Гц), эквализацией, фазовым контролем, Soft Limiter, защитой динамиков, технологиями FiRPHASE и XBOOST;
Подключение: входы XLR и Jack (балансные/небалансные), выход XLR (Link), переключатель MIC/Line, регулировка уровня и Boost;
Корпус: из композитного материала (PP Composite), 2 точки подвеса M10, с возможностью установки на стойку, ручки для переноски.
Питание: универсальный блок питания 100–240 В, 50/60 Гц.

Микшерный пульт: 1 шт.
Цифровой микшерный пульт с количеством каналов не менее 32 в рэковом форм-факторе (3U). Оснащен 16 программируемыми микрофонными предусилителями Midas и 8 выходами XLR. Аудиоинтерфейс: 32x32 канала по USB 2.0. Поддержка удаленного управления по WiFi/LAN через приложения для iOS/Android. Встроенные эффекты: 8 стерео-слотов. Порты расширения: AES50 для подключения цифровых сценических мультикоров.

FOH Rack (Стойка обработки): 1 шт.
Стойка (19-дюймовый рэковый кейс) для размещения и коммутации оборудования звукорежиссёра на позиции FOH. В составе стойки предусмотрено размещение микшерного пульта, карты расширения Dante, коммутационных панелей, директ-бокса и блоков питания. Обработка аудиосигналов (эффекты, эквализация, динамическая обработка, подавление обратной связи) осуществляется встроенными процессорами микшерного пульта, управляемыми с единого интерфейса. Стойка обеспечивает удобный доступ ко всем элементам коммутации, организованный монтаж кабелей и вентиляцию. 

Пассивный двухканальный директ-бокс: 1 шт.
Пассивный трансформаторный DI-бокс, предназначенный для подключения инструментов с высоким выходным импедансом (электрогитара, бас-гитара, клавишные, синтезаторы) к балансным входам микшерного пульта.

2.2. Микрофоны и радиосистемы

Радиосистемы с ручным передатчиком: 4 шт.
Комплект цифровой радиосистемы, состоящий из одноканального портативного приёмника и ручного передатчика с динамическим кардиоидным капсюлем.
Тип: цифровая UHF-радиосистема, 24-битное / 48 кГц аудио, без компандирования; 
Динамический диапазон: не менее 118 дБ (A-взвешенный); 
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц; 
Задержка: не более 3.2 мс; 
Капсюль: динамический, кардиоидная диаграмма направленности; 
Приёмник: портативный, с технологией прогнозирующего диверсити (Digital Predictive Switching Diversity) для стабильного приёма; 
Передатчик: ручной, с возможностью ИК-синхронизации с приёмником; 
Шифрование: AES-256 для защиты сигнала; 
Дальность действия: не менее 100 м (в прямой видимости); 
Питание: от 2 батарей типа AA (время работы до 8 часов) или опционального аккумулятора Shure SB903.
 
Антенный сплиттер: 1 шт.
Устройство распределения антенного сигнала для обеспечения работы нескольких беспроводных приёмников от одной пары антенн. Допускается использование встроенных функций распределения сигнала, реализованных в аппаратной части приёмников радиосистем, при условии обеспечения стабильного приёма всех радиоканалов без взаимных помех.

Пассивная антенна: 2 шт.
Широкополосная пассивная антенна для удалённого размещения с целью улучшения приёма сигнала. Допускается использование штатных антенн, входящих в комплект поставки радиосистем, при условии обеспечения устойчивого приёма сигнала на всей зоне покрытия (не менее 50 м в прямой видимости).

РЧ-анализатор спектра: 1 шт.
Средство контроля радиочастотного спектра для сканирования эфира, обнаружения свободных каналов и координации частот радиосистем. Может быть реализовано встроенными средствами радиосистем и программным обеспечением производителя, обеспечивающим сканирование спектра, автоматический расчёт совместимых частот, мониторинг уровня РЧ-сигнала, состояния батарей и качества приёма.

Микрофон проводной: 2 шт. 
Профессиональный динамический вокальный микрофон.
Тип: динамический, с подвижной катушкой; 
Диаграмма направленности: кардиоидная (однонаправленная);
Частотный диапазон: 50 Гц – 15 000 Гц; 
Выходной импеданс: 300 Ом; 
Особенности: встроенный поп-фильтр, пневматический амортизатор для снижения вибраций, прочный металлический корпус.
 
Микрофонная стойка («журавль»): 4 шт.
Профессиональная напольная микрофонная стойка с выносной стрелой (журавлём) для гибкого позиционирования микрофона.
Тип: стойка-журавль (с выносной стрелой) на треножном или круглом основании; 
Диапазон высоты: не менее 92–163 см; 
Длина стрелы (журавля): не менее 80 см; 
Резьба крепления микрофона: 3/8"; 
Основание: устойчивое, с возможностью складывания для транспортировки.

2.3. Коммутация и электропитание

Комплект коммутации (аудио): 1 шт.
Комплект пассивных аудиокабелей и коммутационных элементов для обеспечения подключения всех источников сигнала к микшерному пульту и мониторной системе. Включает мультикоры для передачи групповых сигналов, микрофонные кабели XLR (мужской-женский) различной длины для подключения микрофонов и DI-боксов, джек-джек (Jack-Jack) кабели для подключения инструментов и линейных источников, а также сплиттер-корды (Y-кабели) для разветвления сигналов. Длина кабелей должна обеспечивать удобное размещение оборудования на сцене и в зоне FOH. 

Устройство распределения мощности (PDU / Power Bar): 1 шт.
Многоразъёмное распределительное устройство питания для централизованного подключения всего звукового оборудования к источнику электропитания. Обеспечивает не менее 8 розеток, оснащено защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания. Корпус — прочный металлический, с возможностью монтажа в 19-дюймовую стойку или размещения на полу. Наличие световых индикаторов наличия питания на каждой розетке и общего состояния сети. Длина кабеля подключения к сети — не менее 2 м.

Сетевая раздача (NetBox / NetSwitch): 2 шт.
Устройство для организации локальной сети между цифровым звуковым оборудованием (микшерный пульт, мультикор, усилители, радиосистемы). Коммутатор Ethernet с поддержкой протоколов Dante/AES50, обеспечивающий передачу аудиосигнала и управляющих команд по протоколу TCP/IP. Количество портов — не менее 8, скорость — 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit). Металлический корпус, питание от сети 100–240 В, возможность монтажа в стойку. Обеспечивает надёжную маршрутизацию цифровых потоков в соответствии с конфигурацией оборудования.

Кабельная капа (защита): 30 м.
Кабельные защитные покрытия (напольные каналы-переходы) для защиты кабелей от механических повреждений, перегибов и случайного наступания в местах прохода персонала и зрителей. Обеспечивают безопасное пересечение кабелями пешеходных зон, выполнены из износостойкого нескользящего материала. Конструкция состоит из верхней и нижней частей, соединённых между собой, внутреннее пространство позволяет уложить до 3–5 кабелей диаметром до 10 мм. Цвет — нейтральный (жёлтый или чёрный), общая длина — 30 м.

Комплект силовой коммуникации: 1 шт.
Комплект силовых кабелей (кабелей питания) для подключения всего звукового оборудования к распределительному устройству мощности. Включает кабели с разъёмами типа IEC C13/C14 и C19/C20 (в зависимости от типа оборудования) для питания микшерного пульта, усилителей, радиосистем, мониторов, коммутаторов и другого оборудования. Длина кабелей подбирается исходя из конфигурации оборудования. Сечение кабелей — не менее 1,5 мм², изоляция — двойная, рассчитана на ток до 16А, рабочее напряжение — 220 В, 50 Гц.

2.4. Световое оборудование и сценические конструкции

Экран светодиодный (LED Wall): 24 кв. м. (или эквивалент по модулю).
Тип: светодиодный экран для уличного применения;
Формируемое изображение: бесшовное полотно размером (ШхВ) 6х4 м.;
Яркость: 5000 nit;
Состоит из модулей: размер модуля 1000х500 мм, вес модуля – не более 9 кг.;
Комплект: включает приемные карты для сопряжения с видеопроцессором;
Шаг пикселя: 3,9 мм;
Регулирование яркости: 256 класса автоматического, 8 класса ручного;
Дистанция обзора: 3‒30 м.;
Угол обзора: 160°/160°(В/Г);
Влагозащита: класс IP65 (защита от пыли и воды).

Видеопроцессор: 1 шт.
Профессиональный видеопроцессор для управления светодиодным экраном. Поддержка до 6,5 млн пикселей с 10-ю портами Ethernet. Пользовательское разрешение шириной до 10240 пикселей, высотой 8192 пикселей. Входные интерфейсы: 1xHDMI 1.4, 1xHDMI 1.4, 1xDVI, 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x10G optical fiber port. Выходной интерфейс: 10xGigabit Ethernet ports, 2xFiber outputs, 1хHDMI 1.3. Контроль: 1xUSB-B, 1xUSB-A, 1xLAN, 1xGenlock. Поддержка входных сигналов разрешением до 4K (Ultra HD).

Комплект коммутации (видео): 1 шт.
Комплект кабелей для подключения всех элементов видеосистемы:
Кабели HDMI/DVI: для соединения видеосервера с видеопроцессором (длина — не менее 5 м).
Кабели Ethernet (Cat5e/Cat6): для подключения видеопроцессора к приёмным картам светодиодного экрана (длина — в соответствии с конфигурацией).
Кабели питания: IEC C13/C14 для питания экранных модулей, видеопроцессора и видеосервера.
Кабели управления: для соединения видеопроцессора с ПК или ноутбуком.

Стенка (ферма/конструкция): не менее 120 пог.м. (погонных метров).
Модульная силовая конструкция для подвеса светодиодного экрана, состоящая из алюминиевых ферм (трубчатых или профильных), обеспечивающих жёсткость и надёжность всей системы. В комплект входят все необходимые соединительные элементы, ригели и фиксаторы. Элементы — алюминиевые фермы сечением не менее 290×290 мм, толщина стенки не менее 3 мм. Грузоподъёмность конструкции — не менее 500 кг. Конструкция собирается в размеры: ширина — 4 м, длина — 4 м, высота — 6 м. Обеспечивает подъём и удержание экрана на заданной высоте в течение всего мероприятия. 

«Партизан» (подвесной захват): 3 шт.
Специализированные подвесные элементы (захваты/клевера) для крепления силовой конструкции к верхним точкам подвеса (крыша, ферма, балка). Обеспечивают надёжную фиксацию и распределение нагрузки, исключая смещение и раскачивание.

Балласт (противовес): 3 шт.
Грузовые элементы не менее 500 кг каждый для стабилизации нижней части силовой конструкции, предотвращающие опрокидывание и смещение. Устанавливаются в основании фермы, обеспечивая устойчивость всей системы.

Лебедка цепная: 3 шт.
Цепные тали (ручные или электрические) для подъёма и опускания силовой конструкции с экраном. Грузоподъёмность каждой — не менее 1 т, высота подъёма — не менее 6 м. Обеспечивают синхронный подъём всех трёх точек крепления, регулировку угла наклона и фиксацию на заданной высоте.

Пультовая: 1 шт.
Мобильное укрытие (шатёр/палатка/тент) для размещения звукооператора, микшерного пульта, стоек с оборудованием и мониторной системы на позиции FOH.
2.5. Расходные материалы

Элемент питания АА: 8 шт.
Щелочные (или литиевые) батарейки типоразмера AA (LR6, 1,5 В) для питания ручных передатчиков радиосистем и другого портативного оборудования, требующего данного элемента питания. Используются в качестве резервного или основного источника питания.

  3. Требования к услугам

3.1. Транспортировка

	Вид транспорта
	Количество
	Кол-во смен
	Примечание

	Манипулятор
	1 ед.
	2 смены
	Для перевозки крупногабаритных сценических конструкций

	Грузовик MAN
	1 ед.
	2 смены
	Для перевозки тяжелого звукового оборудования

	Грузовик Газель
	1 ед.
	2 смены
	Для перевозки мелкого груза, кабелей, аксессуаров



3.2. Монтажно-демонтажные работы
Монтаж и демонтаж сценических конструкций:
Кол-во персонала: 3 человека
Кол-во смен: 2 смены
Работы включают: сборку фермовых конструкций, установку стенок, подъемных механизмов, LED-экранов.
Требования к персоналу для монтажа конструкций:
Наличие действующего удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже II).
Наличие действующего удостоверения по работе на высоте (допуск к работам на высоте более 5 м).
Наличие действующего удостоверения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ).

Монтаж и демонтаж оборудования:
Кол-во персонала: 4 человека
Кол-во смен: 2 смены
Работы включают: распаковку, инсталляцию звука/света/видео, коммутацию, настройку, упаковку после мероприятия.
Требования к персоналу для монтажа оборудования:
Наличие действующего удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже II).
Наличие действующего удостоверения по работе на высоте (если работы ведутся на высоте).
Наличие действующего удостоверения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ).

3.3. Технический персонал
Техник сцены: 1 чел., на весь период монтажа/демонтажа и проведения мероприятия для оперативного решения технических вопросов.
Звукооператор: 1 чел., на весь период проведения мероприятия для управления звуком в реальном времени (FOH).

4. Требования к состоянию оборудования и документации
4.1. Все оборудование должно быть технически исправным, чистым, без видимых повреждений корпуса и разъемов. Внешний вид должен соответствовать профессиональному уровню мероприятия высокого класса.
4.2. Оборудование должно быть предоставлено в полном объеме согласно спецификации за сутки до начала монтажа для проверки работоспособности.
4.3. Оборудование, поставляемое Исполнителем, должно полностью соответствовать всем техническим характеристикам, указанным в разделе 2 настоящего технического задания. Исполнитель самостоятельно определяет производителя и модель оборудования при условии, что оно обеспечивает заявленные параметры.
4.4. Исполнитель обязан предоставить по запросу Заказчика инструкции по эксплуатации (руководства пользователя / мануалы) на все ключевые единицы оборудования (линейный массив, сабвуферы, усилители, мониторы, радиосистемы, видеопроцессор, LED-экран). Документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде.
4.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования с момента передачи до момента возврата по акту приема-передачи. В случае порчи или утери — замена за счет Исполнителя по рыночной стоимости нового аналога.
4.6. По окончании мероприятия Исполнитель обязан провести полную уборку площадки от строительного мусора, остатков упаковки и кабельных стяжек («сдача объекта в чистоте»).
4.7. Весь персонал Исполнителя, задействованный в монтаже, настройке и обслуживании оборудования, должен иметь действующие удостоверения по:
- электробезопасности (группа допуска не ниже II);
- работе на высоте (для работ свыше 5 м);
- пожарно-техническому минимуму.
Копии удостоверений предоставляются Заказчику до начала монтажа по его запросу.












ЗАКАЗЧИК                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________   А.А.Добычин                                                ______________ 


ЭЦП

























Приложение №3     к контракту         /44
Акт
Оказанных услуг

к контракту  от ____________2026 года № ____

г. Рязань                                                                                                       

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по административно-хозяйственной деятельности и комплексной безопасности ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Добычина Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 06646/01 от 21.04.2026г    и  , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

	 Наименование 
	Количество
	Ед.изм.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	
	



1. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


ЗАКАЗЧИК                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ   
________________Добычин А.А.                                    __________________ 

ЭЦП








