ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

1. Наименование товара и код ОКПД2
1) [bookmark: _GoBack]Наименование: Холодильник бытовой двухкамерный с морозильной камерой 
2) Код ОКПД 2: 27.51.11.110 - Холодильники бытовые

2. Запреты, ограничения или преимущества в соответствии с ПП РФ 1875
1) Запреты: Не установлены
2) Ограничения: Не установлены
3) Преимущества: Установлены. При оценке заявок участников, предложивших товар российского происхождения (страны ЕАЭС), осуществляется снижение цены такого предложения на 15 процентов для целей сравнения с иностранными товарами. Контракт Договор по цене, предложенной участником в заявке (без учёта понижающего коэффициента).
4) Подтверждение страны происхождения товара: указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара.

3. Количественные характеристики
1) Количество: 1
2) Единица измерения: Штука

4. Качественные и технические характеристики

1) Тип холодильника: Двухкамерный, отдельностоящий, полноразмерный
2) Расположение морозильной камеры: Верхнее
3) Количество камер: Не менее 2 
4) Количество дверей: Не менее 2
5) Количество компрессоров: 1
6) Полезный объем холодильной камеры: не менее 199 л и не более 245 л
7) Полезный объем морозильной камеры: не менее 46 л и не более 70 л 
8) Система размораживания холодильной камеры: Капельная, No Frost
9) Система размораживания морозильной камеры: Ручная, No Frost 
10) Класс энергоэффективности: не ниже A 
11) Уровень шума: Не более 43 дБ
12) Хладагент: R600a
13) Материал полок: Стекло
14) Количество полок в холодильной камере: Не менее 4 шт.
15) Количество ящиков в холодильной камере: Не менее 1 шт.
16) Количество ящиков в морозильной камере: Не менее 2 шт.
17) Количество полок на дверце холодильной камеры: Не менее 3 шт.
18) Цвет: Белый, серый, бежевый
19) Высота: не менее 155 см 
20) Ширина: не менее 54 см и не более 65 см
21) Глубина: не менее 58 см и не более 65 см
22) Напряжение питания: 220-240 В / 50 Гц 

5. Функциональные характеристики (потребительские свойства)
1) Назначение товара: Охлаждение, хранение и замораживание пищевых продуктов в бытовых условиях.
2) Основные функции: Автоматическое поддержание заданной температуры в холодильной камере и морозильной камере, внутреннее освещение (лампа накаливания или LED), регулируемые по высоте ножки, съёмные и переставляемые стеклянные полки, наличие подставки для яиц и формы для льда в комплекте.
3) Требования к производительности: Обеспечение заявленной мощности замораживания (не менее 2 кг/сутки) и автономного сохранения холода (не менее 12 часов).

6. Эксплуатационные характеристики
1) Срок службы: не менее 10 лет 
2) Надёжность: Безотказная работа в течение всего гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации.

7. Требования к безопасности, стандартам и нормативным документам
Товар должен соответствовать следующим документам:
1) ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
2) ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

8. Требования к подтверждающим документам
1) Паспорт изделия (руководство по эксплуатации) на русском языке.
2) Гарантийный талон с указанием срока гарантии и условий гарантийного обслуживания.
3) Копии деклараций о соответствии ТР ТС.
4) Участник закупки вправе (но не обязан) представить документы, подтверждающие соответствие товара ГОСТ 16317-87 «Холодильники электрические бытовые. Общие технические условия» (например, добровольный сертификат соответствия, протокол испытаний, паспорт изделия с указанием на соответствие ГОСТ).

9. Требования к новизне товара
1) Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не ремонтировавшимся, не восстановленным, без замены составных частей). Товар должен быть работоспособен, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.
2) Товар должен быть выпущен не ранее: 2025 год.

10. Условия поставки
1) Место поставки: г. Владивосток, ул. Маковского, 142.
2) Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.
3) График поставки: Единовременно.
4) Условия отгрузки: Доставка силами Поставщика до указанного адреса. Транспортировка должна исключать риск повреждения товара (крен, удары, намокание, воздействие низких температур ниже –5°C). Товар должен быть доставлен в вертикальном положении (допустимый наклон не более 45°).

11. Требования к упаковке
1) Тип упаковки: Заводская картонная коробка с пенопластовыми или иными амортизирующими вставками. 
2) Защита от повреждений: Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке.

12. Требования к маркировке: 
3) Маркировка товара и упаковки должна быть выполнена на русском языке и соответствовать требованиям:
· ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (знак EAC, наименование изготовителя, страна происхождения, основные параметры);
· Федерального закона № 261-ФЗ (класс энергетической эффективности);
· ГОСТ 16317-87 «Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия» (в части маркировки хладагентом, звёздочками морозильной камеры и транспортной маркировки).

13. Порядок приемки товара
1) Приемка товара осуществляется по количеству и качеству в момент передачи товара Заказчику.
2) При обнаружении несоответствий (недостача, повреждения, дефекты, несоответствие характеристикам) составляется акт, и Поставщик обязан устранить недостатки (заменить товар) за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.
3) Датой поставки считается дата подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком.

14. Дополнительные требования
1) Гарантия: Не менее 12 месяцев. Гарантийное обслуживание осуществляется авторизованным сервисным центром производителя или Поставщика на территории г. Владивостока.
2) Обучение персонала: Не требуется.

15. Обоснование требований
Не требуется. Все требования основаны на действующих стандартах (ГОСТ 33970-2016, ТР ТС) и фактических технических характеристиках четырёх моделей холодильников, что обеспечивает возможность закупки любого из указанных товаров без изменения ТЗ.


Техническое задание подготовлено руководителем отдела планирования и закупок Берестенко Е.Н. на основании заявки руководителя научно-производственного отдела Салохина А.В.
