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Предмет закупки: устройство просушки лабораторной посуды (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.
Таблица № 1: Характеристики Товара 
	Устройство просушки лабораторной посуды - 1 шт.
ОКПД2 – 31.09.11.190 

	Наименование
показателя
	Значение
показателя

	Назначение
	Одновременная сушка лабораторной посуды в потоке теплого воздуха

	Режимы работы
	«ПЛАСТИК», «СТЕКЛО», «КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА»

	Температура выходящего потока воздуха в режиме «СТЕКЛО», °С
	+75±5 


	Температура выходящего потока воздуха в режиме «ПЛАСТИК», °С
	+50±5 

	Температура выходящего потока воздуха в режиме «КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА»
	без нагрева

	Максимальное время непрерывной работы, ч
	8

	Максимальная потребляемая мощность, Вт	
	1500 

	Напряжение питания, В/Гц
	220 ± 10/ 50 

	Количество штырей для крупной посуды (диаметр 12 мм), шт
	≥ 26 и ≤ 30

	Количество штырей для мелкой посуды (диаметр 6,5 мм)
	≥ 13 и ≤ 15

	Материал корпуса	
	Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской

	Таймер
	Наличие

	Встроенная защита от перегрева и сбоя в работе нагревательного элемента
	Наличие

	Воздушный фильтр для очистки подаваемого воздуха
	Наличие

	Отделения для сушки мелких предметов
	Наличие

	Крепления на стену
	Наличие

	[bookmark: _Hlk238732298]Фильтр воздушный запасной, шт
	2

	Предохранитель запасной, шт
	2

	Типоразмер предохранителя, мм
	5×20 

	Номинальный ток предохранителя
	10А

	Номинальное напряжение, В
	250 



Требования к документации на товар:
Наличие нормативно-технической документации на русском языке:
- паспорт;
- инструкция по эксплуатации;
- заполненный гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного номера товара и гарантийного периода (подпись и печать поставщика товара, дата заполнения).
- Соответствие нормативным документам 
Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Место поставки товара:
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Приморскому краю): 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д. 13А. Тел.: 8 (423) 222‒95‒78.

Требования к товару:
Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.
Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.
Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
Комплектация товара, в том числе все сопутствующие и расходные материалы, должны быть предназначены для совместного использования и должны быть совместимы друг с другом.
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяца с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
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