Описание объекта закупки на 2026 год

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю

ОКПД2: 23.61.12.210 — Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня.
Описание, технические характеристики, количество:

Для более детального описания товара, отвечающего требованиям заказчика, помимо показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся потребительских свойств товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены стандартами, принятыми в соответствие с  законодательством Российской Федерации о регулировании качества, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации, использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология, применяемые производителями в технической документации и на официальных сайтах.

Поставляемый товар должны быть новым, не бывший в использовании. Товар не должен иметь царапин, трещин, сколов и иных повреждений (в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже:

	№ п/п
	Наименование


	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Блок газобетонный D500 
	Назначение: внутренний / наружный

Состав: цемент, кварцевый песок, известь, вода

Влагостойкость: да

Торцевая поверхность: плоские грани

Класс по прочности: В 2,5

Пустотность: нет

Длина (мм): 625

Высота (мм): 250

Ширина (мм): не менее 75 не более 80*

Форма: прямоугольный
	шт
	325


Качество и безопасность товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.   

 Поставляемый товар не должен содержать элементов и материалов, оказывающих вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации.

* Если в описании объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, показатели, требования, условные обозначения и терминология, то необходимость использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлена наличием у заказчика определенных потребностей, связанных со спецификой его деятельности, данные показатели, требования, условные обозначения являются важными и необходимыми для выполнения функций заказчика, а их использование направлено на приобретение товара в наилучшей степени отвечающего потребностям заказчика.

** При указании в настоящем Техническом задании на товарный знак, его следует читать со словом "или эквивалент". Участник имеет право предоставить предложение о товаре, эквивалентное установленному в Техническом задании. Эквивалентность определяется по установленным показателям.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.  

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

***  -  показатели, указанные данным знаком (*), обязательны к заполнению и должны быть конкретными, не содержать формулировки не менее/не более, непредставление конкретных показателей является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

