Приложение №1 к Электронной версии контракта
                                                                           № _______________ от «__» _________ 2026 г.
                                                           
                                                                Техническое задание
                на выполнение работ по замене внешнего блока сплит-системы NeoClima на ROYAL CLIMA RCI-AR22HN (каб.226а малоэтажной части административного здания с учетом демонтажа и монтажа).
 
 
Предмет контракта: Выполнение работ по замене внешнего блока сплит-системы NeoClima на ROYAL CLIMA RCI-AR22HN (далее-Работы)
Место выполнения Работ: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр. 1 (кабинет 226а).
Срок выполнения Работ: Работы выполняются только в будние дни с 9.00 до 17.00 по заявке Заказчика. Без заявки Заказчика выполнение Работ не допускается. Заявка направляется Подрядчику посредством электронной почты не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты начала выполнения Работ. Максимальный срок выполнения Работ до 21.09.2026 г.                                                                       
Порядок выполнения работ:
1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы по замене сплит-системы NeoClima, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Подрядчик закупает, доставляет, устанавливает  сплит - систему ROYAL CLIMA RCI-AR22HN кронштейны, фреон для заправки (дозаправки) системы, другой расходный материал и оборудование  своими силами и за свой счет.
2. Ход выполнения Работ:
2.1. Отключение старого внешнего и внутреннего блока от электросети и фреономагистрали.
2.2. Демонтаж сплит - системы NeoClima: внешнего блока, внутреннего блока, магистрали (  комплект коммуникаций , соединяющий внешний и внутренний блоки) и кронштейнов. 
2.3. Монтаж новой сплит - системы: внешнего блока, внутреннего блока, магистрали (  комплект коммуникаций , соединяющий внешний и внутренний блоки) и кронштейнов.
2.4. Подключение к фреоновой трассе, дренажу и электрическому кабелю. 
2.5. Пусконаладочные работы: вакуумирование системы (удаление влаги и воздуха), проверка герметичности соединений, заправка (дозаправка) фреоном, тестовый запуск во всех режимах работы.
3. Подрядчик обязан обеспечить вывоз принадлежащего оборудования, инструментов и иного имущества, а также вывоз строительного мусора сразу после завершения выполнения Работ.
4. Работы выполняются с привлечением работников, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 N 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.
5. После заключения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня Подрядчик должен предоставить копии (по электронной почте mochalovav@fcitep.ru или нарочным):
- паспортные данные специалистов (граждан РФ), которые будут выполнять работы (для оформления пропуска в административное здание).
Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ в соответствии с действующими нормативными документами в Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности. 
Требования к качеству Работ:
Качество выполнения Работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовым актам, нормативно-технической и методической документации, действующей на территории Российской Федерации, а также иным документам, регламентирующим выполнение работ подобного рода или предъявляемым к выполнению работ подобного рода (обязательные требования).
Квалификационные требования:
Работы должны выполняться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	
Квалификация работников, выполняющих такие работы, регламентируется профессиональными стандартами и нормативными документами: 
- ПУЭ - Правила устройства электроустановок (Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204); 
- ПОТ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);
- ПТЭЭП - Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811);
Срок приемки Заказчиком Работ:
Заказчик рассматривает результаты выполнения Работ и осуществляет приемку выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных Работ Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта выполненных Работ (далее-Акт) или УПД, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания Акта или УПД Заказчиком без замечаний. 
Срок предоставления Подрядчиком документов:
По окончании выполнения Работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней представляет Заказчику: 
-Акт или УПД;
-счет на оплату.
Порядок оплаты:
Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта или УПД и предоставления счета на оплату.
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца с даты подписания Акта или УПД.
Контактное лицо – Мочалов Артем Владимирович, тел: 8 (925) 490-43-97, 8 (499) 190-17-62 (доб. 72022), Электронная почта: mochalovav@fcitep.ru
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