ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту VRF системы Mitsubishi Heavy 

Наименование оказываемых услуг: выполнение работ по ремонту VRF системы Mitsubishi Heavy. 
Место оказания услуг на Объекте Заказчика: г. Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2 
Объемы работ: указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты заключения Контракта.  

Общие требования
1. Целью заключаемого Контракта является выполнение работ по ремонту VRF системы Mitsubishi Heavy в соответствии с Перечнем работ (Приложение №1 к Техническому заданию).
2. Состав оборудования: 
- Внешний блок Mitsubishi Heavy FDCA224HKXE4BR 
- Внутренний блок Mitsubishi Heavy FDTCA22KXE – 4шт.
- Внутренний блок Mitsubishi Heavy FDTCA56KXE – 2шт.
3.  Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.
4. Исполнитель при выполнении работ обязан руководствоваться данным техническим заданием. 
5. Выполнение работ, должно быть, выполнено в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ. 
6. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
-привлечения квалифицированного обученного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
-специалистов по обслуживанию VRF системы Mitsubishi Heavy, имеющих обучающие сертификаты по диагностике и ремонту оборудования Mitsubishi Heavy и соответствующее оборудование.
-использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ;
-при производстве работ обязательно использование специализированного диагностического оборудования и ПО производителей оборудования. 
7. В стоимость договора должны быть включены все изделия и материалы для проведения ремонта. 
8. После выполнения работ Исполнитель передает Заказчику, в бумажном виде оформленный в установленном порядке следующий комплект отчетной документации:
- акт выполненных работ;
- счет на оплату;
- документы, удостоверяющие качество изделий и материалов, применяемых при выполнении работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
- паспорта и инструкции на установленные изделия.

Требования к изделиям и материалам
1. Все	изделия и материалы используемые в процессе производства работ должны быть новыми, иметь действующие сроки годности, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, не являться предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. 
2. Изделия и материалы должны иметь информацию на русском языке или информация должна быть продублирована на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
3. Изделия и материалы должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия, паспорт, декларация, свидетельство, удостоверение. 
4. Все изделия и материалы должны быть упакованы так, чтобы при транспортировке и хранении не была нарушена их целостность и сохранены потребительские свойства.
5. Все используемые на объекте Заказчика при производстве работ изделия и материалы должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком. Исполнитель предоставляет Заказчику и на объекте Заказчика варианты образцов материалов и расцветок. Заказчик при производстве работ может использовать только согласованные   Исполнителем изделия и материалы.  
6. Исполнитель самостоятельно осуществляет поставку изделий и материалов на объект Заказчика расположенном по адресу: Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2. 

Общие требования к проведению работ 
1. Исполнителем должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием.
2. В течение 3-х (трех) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель обязуется предоставить представителю Заказчика нарочно (под роспись) в письменной форме следующие документы и сведения:
-	подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных представителей Исполнителя, которые уполномочены представлять интересы Исполнителя в ходе осуществления работ по Договору, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Исполнителя документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности;
-	подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на Объекте, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, а так же гос. номеров и марок транспортных средств, для оформления пропусков.
- иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

Объем, сроки и гарантии качества
1. Гарантия качества распространяется все работы, изделия и строительные и расходные материалы.
2. Гарантийный срок на устанавливаемые изделия должен и строительные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента сдачи работ Исполнителя Заказчику. 
3. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации изделия, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Перечень нормативных, правовых и
нормативных технических актов
1. При организации и проведении установочных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. Качество работ должно соответствовать требованиям технического задания, государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, в том числе:
-СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
-СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
-ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях, Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»; 
-ГОСТ 30592-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия»; 
-ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое. Общие технические требования».
-Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12 2002 № 184-ФЗ;
-Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
-Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
-Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
-СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
-СП 2.1.3678 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.»
	 
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень работ
Целью проводимого ремонта является восстановление работоспособности оборудования. Работы должны в обязательном порядке должны включают в себя:
1. Компьютерную диагностику системы не менее двух раз до и после ремонта. 
2. Комплексную проверку системы (оборудование и трассы) на наличие утечек с опрессовкой азотом. 
3. Устранение утечек хладагента включая замену золотников и вентилей при необходимости. 
4. Заправка системы требуемым количеством компрессорного масла и хладагента R410.
5. Пуско-наладочные работы. Сдача Заказчику исправной системы. 
   

Доставка, разгрузка, расходные материалы, заправляемый хладагент входят в стоимость контракта.
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