Описание объекта закупки
Автошина 11.00R20
Количество шин: 2 шт


	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол.

	Автошина 11.00R20 TYREX CRG VM-310 н.с 16
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	· Категория Шина
· Исполнение камерная
· Вес единицы товара, кг 61
· Ширина профиля 11.00
· Посадочный диаметр, R20
· Конструкция шины радиальная
· Индекс нагрузки, кг 150 (3350)
· Индекс скорости K (до 110 км/ч)
· Наружный диаметр шины, мм 1082
· Статический радиус, мм 505
· Масса шины, кг 63.8
· Фактическая ширина профиля, мм 286
· Шипы нет
· Давление в шине, кгс/см² 8.4
· Тип вентиля ГК-145
· Рекомендуемая камера11,00-20
· Рекомендуемая ободная лента 7,7-20
· Обод рекомендуемый 8,0-20
· Обод допускаемый 8,5-20
· Слойность 16
· Применяемость шин Грузовые шины
· Индекс нагрузки для спаренных колёс, кг146 (3000)
· Альтернативный типоразмер (300R508)
· Ободная лента без ободной ленты

	шт.
	2



