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Техническое задание
по закупке секундомера 

Предмет закупки: секундомер (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.
Таблица № 1: Характеристики Товара 

	Секундомер - 1 шт.
ОКПД 2 - 26.52.12.140

	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1. 
	Принцип действия
	Кварцевый генератор и микропроцессор

	2. 
	Режимы работы
	«Секундомер» «Часы»

	3. 
	Межповерочный интервал, мес
	12

	4. 
	Диапазон измерений, сек
	от 0 до 35 999

	5. 
	Дискретность, сек
	≤ 0,01 

	6. 
	Погрешность, не более
	± (9,6 · 10⁻⁶ · Тх + 0,01) с, Тх – измеренное значение интервала времени в секундах

	7. 
	Питание, В
	1,5

	8. 
	Материал корпуса
	Пластик

	9. 
	Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
	Наличие

	10. 
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -10 до +50 
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Требования к документации на товар:
Наличие нормативно-технической документации на русском языке:
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;
- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода.
Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.
Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.
Место поставки товара:
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Приморскому краю):692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29 лит. А. Тел.: 8 (4234) 32-00-53.
Требования к товару:
Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.
Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.
Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
[bookmark: _GoBack]Комплект поставки: секундомер, элемент питания (в составе изделия), индивидуальная упаковка.
Комплектация товара, в том числе все сопутствующие и расходные материалы, должны быть предназначены для совместного использования и должны быть совместимы друг с другом.
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяца с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.




[bookmark: _Hlk239253854]Врио начальника ИЛ                                                                                             В.В. Шувалова
