ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

	1. Предмет закупки:

	Огнетушитель порошковый  ОП-5 (з) АВСЕ

	2. Цели и задачи закупки: 

	Обеспечение пожарной безопасности объекта ФКУ «Северо-Западный АПСЦ»

	3. Место поставки товара:

	г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 17, литер КР

	4. Срок (периоды, график) поставки товара: 

	15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания договора

	5. Порядок поставки товара:

	Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов по местному времени. При этом Поставщик осуществляет предварительное письменное согласование с Заказчиком даты и времени поставки товара не менее чем за 2 (Два) рабочих дней до дня поставки.

	6. Наименование и характеристика товара:

	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого Товара
	Единицы измерения
	Количество

	1.
	Порошковый огнетушитель  ОП-5 (з) АВСЕ
	- масса заряда – не менее 5 кг;
- рабочее давление - не менее 1,4 МПа;
- длина струи - не менее 3 м;
- продолжительность подачи огнетушащего вещества - не менее 10 с;
- срок службы огнетушителя - не менее 10 лет;
- используемый наполнитель огнетушащий порошок для класса пожара АВСЕ;
- ранг огнетушителя по модельному очагу пожара: 2А, 55В, С, Е;
- тип корпуса – металлический
 - тип - закачной;
- масса огнетушителя – не более 8 кг;
Комплектация каждого огнетушителя: 
- огнетушитель, с чекой на запорно-пусковом устройстве, опломбированный заводом изготовителем;
- гибкий шланг (насадка);
- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, с отметкой о дате продажи;
-сертификат соответствия Техническому регламенту           о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф
	шт.
	7

	7. Требования к качеству оборудования, требования к стандартам, техническим условиям или иным нормативным документам, которым должен соответствовать товар: 

	          Поставляемое оборудование должно быть новое, не бывшее в употреблении. Оборудование должно быть серийного производства. Не допускается поставка выставочных образцов. 
          Поставщик при поставке товара предоставляет Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерацией документы, регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации соответствия и другие документы, предусмотренные законом).
          Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и ТУ завода-изготовителя.

	8. Требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям Заказчика:

	         Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии                                         со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации                                                    к поставляемому виду товара, в том числе: 
         - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
         - СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования
к эксплуатации».
         - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».
         - ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
         - Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях                 к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

	9. Требования по энергетической эффективности товара

	         Не предъявляются

	10. Требование к комплектности:

	         В соответствии с п. 6 Технического задания. Товар должен поставляться                                в собранном виде, быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

	11. Требования к совместимости товара:

	        Не предъявляются

	12. Требования к расходам по эксплуатации товара:

	        Не предъявляются

	13. Требования к гарантийному сроку товара и (или) порядку и объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара:

	          Гарантийный срок Поставщика составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующих документов о приемке. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром. Гарантия распространяется на весь объем поставляемого оборудования. Обеспечение гарантии не должно накладывать дополнительные расходы на Заказчика.
           При обнаружении некачественного товара в процессе его использования Заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках. По факту обнаружения некачественного товара в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт, который подписывается обеими Сторонами. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта заменить некачественный товар на товар, соответствующий условиям договора, без каких - либо затрат со стороны Заказчика. При неисполнении данной обязанности Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам с возложением расходов на Поставщика.
          Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного Техническом задании.

	14. Требования к упаковке оборудования:

	          Поставляемое оборудование должно быть упаковано в упаковку, обеспечивающую его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. Поставщик несёт ответственность за порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

	15. Требования к маркировке оборудования:

	          При поставке товара каждый огнетушитель должен быть снабжен маркировкой. Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), содержащие все элементы защиты от подделок (микротест, термополоса и т.п.). На товаре должна  быть этикетка на русском языке.

	16. Требования по передаче Заказчику подтверждающих документов (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны, методики поверки, свидетельства средств измерений и т.п.), которые должны быть предоставлены при поставке продукции: 

	          Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленную документацию: 
- руководство по эксплуатации на русском языке, совмещенное с паспортом, с отметкой о дате продажи (на огнетушители);
-сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) (на огнетушители);
- гарантийный талон, заверенный печатью Поставщика, с указанием срока действия гарантии на товар.
- иные документы.

	17. Требования к обязательности осуществления сборки, монтажа, наладке и иные требования, которые должен исполнить поставщик товара: 

	        Не предъявляются

	18. Требования по техническому обучению (инструктажу) персонала Заказчика:

	        Не предъявляются

	19. Требование к обладанию участника закупки исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности6

	        Не предъявляются

	20. Требования к отчетным документам по факту выполнения обязательств по договору:

	       Исполнитель по окончании поставки товара обязан предоставить Заказчику товарную накладную, акт приема-сдачи товара



