

Техническое задание

1. Поставка IP камер видеонаблюдения для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области
	№
	Наименование 
	Требования к товару
	Кол-во
	Ед.изм.

	1
	Изолента
	Тип: Изолента 
	10
	Шт.

	2
	Кабель HDMI (19M/19M, v2.0, 10м, 4K UHD, Ethernet,
позолоченные контакты)
	Тип: Видеокабель
Коннектор 1: HDMI
Тип коннектора 1: Штекер (male), Вилка
Коннектор 2: HDMI
Тип коннектора 2: Штекер (male), Вилка
Длина, м: 10
Количество выходных разъемов: 1
Конструктивные особенности: Двойное экранирование
Интерфейсы: HDMI
Версия интерфейса: HDMI 2.0
Внешняя оболочка кабеля: ПВХ (поливинилхлорид)
Прокладывание кабеля: Внутреннее (для помещений)
Размеры, мм: 10000
	11
	Шт.

	3
	USB-концентратор 3.0, USB 4 порта
	Тип: USB-концентратор
Количество выходных разъемов: 4
Подключение концентратора: USB Type-A
Размеры, мм: 99,5x31x16
Интерфейсы: USB 3.0, USB Type-A
Основной материал корпуса: Пластик
Длина шнура, м: 1.2
Конструктивные особенности: Удлинитель, Двухсторонний коннектор USB

	2
	Шт.

	4
	Удлинитель USB 3.0 (Am/Af, 5м)
	Тип: Удлинитель кабеля
Коннектор 1: USB 3.0 Type-A
Тип коннектора 1: Штекер (male)
Коннектор 2: USB 3.0 Type-A
Тип коннектора 2: Вилка
Длина, м: 5
Конструктивные особенности: Удлинитель
Интерфейсы: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, USB
Версия интерфейса: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Материал проводника: Медь
Внешняя оболочка кабеля: ПВХ (поливинилхлорид)
Прокладывание кабеля: Внутреннее (для помещений)
Размеры, мм: 150*180*30
	2
	Шт.

	5
	Комплект крепежа для 19" шкафов и стоек м6 (винт,
гайка, шайба) (50 штук)
	Тип: Комплект крепежа строительного
Вид крепежа в комплекте: Винты, Шайбы, Гайки
Назначение: Для металла
Максимальная нагрузка, кг: 50
Диаметр, мм: 6
Материал изготовления: Металл, ABS пластик
	4
	Шт.

	6
	Электроды
	Тип: Сварочные электроды
Диаметр, мм: 3
	1
	Шт.

	7
	Бур по бетону SDS-max METALLICA Ultra 45х2000/1860 мм, Х-напайка, 2 спирали
	Тип- Бур
Единиц в одном товаре - 1
Количество в упаковке, шт.- 1
Патрон/шпиндель/крепление - SDS-Max
Назначение - Для бетона
Длина, мм - 1600
Диаметр сверл, мм - 45
Материал - Сталь
	1
	Шт.

	8
	Адаптер Для SDS-Plus На SDS-Max Длиной 8-1/4 Дюйма
	Тип – адаптер для перфоратора 
Переход с : SDS-PLUS
Переход на : SDS-MAX
	1
	Шт.

	9
	Круг отрезной по металлу 230 х 1,6 х 22,2 "LUGAABRASIV"
	Тип- Круг отрезной
Диаметр, мм- 230
Толщина, мм -1.6
Посадочный размер -22.23
Назначение - Для металла
Единиц в одном товаре - 5
Тип реза - Сухой
Зернистость - №4
Материал- Абразив
Совместимый инструмент - Шлифмашина угловая
	5
	Шт.

	10
	Ковровский Абразив Круг отрезной 125 x 1.2 x 22.2; №2
	Тип- Круг отрезной
Диаметр, мм- 125
Толщина, мм -1.2
Посадочный размер - 22.2
Единиц в одном товаре -10
Тип реза- Сухой
Тип пропила - Универсальный, Продольный, Поперечный
Зернистость - №2
Длина, мм - 125
Материал - Абразив
Совместимый инструмент - Шлифмашина угловая
	15
	Шт.

	11
	ABRIPOL Диск зачистной 125 x 14 x 22.2, 22.23; №6
	Тип - Диск зачистной
Диаметр, мм - 125
Толщина, мм - 14
Посадочный размер - 22.2, 22.23
Назначение -Для металла, Для кузова автомобиля, Для дерева
Единиц в одном товаре - 5
Зернистость - №6
Длина, мм - 125
Материал - Полимерный материал, Абразив
Совместимый инструмент - Шлифмашина угловая
	5
	Шт.

	12
	Диск лепестковый торцевой P-40 5 шт 125мм , круг шлифовальный по металлу и дереву на болгарку, УШМ
	Тип - Круг шлифовальный
Диаметр, мм - 125
Посадочный размер - 22
Назначение - Для дерева, Для металла, Для пластика, Для акрила
Единиц в одном товаре - 5
Тип реза -  Сухой
Тип пропила - Универсальный
Зернистость - P40

	5
	Шт.



1. Обязательные требования:
[bookmark: _GoBack]2.1. Поставка товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента заключения государственного контракта, по адресу: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;
2.2. Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный товар в установленные сроки.
2.3. Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области, 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;
2.4.  Оплата поставленного Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, без предоплаты платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета по коду бюджетной классификации 320 0305 42 4 06 90049 244, на расчетный счет Поставщика, в течение 7  рабочих дней с момента поставки товара. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к Товару документацию:
счет, счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика); 
товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), или УПД оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.5. Приемка товара по количеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
2.6. Приемка товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
2.7. Приемка поставленного товара осуществляется 3 (трех) рабочих дней. Поставщик устраняет нарушения (качество, количество, комплектность) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления в письменной форме от Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик
2.8. По факту приемки товара, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента ее завершения, уполномоченные представители Поставщика и Государственного Заказчика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Поставщика. 
2.9. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.
2.10. Упаковка. Товар должен быть в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода загрязнений, механических повреждений, утраты товарного вида и коррозии, атмосферного воздействия при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2.11. При поставке товаров Поставщик предоставляет сертификаты, лицензии и разрешения на использование строительных материалов, санитарно-эпидемиологические заключения, если это предусмотрено законодательством (копии указанных документов заверенные Поставщиком)
2.12. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.



