Договор №  
на поставку вещевого обеспечения
ИКЗ: 26 1 5836013273 583601001 0021 000 0000 000

г. Пенза	         «    »   ________   2026 г.

	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и 
Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор на поставку вещевого обеспечения (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику вещевое обеспечение (далее – Товар), по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием на поставку вещевого обеспечения (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в сроки, установленные Договором.
1.2. Наименование, количество Товара определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Содержание и требования к поставляемому Товару, место поставки Товара, его количество указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору). Товар должен отвечать требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую его сохранность при обычных условиях перевозки и хранения.
1.4. На момент поставки Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан: 
2.1.1. Поставить Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в установленный срок.
2.1.2. Поставить Товар за свой счёт и одновременно с Товаром передать относящиеся к нему документы, обязательные для данного вида Товара, в том числе подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.1.3. Оформить документы (товарную накладную, счёт, счет-фактуру, документ, подтверждающий качество Товара).
2.1.4. Заменить Товар ненадлежащего качества в срок, установленный Заказчиком.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Потребовать оплаты Товара. 
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству в соответствии с условиями Договора. 
2.3.2. Осуществлять оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для определения качества Товара, или условиям Договора.  
2.4.2. При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать соразмерного уменьшения цены.
2.4.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.  
2.4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. Цена Договора и порядок расчётов
	3.1. Цена Договора составляет ______ (___________) рубль ___ копеек, с НДС/без НДС. 
       3.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Цена Договора формируется с учётом расходов на доставку Товара Заказчику, расходов на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов, страхования и других расходов, связанных с отпуском Товара Заказчику.
3.4. Указанная цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора. 
3.5.  Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания руководителем Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) и товарной накладной (или универсального передаточного документа), при отсутствии у Заказчика претензий к поставляемому товару.
3.6. Оплата по Договору осуществляется путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (российский рубль) на расчётный счёт Поставщика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 
Источник финансирования – Федеральный бюджет из лимитов бюджетных обязательств на 2026 год. 
КБК 177031010401 90049244 .

4. Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.5 с момента заключения Договора по 22.10.2026 года (включительно).
4.2. Поставщик одновременно с поставляемым  Товаром передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте : 
- счет/счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ.
4.3. Факт поставки товара Поставщиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден следующими документами: актом приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н) (далее – акт приемки (ф. 0510452)), товарной накладной (или универсальным передаточным документом).
4.4. Досрочная поставка Товара допускается по согласованию с Заказчиком. 
4.5. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве Российской Федерации для определения качества Товара и Договоре, считается не поставленным.
4.6. Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика после его получения от Поставщика и подписания руководителем Заказчика Акта приемки (ф. 0510452). 
5. Порядок сдачи и приёмки товара
5.1.Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара. Уведомление должно быть направлено Поставщиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки любыми видами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления.
5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), и соответствовать требованиям и характеристикам, установленным в Спецификации товара. 
5.3. Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку с маркировкой фирмы-производителя. Упаковка не должна иметь нарушений, вскрытий, должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие замятий на упаковке, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.
5.4. Уполномоченные должностные лица Заказчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поставки товара Заказчику, проводят проверку Товара в части соответствия наименования, количества, комплектности и объема требованиям, установленным Договором, а также  сведений, содержащихся в документах, подтверждающих поставку товара Поставщиком.
5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.6. По итогам приёмки Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает документ: товарную накладную или универсальный передаточный документ, предоставленный Поставщиком, и формирует Акт приёмки (ф. 0510452), который подписывается уполномоченным должностным лицом Заказчика и утверждается руководителем Заказчика, без участия приемочной комиссии. Участие представителя Поставщика в приемке товаров не требуется. Скан - копия Акта приемки (ф. 0510452), утвержденного руководителем Заказчика, направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней уполномоченным должностным лицом Заказчика.
5.7. Заказчик вправе создать приёмочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.8. Если качество Товара окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации или условиям Договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и получения Товара.
5.9. При приёмке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора, результаты такой проверки распространяются на весь Товар. 
5.10. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.4 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приёмки (до подписания Акт приёмки (ф. 0510452), товарной накладной (или универсального передаточного документа) несёт Поставщик. 
5.12. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приёма Заказчиком. 

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в соответствии с п. 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.
6.4. Ответственность Поставщика:
6.4.1. В случае несвоевременной поставки товара Заказчику в соответствии с условиями Договора, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 % от цены Договора в размере _______ (_________) рублей __ копеек, в соответствии с п. 3 Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.
6.4.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Банка России от цены Договора.
6.4.4. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения и/или в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на основании обоснованного уведомления, направленного в адрес Поставщика.
	Перечисление неустойки (штрафа, пеней) осуществляется по следующим реквизитам Заказчика:
	Наименование контрагента: УФК по Пензенской области (Главное управление
МЧС России по Пензенской области,л/с 04551782840)
	ИНН 5836013273, КПП 583601001. 
	Банк получателя: 
	р/с 03100643000000015500, ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА 	РОССИИ//УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. ПЕНЗА, 
	БИК 042202113, 
	л/с 04551782840, 
	к/с 40102810245370000113
	ОКТМО 56701000
	КБК 177 1 16 07010 01 9000140.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие обстоятельства непреодолимой силы.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и о влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
                                                                       
8. Срок действия Договора
	8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026 года (включительно).

9. Условия конфиденциальности
9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

10. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте и экспресс-почтой.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

11. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
11.1. Договор может быть изменён по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
11.3.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены.
11.3.2. Неоднократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара.
11.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.4. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на Договор.
12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
12.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок, не позднее 3 (трёх)  дней с момента начала действия таких изменений.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.  
12.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 «Спецификация».
Приложение № 2 «Техническое задание на поставку вещевого обеспечения».



13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области)
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 5.
ИНН/КПП 5836013273/583601001
л/с 03551782840
Получатель: УФК по Нижегородской области(Главное управление МЧС России по Пензенской области,л/с 03551782840)
Банк получателя: ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
Казначейский счет: 03211643000000013238
Единый казначейский счет: 40102810745370000024
БИК 012202102
ОКТМО 56701000
Электронная почта : kan-gu@mail.ru



Поставщик: 

























                                       
                                                                                        Приложение № 1
к Договору №    
                               от «     »                  2026 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб. (с НДС, без НДС)
	Сумма,
руб. (с НДС, без НДС)

	1.
	Костюм летний МЧС России
	компл.
	16
	
	

	2.
	Рубашка белого цвета МЧС
	шт.
	1
	
	

	3.
	Рубашка белого цвета МЧС
	шт.
	1
	
	

	Итого:


	
	Сумма поставляемого товара составляет: ___________ рублей ____ копеек, с НДС/без НДС.


                                                                        
	Заказчик:
	Поставщик:

	Главное управление МЧС России
по Пензенской области





_______________________ /                               /
М.П.
	






_____________________/_____________ /
М.П.


                                                                           




















                                                                                                
                                    
                            Приложение № 2
                                         к Договору №           
                                  от «      »                  2026 г.                                                                                                                                                

Техническое задание (описание объекта закупки)
на поставку (пошив) вещевого имущества

1. Наименование заказчика: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области).Контактное лицо по исполнению Договора от Заказчика: Кувшинов Владимир Николаевич, тел.8-961-351-00-47.
              2.Описание объекта закупки:
	В соответствии с приказом МЧС России от 04 апреля 2022 г. № 311 «Об утверждении индивидуального пошива форменной одежды сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» пошив производится полностью из материальных средств (сырья, материалов, фурнитуры и по лекалам) Поставщика и приобретается Заказчиком как готовое изделие.
	Индивидуальный пошив предметов форменной одежды для сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области должен осуществляться в соответствии с техническими требованиями, содержащимися в настоящем описании объекта закупки. 
	Вещевое имущество должно быть изготовлено по размерам на фигуры сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области. Прием заказа, снятие мерок, примерки должны производиться с выездом закройщика с 09.00 до 18.00 в рабочие дни по адресу нахождения Заказчика:Пензенская область, г. Пенза, ул. Дзержинского, д.5.
	О необходимости прибытия закройщика для снятия мерок и производства примерки по адресу Заказчика Поставщиком уведомляется письмом по электронной почте или иным доступным способом. 
	Примерки предметов вещевого имущества должны осуществляться не менее 3-х раз в период индивидуального пошива. С учетом особенностей фигуры сотрудников, при необходимости, должны проводиться дополнительные примерки.
	Индивидуальный пошив форменной одежды для сотрудников осуществляется на основании списка, направляемого Заказчиком в адрес Поставщика не позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора.  
	С учетом особенностей службы сотрудников примерки должны производиться по указанному адресу не реже чем два раза в неделю, в соответствии со списком. По мере готовности предметов вещевого имущества Поставщик уведомляет Заказчика письмом в электронной форме или иным доступным способом. В уведомлении указываются Ф.И.О. сотрудника и перечень готовых предметов имущества, для согласования даты и времени финальной примерки. 
	В день снятия мерок с сотрудника Поставщик оформляет в трех экземплярах квитанцию о приёме заказа (далее - квитанция), содержащую следующие сведения: номер квитанции, дата приёма заказа, специальное или воинское звание сотрудника, его фамилию, имя и отчество, контактные данные сотрудника, сведения о снятых мерках, наименование и количество предметов вещевого имущества, цвет и артикул ткани верха изделия (если необходимо). Один экземпляр квитанции выдаётся сотруднику под роспись в книге приема заказов на пошив.
	Изделия должны выдаваться разглаженными, полностью оборудованными нарукавными знаками и погонами, на вешалках, иметь индивидуальную упаковку из плотного прозрачного полиэтилена, ярлык с указанием товарного знака или наименования Поставщика и правил ухода за изделием. При передаче на склад вещевое имущество должно быть чистым, отглаженным, не иметь заломов ткани, загрязнений и деформаций как ткани, так и фурнитуры.
	Доставка и сдача готового изделия осуществляется Поставщиком собственными силами на склад Заказчика по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.5. по 22.10.2026 года (включительно).Поставка Товара осуществляется в рабочие дни и часы Заказчика — с 09:00 ч. до 18:00 ч. (понедельник-четверг), с 09:00 ч. до 16:45 ч. (пятница), перерыв на обед с 13:00 ч. до 13:45 ч.
	Поставляемый Товар не должен иметь дефектов. При обнаружении, в период гарантийного срока, дефектов товара, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым. Замена бракованного Товара осуществляется за счёт Поставщика. Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.
Заказчик принимает Товар на предмет соответствия требованиям Договора, количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным образцам и формам изготовления, иным требованиям Договора, а также на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, отсутствию внешних повреждений товара и упаковки. 
Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству, ассортименту, комплектности считается не поставленным.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Доставка Товара, взамен заменяемого в указанном случае осуществляется силами Поставщика. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). Товар не должен иметь потёртостей, царапин, сколов, следов вскрытия и других повреждений.
Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузке на складе Заказчика. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика Заказчику в соответствии с условиями Договора. 
Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания руководителем Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) и товарной накладной (или универсального передаточного документа), при отсутствии у Заказчика претензий к поставляемому товару.
Костюм летний:
	Наименование товара, единицы измерения, количество, информация о КТРУ (ОКПД 2)
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	Ед.
изм.
	Кол-во
товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Костюм летний
Код ОКПД 2:
14.12

	к-т.
	16
	Внешний вид
	Куртка длиной до линии бедер с поясом, имеющим вставки из эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой-молнией и отложным воротником. Спинка с кокеткой. В центре верхней части спинки под кокеткой размещается надпись «МЧС РОССИИ» белого цвета. На полочках куртки расположены два накладных нагрудных кармана с застегивающимися на застежку текстильную «контакт» клапанами и два нижних прорезных кармана с застежкой-молнией. На клапане правого накладного нагрудного кармана куртки настрочена застежка текстильная «контакт» прямоугольной формы размером 120 х 30 мм для размещения нагрудного знака «МЧС РОССИИ», с левой стороны настрочена застежка текстильная «контакт» прямоугольной формы размером 120 х 30 мм для размещения фамилии и инициалов имени и отчества, а при нахождении за пределами Российской Федерации - на английском языке. Надписи на нагрудных знаках выполняются шрифтом «Arial blаск» золотистого цвета, окантовка - темно-синего цвета, фон темно-синего цвета. На левом накладном нагрудном кармане куртки настрочен нагрудный знак в виде круга диаметром 80 мм.
Рукава куртки втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы. На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый, по принадлежности к МЧС России, на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде полукруга, на 10 мм выше первого с надписью «РОССИЯ».
На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак «Главного управления МЧС России по Пензенской области» на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава.
Брюки прямого покроя с поясом, имеющим вставки из эластичной ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой-молнией. Передние половинки брюк с отстроченной стрелкой. По линии талии брюк настрочены семь шлевок, равноудаленные друг от друга.
На передних половинках брюк расположены боковые прорезные карманы, на правой задней половинке прорезной карман с застегивающимся на застежку текстильную «контакт» клапаном.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Половой признак
	Мужской
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ткань основного материала костюма
	Полиэфирно-вискозная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Содержание полиэфирных волокон в полиэфирно-вискозной ткани, %
	≤ 65
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Содержание вискозных волокон в полиэфирно-вискозной ткани,%
	≥ 35
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Цвет ткани полиэфирно-вискозной
	Темно синий по пантону 19-4324 ТРХ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина куртки до линии бёдер
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие вставки из эластичной ленты в низу куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие кокетки на спинке куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие отложного воротника
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие двухзамковой молнии куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие накладных нагрудных карманов куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество накладных карманов, штука
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение карманов
	На полочках куртки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие клапанов на карманах
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие застежки «контакт» на накладных карманах и клапанах кармана
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие прорезных карманов
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество прорезных карманов, штука
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие застежки-молнии на прорезных карманах
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид рукавов куртки
	Втачные
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие манжет на втачных рукавах куртки
	

Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Манжеты втачных рукавов застегиваются на пуговицы
	
Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	
	
	
	Наличие на правом клапане кармана текстильной застежки "Контакт" для крепления нагрудного знака «МЧС РОССИИ»

	
Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие на левом клапане текстильной застежки "Контакт", для крепления нагрудного знака
	
Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина текстильной застежки "Контакт" на правой и левой полочке, миллиметр
	120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Высота текстильной застежки "Контакт" на правой и левой полочке, миллиметр
	 30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие нагрудного знака на накладном кармане куртки «∙МЧС РОССИИ∙EMERCOM∙»

	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие нарукавного знака на левом рукаве «МЧС РОССИИ» с малой эмблемой МЧС России, с оливковыми ветвями
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие нарукавного знака на левом рукаве «РОССИЯ»
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие нарукавного знака на правом рукаве «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	В верхней части спинки расположена надпись «МЧС РОССИИ»
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие шлевок для крепления погон на каждом плече куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение шлевок на каждом плече куртки
	В области плечевого шва
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество шлевок для крепления погон расположенных в области плечевых швов на каждом плече куртки, штука
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расстояние первой шлевки для крепления погон расположенных в области плечевых швов от шва втачивания рукава, миллиметр
	15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расстояние второй шлевки для крепления погон расположенных в области плечевых швов от первой шлевки расположенных в области плечевых швов, миллиметр
	50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина шлевок для крепления погон расположенных в области плечевых швов в готовом виде, миллиметр
	30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие не прорезанных петель для крепления погон на каждом плече куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество петель для крепления погон на каждом плече куртки, штука
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение петель для крепления погон относительно плечевым швам
	Перпендикулярно
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расстояние первой петли от шва втачивания рукава, миллиметр
	120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расстояние второй петли от шва втачивания рукава, миллиметр
	130
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расстояние от центра петель до плечевого шва, миллиметр
	17
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина петель, миллиметр
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие обметки петель
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие подкладки куртки и брюк

	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал подкладки куртки и брюк
	Бязь (хлопок 100%) гладкокрашеная черного цвета
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие внутреннего накладного кармана куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие клапана на внутреннем кармане куртки
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Клапан закрывается на пуговицу
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Брюки прямого покроя с поясом
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие у брюк гульфика с застежкой-молнией
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие эластичной ленты в поясе застегивающимся на пуговицу
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие стрелок на передних половинках брюк
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расстояние отстрочки стрелки от сгиба, миллиметр
	≥ 1 и ≤ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Наличие настроченных шлевок по линии талии брюк
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество шлевок по линии талии брюк, штука
	7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие боковых прорезных карманов
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение боковых прорезных карманов
	На передних половинках брюк
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие заднего прорезного кармана
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение заднего прорезного кармана
	На правой задней половинке
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие клапана у заднего прорезного кармана
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие застежки текстильной «Контакт» на заднем прорезном кармане
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие вытачки на задних половинках брюк.
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размерный ряд- количество
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



[bookmark: bookmark0]Настоящее описание объекта закупки (техническое задание) распространяется на костюм летний полевой, костюм летний, костюм летний из смешанных тканей (далее – костюм) предназначенного для обеспечения военнослужащих и работников МЧС России, сотрудников и работников ФПС ГПС. 
Костюмы должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Костюмы должны изготавливаться по размерам на типовые фигуры третьей полнотной группы (таблица 1), предусмотренные ГОСТ 31399-2009, по обхвату груди с 84 по 128 см, по росту с 158 по 188 см.
                                                                                                                                                                              Таблица 1(см)
	Номер
полнотной
группы
	Обхват груди

	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128

	
	Обхват талии

	3
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118



По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в таблице 1.
Процентное соотношение размеров и ростов устанавливает Заказчик.

Внешний вид
Костюм состоит из куртки и брюк.
Примерный внешний вид представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1
Куртка
Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на молнию, скрытой двумя втачными планками-обтачками. Тесьму-молнию втачивают в шов стачивания полочек с подбортами. Молния вверху заканчивается у шва втачивания воротника с горловиной, внизу доходит до низа куртки.
На полочке обработаны два накладных нагрудных кармана типа «портфель» с клапанами с застежкой на контактную ленту. На клапан правого нагрудного кармана настрочена петельная часть контактной ленты шириной 30±1 мм и длиной 120±1 мм, для крепления нагрудного знака «МЧС РОССИИ» (рисунок 3). На клапан левого нагрудного кармана настрочена петельная часть контактной ленты, шириной 30±1 мм и длиной 120±1 мм для крепления нагрудного знака «Фамилия И.О.», крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте. На левый нагрудный карман настрочен нагрудный знак «МЧС РОССИИ» диаметром 80±1 мм (рисунок 4).
Для крепления погон на полочках в области плечевых швов расположены шлёвки: первая - на расстоянии 1,5±0,2 см от шва втачивания рукава, вторая - на расстоянии 5,0±0,2 см от первой. Длина шлёвки в готовом виде 3,0±0,2 см. На полочках перпендикулярно плечевым швам расположено по две петли для крепления погон на расстоянии 12,0±0,2 см и 13,0±0,2 см от шва втачивания рукавов. Расстояние (в диапазоне) от плечевого шва до середины петли 1,5 - 1,7 см, длина петель 1,0 - 1,2 см. Петли обметывают, но не прорезают.
В нижней части полочки два прорезных боковых кармана в рамку c двумя обтачками с застежкой на тесьму - молнию. Ширина обтачек 0,7 ± 0,1 см. Ширина рамки нижнего кармана 1,4 ± 0,2 см.
Полочка на частичной подкладке, низ которой обработан швом вподгибку с закрытым срезом. На подкладку левой полочки настрочен накладной карман для документов из водонепроницаемой ткани с цельнокроеным клапаном и застежкой на одну петлю и пуговицу (петля обрабатывается на цельновыкроенном клапане, пуговица пришивается непосредственно на карман). Верхний срез внутреннего кармана обрабатывается вподгибку с закрытым срезом.
Воротник - отложной с острыми концами.
Низ куртки с притачным поясом. В боковые части пояса спинки и полочек вставлена эластичная тесьма, простроченная по горизонтали двумя параллельными строчками, разделяющими ширину пояса на три равные части. Участки эластичной ленты на поясе должны быть функциональными, растягиваться и возвращаться в первоначальное состояние, не нарушая внешнего вида костюма.
Клапаны нагрудных карманов, манжеты, передние части пояса куртки дублируют прокладочным клеевым материалом в один слой. Верхний воротник дублируют двойным слоем прокладочного материала плотностью 40 ± 5г/м2 или одним слоем прокладочного материала плотностью 80 ± 10г/м2. Вход в боковые карманы куртки усиливают клеевым долевиком.
Спинка куртки с кокеткой. В центре верхней части спинки нанесена надпись термотрансферной печатью (термопечатью, шелкографией) логотип МЧС России (примерный вид трафарета на рисунке 2). Логотип МЧС России представляет собой слова «МЧС РОССИИ» белого цвета, расположенные в два ряда с межстрочным интервалом 15±1 мм (высота прямострочных букв 45±1 мм, высота округлых букв (“О” и “С”) 47±1 мм, расстояние между верхней кромкой буквы первого ряда и нижней кромкой буквы второго ряда 105±3 мм).
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Рисунок 2

Рукава втачные, двухшовные, с усилительными накладками в области локтя. По низу локтевого шва рукавов швом вподгибку с закрытым срезом обработан разрез. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на одну петлю и пуговицу. По шву притачивания манжет заложены по две складки в сторону локтевого шва.
На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый (рисунок 5), по принадлежности к МЧС России, на расстоянии 80±1 мм от шва втачивания рукава и второй (рисунок 6), в виде полукруга, на 10±1 мм выше первого с надписью «РОССИЯ».
На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак «Главного управления МЧС России по Пензенской области» на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава (рисунок 7) .
Цвет основания (поля) нагрудных и нарукавных знаков соответствует цвету ткани верха костюма.
Элементы нагрудных и нарукавных знаков (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями соответствующего цвета. Обработка края нарукавных и нагрудных знаков (кант) должна осуществляться нитками в цвет ткани верха костюма (цвет ниток по справочнику «Pantone®»19-4324 ТРХ).
Лицевая поверхность нагрудных и нарукавных знаков не должна иметь складок, морщин, вздутий.
Изображения элементов нагрудных и нарукавных знаков должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений.
Все измерения нагрудных и нарукавных знаков имеют допуск корректировки по размерам ± 1,5 мм.
Нагрудные и нарукавные знаки должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 1.1.
Таблица 1.1

	№
п/п
	Наименование материала
	Назначение

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная. Цвет по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ;
Поверхностная плотность не менее 240±12 г/м2;
Содержание: полиэфирных волокон не более 65±5%, вискозных волокон не менее 35±5%.
	для основания (поля) нарукавных и нагрудных знаков

	2
	Флизелин нетканый на клеевой основе:

плотностью 130 г/м2
или
плотностью 50 г/м2
плотностью 80 г/м2
	для подкладки основания нарукавных и нагрудных знаков
в один слой
или
первый слой
второй слой (дублируется)

	3
	Нитки 120 D/2 полиэстер или эквивалент
	для изготовления элементов нарукавных и нагрудных знаков
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Рисунок 3
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Рисунок 4
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Рисунок 5
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Рисунок 6
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Рисунок 7
           Брюки
Брюки прямые, с застроченными стрелками, гульфиком с застежкой-молнией, притачным поясом.
Передние половинки брюк с подкладкой, заходящей за уровень колена 
на 15-20см, и с наклонными боковыми карманами.
В среднем шве передних половинок обработана застежка-молния. Гульфик цельновыкроенный с левой передней половинкой брюк. Откосок притачной к правой половинке брюк.
На правой задней половинке брюк обработан прорезной карман с листочкойи клапаном, застегивающимся на текстильную застежку. Ширина листочки в готовом виде 1,5 ± 0,2 см. На нижний клапан заднего кармана настрачивают петельную часть текстильной застежки длиной 10,0 ± 0,2 см шириной 2,5 ± 0,1 см, крючковая часть настрачивается под рамкой кармана непосредственно на заднюю половинку брюк. Шов настрачивания клапана располагается на расстоянии 1,0 ± 0,2 см от верхнего края листочки.
На задних половинках обработаны вытачки.
Пояс цельнокроенный со сгибом, с застежкой на концах на обметанную петлю и пуговицу, с эластичной тесьмой в области боковых швов. На поясе располагаются семь шлевок: одна по среднему шву задних половинок, две по стрелкам передних половинок брюк, две у вытачек на задних половинках брюк и две на равном расстоянии между задней и передней шлевками. Шлевки обрабатывают вподгибку с закрытым срезом и отстрачивают.
Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
Клапан заднего кармана брюк, передние части пояса брюк дублируют прокладочным клеевым материалом в один слой. Вход в боковые карманы брюк, вход в задний прорезной карман усиливают клеевым долевиком.
Отделочные двухигольные строчки на расстоянии 0,1 - 0,2 см от шва или края деталей и 0,6 - 0,7 см от первой строчки в цвет основной ткани прокладывают на двухигольной машине с отключающимися иглами:
- по внешним складкам верхних карманов полочек.
Отделочные одноигольные строчки в цвет ткани на расстоянии 0,1 - 0,2 см от шва или края деталей прокладывают:
- по всем срезам текстильных застежек;
- по всем срезам нагрудных и нарукавных знаков;
- по отлёту, концам и шву втачивания воротника;
- по боковым и нижним сторонам клапана верхних карманов полочек;
- по боковым и нижним сторонам верхних карманов полочек;
- по периметру нижних карманов полочек;
- по четырем сторонам внутреннего кармана с клапаном;
- по шву настрачивания цельновыкроенного клапана внутреннего кармана;
- по плечевым швам со стороны кокетки спинки;
- по четырем сторонам пояса полочки на участках без эластичных лент;
- по локтевым швам;
- по шву настрачивания налокотников;
- по краям наплечных шлевок куртки;
- по краю борта вдоль шва притачивания тесьмы-молнии;
- по боковой стороне вешалки;
- по стрелкам передних половинок брюк;
- по нижнему и боковым сторонам пояса брюк;
- по боковым и нижней сторонам клапана заднего кармана брюк;
- по периметру входа в задний карман;
- по входу в боковые наклонные карманы брюк;
- по шву притачивания тесьмы-молнии к правой передней половинке брюк;
- по среднему шву задних половинок брюк со стороны левой половинки;
- по краям поясных шлевок брюк.
Отделочные одноигольные строчки в цвет ткани прокладывают на расстоянии:
- 0,7 ± 0,1 см по шву притачивания клапанов верхних карманов полочек куртки;
- 0,7 ± 0,1 см по шву притачивания клапана заднего кармана брюк;
- 0,9 ± 0,2 см по нижнему краю подкладки полочек куртки и передних половинок брюк;
- 0,9 ± 0,2 см по разрезам рукавов куртки;
- 2,0 ± 0,2 см по верхнему краю внутреннего кармана куртки;
- 3,0 ± 0,2 см по верхней стороне накладных карманов полочек куртки;
- 3,0 ± 0,2 см по низу брюк;
- 3,5 ± 0,2 см от края гульфика брюк;
Отделочные закрепки в цвет ткани верха, выполненные на универсальной машине тройной обратной строчкой или на спецмашине, длиной 0,8 - 1,0 см устанавливают:
- по боковым сторонам верхних накладных карманов куртки вверху насквозь - в строчку настрачивания кармана (со стороны бокового шва);
- по входу в наклонные прорезные карманы передних половинок брюк: верхние – параллельно шву притачивания пояса, нижние - перпендикулярно входу в карман;
- параллельно среднему шву от отделочной строчки гульфика брюк наверх;
- наклонная закрепка по центру изгиба отделочной строчки гульфика брюк внизу для закрепления нижнего края откоска;
- по верхнему краю поясных шлевок брюк на расстоянии 0,1 - 0,3 см от сгиба.
Отделочные закрепки в цвет ткани верха, выполненные на спецмашине, длиной 1,7 ± 0,2 см устанавливают:
- по верхней и нижней стороне рамки прорезных боковых карманов куртки.
Петли длиной 2,2 ± 0,1 см обметывают и прорезают:
- на манжетах рукавов куртки на расстоянии 1,2 ± 0,2 см от бокового края манжет;
- на цельно выкроенном клапане внутреннего кармана куртки по центру клапана;
- на поясе левой половинки брюк на расстоянии 1,5 ± 0,2 см от края.
Пуговицы пришивают в соответствии с положением петель. 
Все открытые срезы костюма обметывают.
Плечевые швы, подкладку нижних карманов куртки стачивают, рукава втачивают в открытые проймы двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка.
Стачивание среднего и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машине цепного стежка.
Частота стежка в 1,0 см:
- стачные, настрочные, накладные швы 3,5 стежка;
- обметочные швы 2,5 стежка;
- стачивающе-обметочные швы 3,5 стежка;
- петельные строчки 20 стежков.
Ширина швов:
- стачных, настрочных, накладных 1,0±0,1 см;
- обтачных 0,9±0,1 см;
- втачивания воротника в горловину 1,0±0,1 см.
- обтачных (кроме откоска) 0,9±0,1см; обтачивание нижнего края откоска 0,7±0,1см.
Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2 и на чертежах 1-4.
Таблица 2(см)
	№ изм.
	Наименование измерения
	Рост
	Обхват груди
	Допуск. отклонение в диапазоне (+/-)

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	КУРТКА

	1
	Длина спинки посередине
	158
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	1,0

	
	
	164
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	

	
	
	170
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	

	
	
	176
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	

	
	
	182
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	

	
	
	188
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	

	1.1
	Высота кокетки спинки посередине
	158-188
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	0,5

	2
	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки
	158-188
	40,2
	41,6
	43,0
	44,4
	45,8
	47,2
	48,6
	50,0
	51,4
	52,8
	54,2
	55,6
	1,0

	2.1
	Длина плеча
	158
	15,0
	15,1
	15,2
	15,3
	15,4
	15,5
	15,6
	15,7
	15,8
	15,9
	16,0
	16,1
	0,5

	
	
	164
	15,4
	15,5
	15,6
	15,7
	15,8
	15,9
	16,0
	16,1
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	

	
	
	170
	15,8
	15,9
	16,0
	16,1
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	16,6
	16,7
	16,8
	16,9
	

	
	
	176
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	16,6
	16,7
	16,8
	16,9
	17,0
	17,1
	17,2
	17,3
	

	
	
	182
	16,6
	16,7
	16,8
	16,9
	17,0
	17,1
	17,2
	17,3
	17,4
	17,5
	17,6
	17,7
	

	
	
	188
	17,0
	17,1
	17,2
	17,3
	17,4
	17,5
	17,6
	17,7
	17,8
	17,9
	18,0
	18,1
	

	3
	Высота нижнего воротника посередине
	158-188
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	0,3

	4
	Длинаполочки от высшей точки плечевого шва до низа параллельно борту
	158
	66,3
	66,5
	66,7
	66,9
	67,1
	67,3
	67,5
	67,7
	67,9
	68,1
	68,3
	68,5
	1,0

	
	
	164
	66,3
	66,5
	66,7
	66,9
	67,1
	67,3
	67,5
	67,7
	67,9
	68,1
	68,3
	68,5
	

	
	
	170
	68,3
	68,5
	68,7
	68,9
	69,1
	69,3
	69,5
	69,7
	69,9
	70,1
	70,3
	70,5
	

	
	
	176
	70,3
	70,5
	70,7
	70,9
	71,1
	71,3
	71,5
	71,7
	71,9
	72,1
	72,3
	72,5
	

	
	
	182
	72,3
	72,5
	72,7
	72,9
	73,1
	73,3
	73,5
	73,7
	73,9
	74,1
	74,3
	74,5
	

	
	
	188
	74,3
	74,5
	74,7
	74,9
	75,1
	75,3
	75,5
	75,7
	75,9
	76,1
	76,3
	76,5
	

	5
	Ширина переда в самом узком месте
	158-188
	39,6
	41,0
	42,4
	43,8
	45,2
	46,6
	48,0
	49,4
	50,8
	52,2
	53,6
	55,0
	1,0

	6
	Длина клапана верхнего кармана
	158-188
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	0,5

	6.1
	Высота верхнего кармана без клапана
	158-188
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	0,5

	7
	Ширина клапана верхнего кармана
	158-188
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0,3

	8
	Длина бокового кармана "в рамку"
	158-188
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	0,5

	9
	Ширина бокового кармана "в рамку"
	158-188
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	0,2




Продолжение таблицы 2 (см)
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Обхват груди
	Допуск. отклонение в диапазоне (+/-)

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	10
	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта
	158-188
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	63,0
	65,0
	67,0
	69,0
	71,0
	73,0
	1,0

	11
	Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта в растянутом виде
	158-188
	49,5
	51,5
	53,5
	55,5
	57,5
	59,5
	61,5
	63,5
	65,5
	67,5
	69,5
	71,5
	1,0

	12
	Длина воротника по шву втачивания
	158-188
	39,6
	40,8
	42,0
	43,2
	44,4
	45,6
	46,8
	48,0
	49,2
	50,4
	51,6
	52,8
	1,0

	14
	Ширина рукава под проймой
	158-188
	20,7
	21,3
	21,9
	22,5
	23,1
	23,7
	24,3
	24,9
	25,5
	26,1
	26,7
	27,3
	1,0

	15
	Длина рукава, включая манжету
	158
	57,8
	58,0
	58,2
	58,4
	58,6
	58,8
	59,0
	59,2
	59,4
	59,6
	59,8
	60,0
	1,0

	
	
	164
	59,8
	60,0
	60,2
	60,4
	60,6
	60,8
	61,0
	61,2
	61,4
	61,6
	61,8
	62,0
	

	
	
	170
	61,8
	62,0
	62,2
	62,4
	62,6
	62,8
	63,0
	63,2
	63,4
	63,6
	63,8
	64,0
	

	
	
	176
	63,8
	64,0
	64,2
	64,4
	64,6
	64,8
	65,0
	65,2
	65,4
	65,6
	65,8
	66,0
	

	
	
	182
	65,8
	66,0
	66,2
	66,4
	66,6
	66,8
	67,0
	67,2
	67,4
	67,6
	67,8
	68,0
	

	
	
	188
	67,8
	68,0
	68,2
	68,4
	68,6
	68,8
	69,0
	69,2
	69,4
	69,6
	69,8
	70,0
	

	16
	Длина налокотника
	158-188
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	0,5

	17
	Длина расстегнутой манжеты
в вдвое сложенном виде
	158-188
	13,2
	13,5
	13,8
	14,1
	14,4
	14,7
	15,0
	15,3
	15,6
	15,9
	16,2
	16,5
	0,5

	18
	Ширина манжеты
	158-188
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	0,3

	19
	Ширина пояса
	158-188
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,3

	БРЮКИ

	20
	Длина по боковому шву
	158
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	1,0

	
	
	164
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	

	
	
	170
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	

	
	
	176
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	

	
	
	182
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	

	
	
	188
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	

	21
	Длина по шаговому шву
	158
	71,1
	70,7
	70,3
	69,9
	69,5
	69,1
	68,7
	68,3
	67,9
	67,5
	67,1
	66,7
	1,0

	
	
	164
	74,8
	74,4
	74,0
	73,6
	73,2
	72,8
	72,4
	72,0
	71,6
	71,2
	70,8
	70,4
	

	
	
	170
	78,5
	78,1
	77,7
	77,3
	76,9
	76,5
	76,1
	75,7
	75,3
	74,9
	74,5
	74,1
	

	
	
	176
	82,2
	81,8
	81,4
	81,0
	80,6
	80,2
	79,8
	79,4
	79,0
	78,6
	78,2
	77,8
	

	
	
	182
	85,9
	85,5
	85,1
	84,7
	84,3
	83,9
	83,5
	83,1
	82,7
	82,3
	81,9
	81,5
	

	
	
	188
	89,6
	89,2
	88,8
	88,4
	88,0
	87,6
	87,2
	86,8
	86,4
	86,0
	85,6
	85,2
	



Окончание таблицы 2 (см)
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Обхват груди
	Допуск, отклонение в диапазоне (+/-)

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	22
	Ширина брюк на уровне среднего шва
	158-188
	30,7
	31,9
	33,1
	34,3
	35,5
	36,7
	37,9
	39,1
	40,3
	41,5
	42,7
	43,9
	1,0

	23
	Ширина брюк внизу
	158-188
	21,3
	21,9
	22,5
	23,1
	23,7
	24,3
	24,9
	25,5
	26,1
	26,7
	27,3
	27,9
	1,0

	24
	Длина застегнутого пояса в растянутом виде
	158-188
	39,0
	41,0
	43,0
	45,0
	47,0
	49,0
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	1,0

	25
	Длина клапана заднего кармана
	158-188
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	0,5

	26
	Ширина клапана заднего кармана
	158-188
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0,5

	27
	Ширина пояса
	158-188
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,3

	28
	Длина входа в боковой карман от закрепки до закрепки
	158-188
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	0,5
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Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 3.
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование материала
	Нормативно-техническая
документация
	Назначение материала

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная цвет: по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ
Состав: полиэфирных волокон не более 65±5%, вискозных волокон не менее 35±5%.
Поверхностная плотность не менее 240±12 г/м2.
	НТД производителя
	Ткань верха костюма

	2
	Ткань подкладочная черного цвета
Состав: полиэфир 100%
Плотность: 65±10 г/м2
	ГОСТ 20272-2014
	Подкладка куртки и брюк

	3
	Ткань полиэфирная подкладочная с полиуретановым покрытием Поверхностная плотность
79±5 г/м2
	ГОСТ 28486-90
	Внутренний накладной карман куртки

	4
	Материал прокладочный с клеевым точечным покрытием арт. 3436 К-ТК или аналог
Состав: 100% ПЭ
Плотность: 40±5 г/м2
	НТД производителя
	В клапаны карманов куртки и брюк, долевики в боковые карманы куртки, боковые и задний карманы брюк, в манжеты, в передние части пояса куртки и брюк

	5
	Материал прокладочный с клеевым точечным покрытием арт. 3436 К-ТК или аналог
Состав: 100% ПЭ
Плотность: 80±10 г/м2
или
Плотность: 40±5 г/м2
Плотность: 40±5 г/м2
	По НТД производителя
	В верхний воротник



в один слой
или
первый слой,
второй слой (дублируется)

	6
	Молния тракторная разъемная однозамковая длиной 60-70 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для центральной застежки
куртки

	7
	Молния витая неразъемная однозамковая длиной 16-18 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для застегивания нижних карманов куртки и гульфика брюк

	8
	Текстильная застежка петельная/крючковая (комплект) шириной 25±1 мм
	ГОСТ 30019-2002
	Для застегивания клапанов верхних карманов, для застегивания клапана брюк

	9
	Текстильная застежка петельная/крючковая (комплект) шириной 30±1 мм
	ГОСТ 30019-2002
	Для крепления нагрудных знаков

	10
	Тесьма эластичная ткацкая
шириной 40±1 мм
	ОСТ 17-10-88
	Для регулирования длины
пояса куртки

	11
	Тесьма эластичнаяткацкая
шириной 30±1 мм
	ОСТ 17-10-88
	Для регулирования длины пояса брюк

	12
	Лента хлопчатобумажная киперная шириной 13±1 мм
	ОСТ 17-466
	Для крепления мешковин боковых карманов к борту

	13
	Пуговицы из аминопласта с четырьмя отверстиямидиаметром17 мм
	ОСТ 17-699
	Для застегивания пояса брюк, внутреннего кармана куртки

	14
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта, с ушком, с рисунком (герб РФ), диаметром 14 мм
	ТУ 858-5331
или НТД производителя
	Для застегивания манжет рукавов

	15
	Нитки 45ЛЛв цвет ткани верха
	ГОСТ 6309-93
	Для изготовления костюма

	16
	Нитки 45ЛЛчерного цвета
	ГОСТ 6309-93
	Для заготовки подкладки, внутреннего кармана


Примечания:
1. Для темных и черных цветов допускается снижение окраски на 1 балл.
2. Фурнитура и нитки, применяемая при изготовлении костюмов, должна быть в тон основной ткани или по согласованию с заказчиком черного цвета.
3. По согласованию с Заказчиком допускается применение материалов, которые по качеству, защитным и эксплуатационным свойствам будут не ниже, указанных в настоящей таблице. 
Основные требования к изготовлению
Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807-2003.
Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к   соединениям деталей швейных изделий» и ОСТ 17835-80.
Определение сортности готовых изделий – по ГОСТ 11259-79.
Методы контроля качества готовых изделий – по ГОСТ 4103-82.

3. Гарантийные обязательства:
Поставщик гарантирует замену форменной одежды при несоответствии их качества требованиям настоящего технического задания при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года.
Поставщик обязан в течение гарантийного срока эксплуатации по требованию Заказчика за свой счет произвести замену вышедшего из строя товара, при этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о возникших неисправностях (недостатках) товара в срок 5 календарных дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней направить в письменном виде результаты рассмотрения рекламации.

Рубашка белого цвета МЧС
	Наименование товара, единицы измерения, количество, информация о КТРУ (ОКПД 2)
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	Ед.
изм.
	Кол-во
товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Рубашка белого цвета МЧС
Код ОКПД 2: 14.14

	шт.
	2
	Внешний вид
	Рубашки прямого силуэта, с закрытой застежкой до низа на восемь обметанных петель и восемь пуговиц. Петли расположены – одна горизонтальная на стойке воротника, пять вертикальных на планке левой полочки, две горизонтальных на планке по низу.
Рубашка должна иметь верхние накладные карманы с клапанами, с застёжкой на пуговицу. На карманах и клапанах должна быть отделочная строчка.
Для крепления погон на кокетке в плечевые швы должны втачиваться по две шлевки, перпендикулярно плечевым швам расположены две обметанные петли.
Спинка должна изготовлена с отрезной кокеткой, по шву притачивания кокетки – отделочная строчка.
Рубашка должна изготавливаться с цельнокроеным поясом, стянутым по боковым сторонам эластичной тесьмой, регулируемой пуговицами и петлями с изнаночной стороны пояса. По низу пояса отделочная строчка.
Рукава должны быть длинные, двухшовные с манжетами. По линии притачивания манжет заложено по две складки. На планках рукавов расположена одна петля и одна пуговица.
Воротник отложной с отрезной стойкой. По краю воротника отделочная строчка.
Карманы и манжеты застегиваются на пуговицы на ножке диаметром от 14 до 16 мм в цвет ткани. На полочке, поясе, стойке воротника и планках рукавов - пуговицы диаметром от 10 до 11 мм в цвет ткани.
Основные требования к изготовлению.
Классификация и виды стежков, строчек и швов должны быть по ГОСТ 12807.
Раскрой деталей рубашек – по ГОСТ 19902.
Определение сортности рубашек - по ГОСТ 11259.
Рубашки должны изготавливаться 1 сорта.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


1.Основные параметры и размеры:
	1.1 Рубашки для сотрудников личного состава МЧС России (далее - рубашки) должны изготавливаться в соответствии с требованиями технической части документации Договора. 
	1.2 Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении.
	1.3 Рубашки должны изготавливаться по размерам на типовые фигуры третьей полнотной группы (табл.1), предусмотренные ГОСТ 23167, по обхвату груди с 92 по 124 см, по росту с 170 по 188см.
Линейные измерения готовой рубашки должны соответствовать значениям, указанным в табл. 2 и на черт. 2 - 7. Допустимое отклонение согласно ГОСТ 19867-93.
	1.4 Материалы, применяемые при изготовлении рубашек, должны соответствовать нормативным документам на них.
Таблица 1
	Номер полнотной группы
	Обхват шеи

	
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	
	Обхват груди

	
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124

	
	Обхват талии

	3
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112



1.5 Линейные измерения готовой рубашки должны соответствовать значениям, указанным в табл. 2 и на черт. 2 - 7. Допустимое отклонение согласно ГОСТ 19867-93.
1.6 Материалы, применяемые при изготовлении рубашек, должны соответствовать нормативным документам на них. 
[image: ]Таблица 2 (см)
	 Номер
измере
ния на
чертеже
	Наименование места
измерения
	Полнотная
группа
	Рост
	Обхват шеи

	
	
	
	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	
	
	
	
	Обхват груди

	
	
	
	
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	1
(черт. 3)
	Длина спинки

	1-4
	158
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5

	
	
	
	164
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5

	
	
	
	170
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5

	
	
	
	176
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5
	69,5

	
	
	
	182
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5

	
	
	
	188
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5

	2
(черт. 3)
	Длина кокетки
	1-4
	158-188
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	3
(черт. 3)
	Ширина спинки по шву притачивания кокетки
	1-4
	158-188
	40,6
	42,0
	43,4
	44,8
	46,2
	47,6
	49,2
	50,4
	51,8
	53,2
	54,6
	56,0
	57,4
	58,8

	4
(черт. 4)
	Длина полочки
	1-4
	158
	60,0
	60,2
	60,4
	60,6
	60,8
	61,0
	61,2
	61,4
	61,6
	61,8
	62,0
	62,2
	62,4
	62,6

	
	
	
	164
	62,0
	62,2
	62,4
	62,6
	62,8
	63,0
	63,2
	63,4
	63,6
	63,8
	64,0
	64,2
	64,4
	64,6

	
	
	
	170
	64,0
	64,2
	64,4
	64,6
	64,8
	65,0
	65,2
	65,4
	65,6
	65,8
	66,0
	66,2
	66,4
	66,6

	
	
	
	176
	66,0
	66,2
	66,4
	66,6
	66,8
	67,0
	67,2
	67,4
	67,6
	67,8
	68,0
	68,2
	68,4
	68,6

	
	
	
	182
	68,0
	68,2
	68,4
	68,6
	68,8
	69,0
	69,2
	69,4
	69,6
	69,8
	70,0
	70,2
	70,4
	70,6

	
	
	
	188
	70,0
	70,2
	70,4
	70,6
	70,8
	71,0
	71,2
	71,4
	71,6
	71,8
	72,0
	72,2
	72,4
	72,6

	5
(черт. 6)
	Расстояние от высшей точки плечевого шва и горловины до переднего угла клапана
	1-4
	158-188
	16,7
	17,2
	17,7
	18,2
	18,7
	19,2
	19,7
	20,2
	20,7
	21,2
	21,7
	22,2
	22,7
	23,2

	6
(черт. 5)
	Расстояние от края борта до переднего угла клапана кармана
	1-4
	158-188
	4,8
	4,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	7,8
	7,8

	7
(черт. 5)
	Расстояние от края борта до края кармана внизу (измерять на 3 см выше нижнего края кармана)
	1-4
	158-188
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	8,0
	8,0

	8
(черт. 4)
	Ширина переда между швами втачивания рукавов в самом узком месте в застегнутом виде
	1-4
	158-188
	33,8
	35,2
	36,6
	38,0
	39,4
	40,8
	42,2
	43,6
	45,0
	46,4
	47,8
	49,2
	50,6
	52,0

	9
(черт. 5)
	Ширина рубашки на уровне глубины проймы
	1-4
	158-188
	48,5
	50,5
	52,5
	54,5
	56,5
	58,5
	60,5
	62,5
	64,5
	66,5
	68,5
	70,5
	72,5
	74,5

	10
(черт. 5)
	Ширина внизу от середины спинки до края борта (измерять при растянутой эластичной ленте)
	1
	158-188
	46,5
	48,5
	50,5
	52,5
	54,5
	56,5
	58,5
	60,5
	62,5
	64,5
	66,5
	68,5
	70,5
	72,5

	
	
	2
	158-188
	48,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	64,0
	66,0
	68,0
	70,0
	72,0
	74,0

	
	
	3
	158-188
	49,5
	51,5
	53,5
	55,5
	57,5
	59,5
	61,5
	63,5
	65,5
	67,5
	69,5
	71,5
	73,5
	75,5

	
	
	4
	158-188
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	63,0
	65,0
	67,0
	69,0
	71,0
	73,0
	75,0
	77,0

	11
(черт.
4, 6)
	Длина рукава в рубашках
	1-4
	158
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5

	
	
	
	164
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5

	
	
	
	170
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5

	
	
	
	176
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	6,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5

	
	
	
	182
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5

	
	
	
	188
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5

	12
(черт. 5)
	Ширина рукава под проймой
	1-4
	158-188
	18,2
	18,8
	19,4
	20,0
	20,6
	21,2
	21,8
	22,4
	23,0
	23,6
	24,2
	24,8
	25,4
	26,0

	13
(черт. 7)
	Длина манжеты  в растегнутом виде
	1-4
	158-188
	25,5
	25,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5

	14
(черт. 4,6)
	Ширина манжеты
	1-4
	158-188
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	15
(черт. 8)
	Длина воротника
	1-4
	158-188
	37,2
	38,2
	39,2
	40,2
	41,2
	42,2
	43,2
	44,2
	45,2
	46,2
	47,2
	48,2
	49,2
	50,2

	16
(черт. 8)
	Ширина отлета воротника посередине
	1-4
	158-188
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	17
(черт. 8)
	Ширина отлета воротника в концах
	1-4
	158-188
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	18
(черт. 8)
	Ширина стойки посередине
	1-4
	158-188
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	19
(черт. 4)
	Длина клапана по шву притачивания
	1-4
	158-188
	11,5
	11,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	14,5
	14,5

	20
(черт. 6)
	Ширина клапана посередине
	1-4
	158-188
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	21
(черт. 6)
	Ширинам клапана в концах
	1-4
	158-188
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	22
(черт. 4)
	Длина кармана посередине
	1-4
	158-188
	12,0
	12,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	15,0
	15,0

	23
(черт. 4)
	Ширина кармана внизу (измерять на 3 см выше нижнего края кармана)
	1-4
	158-188
	11,0
	11,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	14,0
	14,0

	24
(черт. 5)
	Ширина планки полочки
	1-4
	158-188
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
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1.7 Ткани и материалы используемые при изготовлении рубашек должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
                                                                                                                                                                                  

Таблица 3
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норма,
ГОСТ
	Величина показателя

	Ширина ткани
	см
	ГОСТ 9205
	от 150 до 170

	Поверхностная плотность
	г/м2
	185-200

	Сырьевой состав
	вискоза не менее 30%, полиэфир не более 70%

	Разрывная нагрузка элементарной пробы размером 50х200 мм, не менее,
- по основе                                                                                                                                                              - по утку
	Н
	

392              245
	

1100                              850

	Стойкость к раздвигаемости нитей (уток), не менее
	Н
	11,8
	12

	Стойкость к истиранию на плоскости, не менее
	циклы
	ГОСТ 22542
	5600

	Изменение размеров после мокрой обработки, не более,
- по основе
- по утку
	%
	

3,5
2
	

2,5                         2

	Гигроскопичность, не менее
	%
	4
	4

	Воздухопроницаемость, не менее
	дм3/м2 в сек
	30
	43

	Устойчивость окраски к воздействию
- света
- стирки
- пота
- трения сухого
	балл
	
-
	
5
4
4
3


Переплетение – полотняное.
Вид отделки – малоусадочная. 
Определение сортности по ГОСТ 11259.
Способы ухода за тканью по ГОСТ 16958.
Транспортирование и хранение по ГОСТ 7000.
Хранение допускается при:
- температуре +/- 40°С,
- относительной влажности воздуха – 50-80%,
- отсутствии попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков.
Рубашки из ткани могут подвергаться машинной стирке при температуре 40°С.

2. Требования к сырью,материалам:
2.1 Рубашки должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 4.
Таблица 4
	Наименование материала
	Нормативно-техническая документация
	Назначение
Материала

	Ткань полиэфирно-вискозная сорочечная,– белого цвета
	ГОСТ 11518-88
	Для рубашек

	Бязь прокладочная с клеевым точечным покрытием
	По НТД производителя
	Для прокладок в воротник, стойку и концы воротника, манжеты

	Ситец прокладочный с клеевым точечным покрытием
	По НТД производителя
	Для прокладки в борта

	Бязь хлопчатобумажная   гладкокрашеная прокладочная
	По НТД производителя
	Для прокладок в борта и пояс

	Лента эластичная шириной от 12 до 14 мм
	ОСТ 17-10-033-2000
	Для стягивания пояса

	Лента отделочная из хлопчатобумажных или химических нитей шириной от 12 до 14 мм
	ОСТ 17-466
	Для маркировки

	Пуговицы из аминопласта диаметром от 14 до 16 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания манжет и клапанов карманов

	Пуговицы из аминопласта диаметром от 10 до11 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания стойки воротника, полочек, поясов, шлицы рукавов, манжет, клапанов карманов.
Для пристегивания эластичных лент

	Нитки армированные швейные синтетические:
36 ЛХ,

44 ЛХ,
25 ЛХ
	ГОСТ 6309

	

Для стачивания деталей и обметывания срезов
Для пришивания пуговиц
Для отделочных строчек и обметывания петель


	Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету ткани верха. 

3. Комплектность:
	Рубашка
	Упаковка
	Паспорт

4. Маркировка:
Индивидуальная и групповая маркировка рубашек по ГОСТ 19159. 
Место маркировки.
Индивидуальную маркировку рубашек осуществляют на товарном ярлыке, контрольной ленте и ленте с символами по уходу. 
Товарный ярлык крепят в левом боковом шве на расстоянии 5-12 см от низа. 
Ярлык должен быть из тканых или нетканых (флизелин) материалов светлых тонов, прямоугольной формы, размером не более 88 см2. На лицевой или оборотной стороне ярлыка проставляют штамп с номером контролера ОТК. 
Контрольную ленту с условными обозначениями размера и ленту с символами по уходу крепят в левом боковом шве на расстоянии 5-12 см от проймы. 
Содержание маркировки. 
Товарный ярлык должен содержать: 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование и местонахождение (адрес) предприятия-изготовителя; 
артикул ткани; 
размер; 
месяц и год изготовления (последние две цифры). 
В реквизите «размер» должны быть указаны полные и условные величины размерных признаков: рост, обхват груди, обхват талии, обхват шеи. Пример записи: 176-100-88-41 (50/4).
Способ нанесения маркировки. 
При этом размер изделия, артикул ткани, месяц и год изготовления (последние две цифры) должны наноситься шрифтом 10 по ГОСТ 2.304. 
Транспортная маркировка рубашек в соответствии ГОСТ 14192 с дополнительным нанесением реквизитов, предусмотренных упаковочным листом, и манипуляционного знака «Боится сырости». 
Меры предосторожности при транспортировании и хранении рубашек должны соответствовать ГОСТ 14192. 
Заполнение всех реквизитов индивидуальной и транспортной маркировки должно производиться печатным способом. Внесение изменений и исправлений, дописывание в маркировке не допускается. 
5. Упаковка:
Рубашки должны быть аккуратно сложены в соответствии с ГОСТ 19159, упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. 
Белые рубашки укладывают на картонные вкладыши, закрепляя по стойке воротника. 
Рубашки упаковывают в транспортную тару – коробки из пятислойного гофрированного картона по ГОСТ 13514; по 20 штук – (размер коробки 570-580×380-400×250-280 мм), или по 10 штук – (размер коробки 380-400×235-255×235-255 мм). 
В каждом ящике внутри под клапаном должен находиться упаковочный лист. Упаковочный лист содержит следующие реквизиты: 
наименование и местонахождение (адрес) предприятия-изготовителя; 
наименование изделия; 
грузополучатель; 
цвет (расцветка) изделия; 
количество изделий, в том числе по размерам; 
номер упаковщика; 
месяц и год изготовления (последние две цифры); 
масса брутто и нетто. 
Ящики из гофрированного картона с уложенными изделиями, по всем срезам заклеивают клеевой лентой на полиэтиленовой или бумажной основе шириной 60–90 мм по ГОСТ 18251, на стыке концов которой должен быть наклеен ярлык со штампом упаковщика.

6. Правила приемки:
	Правила приёмки рубашек – в соответствии с требованиями государственного контракта.
	Методы контроля качества костюмов – по ГОСТ 4103. Утверждение эталона-образца, манекена не требуется.
	Экспертиза и приемка продукции на соответствие требованиям нормативно-технической документации осуществляется Заказчиком (уполномоченной организацией, рабочей группой).

7. Транспортирование и хранение:
Транспортировка и хранение рубашек должно соответствовать по ГОСТ 19159.

	8. Технологические особенности при изготовлении предметов вещевого имущества:
8.1. Воротник и манжеты обрабатывают методом прямого дублирования с применением прокладочного материала с односторонним точечным покрытием.  Количество слоев клеевых прокладочных материалов на воротнике – два, углы воротника усилены третьим слоем, в стойке и манжете – один слой.
Первый слой прокладки предварительно скрепляют с верхней частью воротника, затем прикрепляют второй слой прокладки, соблюдая заданное расстояние срезов прокладок от срезов воротника, третий слой в углах.
8.2. По планке борта и воротнику, клапанам карманов, защипам на карманах, поясу прокладывают отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края или строчки обтачивания.
8.3. Детали рубашек соединяют стачным швом с одновременным обметыванием шириной от 0,7 до 0,9 см.
8.4. Обтачивание воротника выполняют на расстоянии 0,2 см от срезов второго слоя прокладки.
8.5. Соединение кокетки со спинкой производят одной или двумя строчками, вкладывая спинку между кокетками.
8.6. Настрачивание прокладки и обтачивание манжет производят параллельно краю манжет, притачивание манжет к рукаву производят одной строчкой.
8.7. На верхних частях рукавов по нижним срезам детали при притачивании манжет закладывают по одной складке на расстоянии 5,5 ± 0,1 см от края шлицы и по одной -  в переднем шве соединения частей рукава.
 Длина шлицы от закрепки до шва притачивания манжеты - 11,0 ± 0,5 см. Ширина обтачек шлиц – от 1,5 до 2,0 см.
8.8. Защипы на карманах рубашек располагают симметрично относительно середины детали. Ширина защипа от 0,3 до 0,5 см. Расстояние между сгибами защипов от 2,0 до 3,0 см.
8.9. Обтачку низа рубашки обтачивают прокладкой по верхнему срезу.
Низ рубашки обтачивают одновременно обтачкой и прокладкой обтачки, затем прострачивают отделочной строчкой по шву обтачивания на расстоянии 0,2 см от края.
Верхний край обтачки настрачивают на изнаночную сторону рубашки на расстоянии от 0,1 до 0,5 см от верхнего края обтачки.
8.10. Эластичные ленты располагают у боковых швов рубашек в два ряда: первый – у нижнего края или пояса рубашки, второй - у шва настрачивания обтачки или шва притачивания пояса.
Со стороны спинки эластичную ленту закрепляют вертикальной строчкой.
8.11. Длина эластичной ленты в поясе рубашек от 15,0 до 16,0 см для размеров по обхвату груди 80 - 104 см; от 16,0 до 17,0 см для размеров 108 - 132 см.
8.12. Петли обметывают:
- на стойке – одну горизонтальную петлю по середине детали и на расстоянии 1,0 см от края; 
- на левой части переда на планке – пять вертикальных петель по середине детали, две горизонтальных петли на нижнем конце планки. Верхнюю петлю располагают на расстоянии 2,0 см от шва втачивания воротника до верхнего края петли. Нижние горизонтальные петли располагают: первую на расстоянии 1,5 см от низа, вторую – на 2,5 см от первой и на расстоянии 0,7 см от края борта. Нижнюю вертикальную петлю обметывают на расстоянии 6,0 см от горизонтальной петли до верхнего края. Остальные петли располагают на равном расстоянии между верхними краями верхней и нижней вертикальными петлями; 
- на клапанах карманов – по одной вертикальной петле по середине ширины детали на расстоянии 1,2 см от нижнего края клапана; 
- на манжетах – по одной горизонтальной петле по середине детали и на расстоянии 1,2 см от бокового края манжеты; 
- на планках рукавов – по одной вертикальной петле на расстоянии 6,5 см от шва притачивания манжет до нижнего края петли и по середине планки; 
- на кокетке спинки перпендикулярно плечевым швам – по две петли для крепления погон, на расстоянии 12,0 ± 0,2 см и 13,0 ± 0,2 см от шва втачивания рукавов. Расстояние от плечевого шва до середины петли 1,5 см, длина петель 1,0 см. Петли обметывают, но не прорезают. 
  Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:
- на правой полочке – пять-шесть пуговиц;
- на правом конце стойки воротника – одну пуговицу на расстоянии 1,5 см края;
- на нижней шлице рукава – одну пуговицу;
- на манжете рубашки – одну посередине ширины на расстоянии от 1,5 до 2,0 см от края;
- на кармане – одну пуговицу;
- на эластичных лентах – по одной пуговице на расстоянии 1,0 см от свободного конца.
9. Перечень документов:
ГОСТ 23167, ГОСТ 19867-93, ГОСТ 19902, ГОСТ 11259, ГОСТ 19159, ГОСТ 4103, ГОСТ 18251



Начальник отделения ФПС ГПС 
по тыловому и техническому обеспечению
ГУ МЧС России по Пензенской области
капитан внутренней службы					                                 В.Н. Кувшинов
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