ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования

	№
п/п
	Параметры требований
к товару
	Конкретные требования к товару, указываемые университетским заказчиком

	1
	Предмет контракта*
	              Поставка инструментов

	2
	Начальная (максимальная) цена контракта *:
	272 046 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 22%

	3
	Целями данной закупки является:
	Создание оптической сети СКС в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

	4
	Вид оплаты
	постоплата

	5
	Условия оплаты
	Оплата при получении

	6
	Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) *
	В течение 3 рабочих дней с даты поставки товара.

	7
	Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту*
	В момент передачи товара.

	8
	Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с неисполнением Поставщиком принятых обязательств или ненадлежащим исполнением в части соблюдения сроков исполнения обязательств, количеству и качеству Товара. 

	9
	Дополнительные условия
	Цена контракта включает в себя стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.

	10
	Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
	Установлено

	11
	Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
	Установлена

	12
	Максимальный срок поставки*
	в течение 14 календарных дней с даты подписания контракта. 

	13
	Условия поставки
	Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
	14
	Адрес доставки с индексом*
	111141, г. Москва, Перова Поля 2-ой проезд, дом 7.

	15
	Дополнительная информация о доставке
	Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования.
Каждая единица товара должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя; техническая документация может быть на английском языке.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека в процессе эксплуатации.
Срок гарантийных обязательств, с момента поставки товара: гарантия производителя
или указать иной срок Место для ввода текста.

Остаточный срок годности (в случае его наличия): Место для ввода текста.

	16
	График поставки
	в течение 14 календарных дней с даты подписания контракта
	17
	Ответственность сторон
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком). 
8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами. 
12. Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в результате исполнения принятых обязательств/ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в полном объеме.
13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
15. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.


	18
	Для проверки цены, пожалуйста, укажите источник информации о цене*: 
	 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);


	19
	Выберите тип контракта*
	Контракт заказчика + Информационная карта ЕАТ
	Дополнительные необходимые условия

	20
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика:
	нет

Место для ввода текста.


	21
	Требования по комплектности: 
	нет

Место для ввода текста.


	22
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика:
	не требуется

Место для ввода текста.


	23
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром:
	не требуется

Место для ввода текста.

	24
	Иные дополнительные условия
	Не требуется





Раздел 2. Требования к товару

	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование товара*
	Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики*
	Код ОКПД2*
	Код КТРУ*
	Ед. измер.*
	Кол-во*
	Цена единицы, руб.*
	Стоимость*

	1
	Оптический сварочный аппарат KIWI-6500 (Скалыватель KIWI-6240)
	Выравнивание по сердцевине волокна: Да.
Совместимые типы ОВ: Одиночные кварцевые оптические волокна: SMF (G.652/654/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) CSF (G.654).
Средние потери на соединении: 0.02дБ(SM), 0.01дБ(MM), 0.04дБ(NZDS), 0.04дБ(EDF).
Диаметр свариваемого волокна: 80-150 мкм.
Диаметр покрытия свариваемого волокна: 100-3000 мкм.
Длина зачищаемых волокон: 7-16 мм.
Обратные потери: ≥60дБ.
Тест на растяжение: 2.0 N.
Среднее время сварки: 6 секунд.
Среднее время термоусадки: 15 секунд.
Количество программ сварки / термоусадки: 90/30.
Длина КДЗС: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм.
Ресурс электродов: 5500 сварок.
Определение типа ОВ: Автоматическое.
Условия эксплуатации: Температура: от -10 до+50°C; влажность:0~95%;
высота 0~5000 м.
Питание: Адаптер переменного тока: 100~240В, 50/60Hz; Литиевая батарея, 5.2 Ач.
Ресурс батареи: 300 циклов (сварка + усадка КДЗС).
Интерфейсы (порты): USB для сохранения результатов сварки и обновления ПО.
Дисплей: Цветной сенсорный LCD дисплей 4,2”.
Интерфейс: Русифицирован.
Увеличение изображения: По оси X или Y – 520х, одновременно по двум осям - 220х.
Хранение результатов: 10000 групп последних результатов/ 100 изображений.
Режимы сварки: Авто, Ручной, полностью автоматический.
Универсальный держатель ОВ: 250, 900 мкм, 2мм, 3мм, 3х2мм, 900 мкм в свободном буфере (Loose-Tube).
Защита от падения: С высоты 76 см на нижнюю грань.
Габариты: 120 х 120 х 130 мм.
Масса: 1,4 кг(без батареи), 1.74 кг (с батареей).
Комплектация: 
 Сварочный аппарат KIWI-6500: 1шт.
 Скалыватель: 1шт.
 Стриппер: 1шт.
 Адаптер переменного тока: 1шт.
 Батарея: 1шт.
 Запасные электроды: 1шт.
 Лоток для КДЗС: 1шт.
 Руководство по эксплуатации и ПО на CD: 1шт.
 Краткая инструкция: 1шт.
 Кейс для переноски: 1шт.
	27.90.31.110 
	27.90.31.110-00000008
	шт.
	1
	187 923,90
	187 923,90

	2
	Катушка, компенсационная SM, FC/UPC-SC/UPC, 1000м в пластиковом кейсе KH-SM-FC/UPC-SC/UPC-1000-Р

	Длина оптического волокна: 1000м.
Тип волокна: SM.
Тип волновода: 9/125 мкм.
Тип разъема1: FC.
Тип разъема2: SC.
Тип полировки разъема 1: UPC.
Тип полировки разъема 2: UPC.
Длина шнуров подключения: 1 м.
Размеры: 250х150х65 мм.
Вес: 810 г.
	26.70.23.190
	
	шт.
	1
	7 151,44
	7 151,44

	3
	Дрель-шуруповерт DeWalt, 18 В, 45 Нм, 2 АКБ

	Тип питания: от аккумулятора
Режимы работы: завинчивание, сверление
Максимальная мощность: 703 Вт
Тип патрона: быстрозажимной
Крутящий момент, Нм - 45
Время работы от аккумулятора: 5 ч.
Количество скоростей: 2
Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин: 650
Макс. обороты на 2ой скорости, об./мин: 2200
Макс. диаметр патрона: 13 мм
Макс. диаметр завинчиваемых шурупов: 6 мм
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость, А•ч: 2
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Тип аккумулятора: LiIon (литий-ионный)
Класс инструмента: Профессиональный
	28.24.11.000
	
	шт.
	2
	18 608,61
	37 217,22

	4
	Комплект для монтажа оптики
KIWI-KIT-STD (25 предметов)
	Назначение: набор для монтажа и разделки ВОК, из 25 высококачественных инструментов.
Комплектация:
Набор отверток (2х плоских отвертка + 2 крестовых);
Длинногубцы Rubycon;
Бокорезы Rubycon;
Тросокус Rubycon;
Плоскогубцы Rubycon;
Нож универсальный Tajima;
Стриппер Kabifix FK 28 предназначен для снятия внешней оболочки кабеля  диаметром от 6 до 28 мм. Нож само-поворотный, позволяет делать поперечную, продольную и спиральную резку оболочки;
Стриппер MILLER 821 (T-типа) для удаления оболочек модулей 04-13 мм;
Стриппер MILLER ClauWCFS-2 для удаления буфера 250 мкм;
Стриппер-прищепка IMEAL 45-163 для удаления оболочки кабеля (3.2…6.4 мм);
Набор луп;
Рулетка Tajima;
Фонарь;
Пинцет VETUS;
Кейс;           
Набор проволочек для прочистки коннекторов;
Ножовка по металлу с полотном 300мм;
Ножницы для кевлара ME@LI;
Дозатор;
Маркер;
Изопропанол (1 л);
Салфетки безворсовые 11*21 см (280 шт.);
Изолента ПВХ 15мм*20м;
Этикетки маркировочные самоклеющиеся;
Батарейки.
	25.73.30.299
	
	шт.
	1
	39 753,64
	39 753,64





Руководитель подразделения _________________/________________________/
                                                               (Подпись)		(Ф.И.О.)
