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Техническое задание
на поставку оборудования для видеонаблюдения, 
для нужд УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами, должен отвечать требованиям 
и техническим характеристикам, предъявляемым к нему Заказчиком, 
не находиться под арестом, в залоге, быть не обремененным на него правами третьих лиц.
Информация о товаре, техническая документация должны быть 
на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии 
с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным 
на данный вид Товара.
Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.
Товар должен иметь гарантию и поддержку производителя                                   (или его официальных представителей), ввезен легально на территорию Российской Федерации (в случае поставки импортной продукции). Вместе                    с поставкой оборудования поставщик должен предоставить копии существующих сертификатов (если наличие таковых указано поставщиком 
в заявке), заполненные гарантийные талоны с синей печатью, с указанием адреса авторизованного сервисного центра производителя на территории РФ. Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на каждый вид Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента поставки Товара Заказчику. Условия гарантийного обязательства указаны 
в гарантийном талоне.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).


	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Количество
	Технические характеристики

	1.
	Антивандальная IP видеокамеры 
	20 шт.
	Тип корпуса: купольная, антивандальная; 
Материал корпуса: металл; 
Матрица: не менее 1/2.7; 
Разрешение объектива не менее 5 Мп; 
Количество пикселей: 1920х1080 Фокусное расстояние объектива: 2,8 мм Разрешение: 2592x1944, Частота кадров на разрешении 2 Мп (1920х1080): 20 к/с Частота кадров на разрешении 3 Мп (2304х1296): 20 к/с Частота кадров на разрешении 4 Мп (2560х1440): 20 к/с Частота кадров на разрешении 5 Мп (2592x1944): 20 к/с 
Дальность действия ИК-подсветки не менее 30 м Улучшение изображения: Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, контроль мерцания; Угол обзора объектива: 100°, Степень защиты не мене IK10 Аудиосжатие не менее G.711A Безопасность: Защита паролем, фильтрация IP-адресов
Потребляемая мощность: 5 Вт Переключение «День/ночь»  Напряжение питания DC 12 В / РoE Сетевой интерфейс Ethernet (10/100 Base-T) Рабочие условия: -40°C ~ +50°C Протокол/стандарт подключения к IP-камерам TCP/IP, HTTP, PPPOE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP,SMTP, UPnP, ONVIF

	2.
	Телевизор (Монитор) 

	1 шт.
	Тип дисплея: LED
Размер экрана: не менее 40"
Формат экрана: 16:9
Разрешение экрана: не менее 1920х1080, 1080p Full HD
Прогрессивная развертка: Есть 
Частота обновления: не менее 50Гц
Тип подсветки: Direct
Разъемы: не менее 2 HDMI, 1 USB, AV, компонентный, 
Поддержка звук:
Есть - 2 динамика
Настенное крепление: Есть
Питание: AC 110-240V (встроенный блок питания)
Пульт управления: Есть
Комплектность: кабель питания, кабель HDMI 
не менее 5 м, настенное крепление



1. Срок поставки товара – в течение 40 (сорок) календарных дней 
с даты, следующей за днем заключения государственного контракта.
2. Место поставки товара и условия – 629420, Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Приуральский район, пгт. Харп, ул. Гагарина, 
д 2 корп. 1, силами и за счет средств поставщика.
3. Год выпуска товара – не ранее января 2025 года.

