Описание объекта закупки 
на поставку медицинского оборудования (аппаратов для измерения артериального давления) для нужд Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

1. Общие положения

1.1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России
[bookmark: _GoBack]1.2. Наименование объекта закупки: поставка медицинского оборудования (аппаратов для измерения артериального давления)  для нужд Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).
1.3. Место поставки Товара: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, 7.
1.4. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта до 30.10.2026г.
1.5. Поставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).
1.6. Документация: регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, инструкция по применению, декларация о соответствии, паспорт, гарантийный талон) на русском языке.
2. Наименование, количество и описание поставляемого Товара

Таблица 1
	№ п/п

	Наименование Товара
	ОКПД 2/ 
КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Описание поставляемого Товара

	1.
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	26.60.12.120-00000009
	шт.
	2
	Изделие для измерения артериального давления, состоящее из надувной манжеты, которую оборачивают вокруг конечности (руки или бедра), резиновой груши-воздухонагнетателя для регулирования давления внутри манжеты, анероидного манометра и трубок. Анероидный манометр состоит из металлического упругого элемента, который деформируется при повышении давления в манжете, и механического усилителя, который передает эту деформацию через специальный стержень на указатель (стрелку), вращающийся вокруг калиброванной дисковой шкалы. Измерение артериального давления может производиться с использованием стетоскопа



3. Требования к техническим и функциональным характеристикам


Таблица 2

	№
п/п
	Наименование
Товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический

	Диапазон измерения давления
	≥ 0  и  ≤ 300 
	Миллиметр ртутного столба

	
	
	Материал манжеты
	Нейлон
	

	
	
	Назначение манжеты
	Для плеча
	

	
	
	Обхват манжеты, максимальный
	> 24  и  ≤ 40
	Сантиметр

	
	
	Обхват манжеты, минимальный
	≥ 14  и  ≤ 25
	Сантиметр

	
	
	Стетоскоп
	Наличие
	



Примечание: 
Обоснование включения дополнительных характеристик в сведения о Товаре в соответствии с п. 6 Правил использования товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145.
Наличие дополнительных характеристик обусловлено необходимостью поставки Товара, удовлетворяющего требованиям Заказчика. Показатель и его значение установлены в целях уточнения характеристик Товара в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики Товара.
По согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения, а также технических характеристик и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

4. Качественные характеристики Товара
4.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

5. Требования к безопасности Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

6. Требования к таре, упаковке
6.1.Тара, упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его различными видами транспорта в любых погодных условиях, с учётом перегрузок в пути и длительного хранения.


