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от «____»_________2026 г.

ФОТО ОБРАЗЦОВ ТОВАРОВ  И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА
Артикул, страна ,производитель являются справочными характеристиками. Поставленный товар  должен соответствовать техническим  характеристикам товара  согласно Спецификации  и фото образца по соответствующей позиции каталога, указанных в информации по закупке и Приложении к Контракту на поставку товаров  и оборудования  для ремонта или иметь улучшенные характеристики. 
	№
п/п
	Наименование
	Фото образца
	Ед.изм 
	Количество
	Технические характеристики

	1
	Накладной замок для двери входной АЛЛЮР ЗН1-2 А
	[image: ]
	шт
	15
	Замок накладной цилиндровый с вертушкой. 
· Предназначен для установки на деревянные двери. 
· Засов из двух цилиндрических ригелей диаметром 12 мм, с максимальным вылетом 30 мм. 
· Удаление ключевого отверстия - 60 мм. 
· Габариты замка - 100х74х24 мм.
· Комплектация - 5 ключей, запорная планка, накладка. 
· Механизм замка под англ.ключ, идет совместно с корпусом. 
· Закрывание и открывание замка изнутри производится вертушкой, снаружи ключом. Совместим по посадочным местам с замком ЗН1-1 Пенза.


	2
	Кнопка чека для лодочного мотора YAMAHA в сборе ALT OEM: 65W-82575, 6E9-82575
	[image: ]
	шт
	1
	Кнопка чека для лодочного мотора YAMAHA в сборе ALT OEM: 65W-82575, 6E9-82575
нопка-чека с витым шнуром/проводом для аварийной остановки двигателя лодочного мотора

Подходит на ПЛМ Yamaha (ямаха) и для всех китайских моторов.

Альтернативный OEM кросс номер: 65W-82575-00, 65W-82575-01, 65W-82575-09, 6E9-82575-01, 6E9-82575-02

Посадочный диаметр - 16мм.

При снятии чеки работает на замыкание цепи

	3
	Кабель VGA 30 метров для монитора / проектора, ферритовые кольца 5bites APC-133-300
	[image: ]
	шт
	1 шт
	Кабель APC-133-300 VGA-VGA характеристики этого кабеля:
 
• Длина 30 метров: 
• Ферритовые кольца: Встроенные 
• Универсальная совместимость: Кабель совместим с большинством устройств, оборудованных портами VGA, включая компьютеры, мониторы, проекторы и другие видеоустройства. 


	4
	Лебедка ручная 1130 кг, 10 м, лента
	[image: ]
	шт
	1
	Ручная барабанная лебедка Shtapler FD-2500 1130кг 10м (R) с шестеренной передачей способна выдерживать нагрузку до 1130кг. Длина лента 10 метров. Для безопасного использования ручной ленты лебедки предусмотрен крюк с защелкой. Ширина зева крюка (расстояние между рогом крюка и его основанием) 20 мм. Рукоять лебедки имеет эргономичную форму для удобного хвата. Длина рукоятки 200 мм. Рукоятка управления работает в обе стороны. Ручная барабанная лебедка Shtapler FD-2500 1130кг 10м (R). В конструкции лебедки предусмотрено крепление к горизонтальной, вертикальной и наклонной поверхностям. При использовании лебедки для подъема и (или) опускания груза тяговое усилие уменьшается на 50%.

	5
	Профнастил МП-10А. Для подшивки кровли 10 листов. Толщина 0.45. Длина листа 0.5. RAL 8017 Шоколад
	[image: ]
	шт
	2
	Комплект из 10 листов
Длина 0,5 м, ширина 1,156 м Толщина 0.45.
Площадь упаковка 5,78 м2
Материал: Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Глянцевое покрытие



* Иные условия Контракта вносятся по согласованию Сторон
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