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Приложение № к контракту
№                               от                    202   г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Демонтаж кирпичного гаража, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Романова, д. 20

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование объекта закупки: Демонтаж кирпичного гаража, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Романова, д. 20 (далее по тексту соответственно – работы/Объект).

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

[bookmark: _Hlk5034515]Стоимость работ и затрат рассчитывается с учетом коэффициента снижения, определяемого как отношение ценового предложения участника закупки к начальной (максимальной) цене государственного контракта.
[bookmark: _Hlk5041307]Цена контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- стоимость всех работ;
[bookmark: _Hlk32420172][bookmark: _Hlk32420205]- затраты, связанные с обеспечением Объекта сотрудниками Подрядчика, в том числе являющихся иностранными гражданами (в случае их привлечения), выполняющими работы, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, установленные законодательством Российской Федерации;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе обслуживание, круглосуточная охрана в течении всего срока действия контракта, установка системы видеонаблюдения за объектом, пожарная безопасность, коммунальные платежи), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для завершения работ.
Цена контракта – ценовое предложение лица, с которым заключается контракт по итогам процедуры закупки.
Источник финансирование - средства бюджетного учреждения.

Раздел 3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки оказания услуг:
Сроки исполнения контракта (выполнения работ): со дня подписания контракта 30 календарных дней.
[bookmark: _Hlk30604752]Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Романова, д.20.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим описанием объекта закупки полный комплекс работ в пределах установленной Цены контракта собственными силами.
Подрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.
Подрядчик в ходе выполнения работ обеспечивает наличие на Объекте материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.
Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение правил нахождения на особо охраняемых природных территориях.
Категорически запрещается проживание сотрудников Подрядчика на территории Объекта или непосредственно на Объекте.
Доставка сотрудников Подрядчика на место выполнения работ, организация питания своих сотрудников осуществляется за счет средств Подрядчика.
Категорически запрещается сотрудникам Подрядчика курить на территории Объекта или непосредственно на Объекте.
Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.
Коммунальные ресурсы (электроэнергия, тепло, вода бытовая и питьевая, канализация) заказчиком предоставляются при наличии технической возможности с последующей оплатой Подрядчиком.  
[bookmark: _Hlk13405329]Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных граждан, не имеющих права на осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности.
Подрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ.
Ответственное должностное лицо Подрядчика на время выполнения работ постоянно находится на Объекте и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.
Сотрудники Подрядчика, допущенные к выполнению работ, должны быть обеспечены всеми необходимыми инструментами, расходными материалами, оснасткой, рабочей одеждой строителя, средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов, обеспечивать безопасность труда, отвечать требованиям государственных стандартов, технической эстетики и эргономике. Все сотрудники Подрядчика, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски и рабочую одежду строителя, соответствующую сезону. Сотрудники Подрядчика без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ на Объекте не допускаются.
Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого сотрудника Подрядчика в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;
- нарушение технологического процесса выполнения работ;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе нахождение на Объекте без защитной каски и(или) рабочей одежде строителя, соответствующей сезону;
- при выявлении фактов хищения;
- и прочих нарушений законов Российской Федерации.
При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Перед началом выполнения работ Подрядчик ограждает рабочую зону специальными лентами и знаками.
Места проездов и подходов к объекту определяет Заказчик.
Участки производства огнеопасных работ должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, требований об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Перед началом выполнения работ сотрудники Подрядчика обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.
Подрядчик незамедлительно уведомляет заказчика о любых внеплановых событиях на Объекте (авариях, несчастных случаях, хищениях и иных противоправных действиях, аресте) и (или) иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по контракту.
Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.
Подрядчик несет ответственность за нанесенный по вине Подрядчика в ходе выполнения работ ущерб имуществу заказчика и/или третьим лицам. Такой ущерб компенсируется Подрядчиком в полном объеме.
Выполнение работ должно осуществляться лицами (организациями), обладающими всеми необходимыми правоустанавливающими и разрешительными документами, в том числе всеми лицензиями и допусками в случаях, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk11084993]Подрядчик с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения ведет оформленный и заверенный в установленном порядке журнал по технике безопасности.
[bookmark: _Hlk11058604]В течение 1 (Одного) календарного дня с даты заключения контракта Подрядчик обязуется предоставить представителю заказчика следующие документы и сведения:
- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных должностных лиц Подрядчика, которые уполномочены представлять интересы Подрядчика в ходе осуществления работ по контракту, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Подрядчика документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, за работу с грузоподъемными машинами и механизмами;
- документ, установленного законодательством Российской Федерации образца, подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации сотрудников Подрядчика, являющихся иностранными гражданами, привлекаемых для выполнения работ на Объекте.
В целях осуществления в день выполнения работ допуска сотрудников Подрядчика на Объект Подрядчик не позднее 10:00 (время московское) дня предыдущего предоставляет заказчику следующие сведения:
- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью (при наличии) список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на Объекте, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества и паспортных данных для оформления пропусков. 
Исполнительная документация на объекте ведется в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года № 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
Учет выполненных работ ведется Подрядчиком в накопительном порядке с самого начала капитального ремонта объекта до полного завершения обязательств Подрядчика по данному объекту в журнале учета выполненных работ (КС-6а). Указанный журнал является накопительным документом. Журналы производства работ представляются Заказчику по первому его требованию.
Акты освидетельствования скрытых работ подписывается представителем Заказчика только при наличии соответствующих исполнительных схем, проверенных Заказчиком. К актам на скрытые работы прикладывается их фотофиксация.
Пропуск сотрудников Подрядчика на Объект производится строго по утверждённому заказчиком списку, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии гражданства Российской Федерации − документа, разрешающего трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения контракта.
Доставка, разгрузка и погрузка товаров и оборудования к месту выполнения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
При выполнении работ Подрядчику необходимо применять меры по снижению уровня шума, пыли и загрязнений как воздуха, так и поверхности земли. 
Подрядчик своевременно оформляет акты на скрытые работы, письменно извещая заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без их приемки заказчиком, запрещается.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание строительной площадки: ежедневно до времени окончания выполнения работ сотрудники Подрядчика обеспечивают наведение порядка на строительной площадке на Объекте. Фактом, подтверждающим выполнение требования заказчика о ежедневном наведении порядка на строительной площадке на Объекте, является подписание представителем заказчика ежедневного акта осмотра строительной площадки, который формируется в свободной форме.
Строительные отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, по необходимости упаковываются в мешки, переносятся силами Подрядчика в контейнер для сбора строительных отходов для последующего вывоза. Контейнер и его вывоз и оплату обеспечивает Подрядчик. 
По завершению всех работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан произвести очистку всей полосы отвода, проездов и проходов, а также мест складирования от мусора, образовавшегося в результате выполнения работ.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком.

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
Выполняемые работы должны соответствовать строительным нормам, правилам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться в том числе следующими нормативными правовыми документами в действующей редакции:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации».
А также иные нормативные документы, применяемые для проведения данных работ, охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
    
Раздел 7. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительный контроль и надзор за выполнением работ по сносу зданий производится в процессе выполнения работ для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации и требованиям технических регламентов. Строительный контроль проводится представителями заказчика. Предмет строительного надзора – проверка соответствия выполненных в процессе сноса работ требованиям технических регламентов и проектной документации. 
Представители заказчика имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода проведения работ на Объекте, а также требовать устранить недостатки работ, выявленные по результатам проведенных проверок.
Представители заказчика, уполномоченных контрольных и надзорных организаций в рамках предоставленных им полномочий имеют право проводить фото и видеофиксацию выполненных работ.

Раздел 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 1 (один) год.    
Приемка выполненных работ, осуществляется на основании документов:
-  исполнительная документация;
-  акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией до начала и после окончания;
-  акт о приемке выполненных работ.
Подрядчик самостоятельно или по требованию Заказчика дополнительно может приложить к документу о приемке иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Раздел 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Организация и производство работ по сносу должны проводиться при соблюдении законодательства Российской Федерации и требований по обеспечению безопасности работающих, населения и окружающей среды. 
Перед началом работ по сносу зданий Заказчиком выполняются мероприятия по выведению здания (сооружения) из эксплуатации.
Снос или демонтаж объекта следует выполнять в последовательности, обратной возведению, т. е. сверху вниз, по этажам, по секциям, по пролетам.
Последовательность производства работ: 
- разборка кровли; 
- разборка кровельного ограждения;
- разборка деревянных конструкций скатных крыш; 
- разборка чердачного перекрытия;
- поэтажная разборка наружных и внутренних стен; 
- поэтажная разборка междуэтажных перекрытий; 
- поэтажная разборка полов; 
- поэтажная разборка лестничных маршей и площадок; 
- разборка перекрытия над подвалом; 
- разборка стен подвала и фундаментов.
Кирпичные стены зданий, сложенные на цементно-песчанном растворе при разборке, разрезаются на отдельные блоки или разламываются на глыбы. Размеры блоков назначаются в зависимости от прочности кладки и грузоподъемности механизмов.
Возможные конструкции фундаментов при разборке зданий: 
- из бутового камня; 
- бетонные монолитные; 
- железобетонные из сборных блоков.
Фундаменты под стены откапываются по периметру стен с помощью экскаватора. 
Здания и сооружения с аварийными участками, следует ликвидировать методами демонтажа или обрушения. Подрядчик самостоятельно выбирает метод сноса.
Для обрушения конструкций зданий возможно применение только механического метода.
Выбор применяемых средств демонтажа производит подрядчик самостоятельно.
При производстве демонтажных работ должны быть соблюдены условия по охране окружающей среды. 
При выполнении работ по планировке территории, почвенный слой, пригодный для последующего использования необходимо снимать и складировать в специальном отведенном месте. При недостаточности пригодного для планировки грунта, подрядчик завозит чернозем под сносимое (демонтируемое) строение и выполняет его планировку.
Порядок и состав подготовительных работ при сборе и транспортировании конструкций и материалов, полученных при ликвидации зданий, зависит от способа их сноса (демонтаж или обрушение).
Деревянные элементы, утеплитель, гидро и пароизоляции, получаемые при сносе зданий от разборки крыш, междуэтажных перекрытий, полов и от сноса зданий с каркасами из деревянных конструкций подлежат утилизации по средствам вывоза на специально оборудованные места (лицензированные полигоны) с предоставлением Заказчику договора и документов о приемке данных отходов полигоном. Возможно привлечение для этих целей Регионального оператора по обращению с отходами.

