

[bookmark: _GoBack]Проведения закупки комплектов компьютеров для интеграции нового кабинета компьютерной томографии с оборудованием «Адани ADVIN Ventum Pro 128/128S» в общую медицинскую систему, в том числе с интеграцией МИС «Ариадна»:


Персональный компьютер 		3 шт.
Монитор 23,8"				3 шт.	
Клавиатура+мышь проводная	3 шт.
ИБП 						3 шт.
Привод DVD-RW 			3 шт.

Технические характеристики:

Процессор
•	Модель процессора
 AMD Ryzen 5 5600G
•	Общее количество ядер 
 6
•	Количество производительных ядер 
 6
•	Количество энергоэффективных ядер 
 0
•	Количество потоков 
12
•	Базовая частота производительных ядер
3.9 ГГц
•	Максимальная частота производительных ядер
 4.4 ГГц
•	Базовая частота энергоэффективных ядер
0 ГГц
•	Максимальная частота энергоэффективных ядер
0 ГГц
Материнская плата
•	Сокет
 AM4
•	Чипсет
 AMD B550
•	Количество слотов оперативной памяти
4
Оперативная память
•	Тип оперативной памяти
DDR4
•	Форм-фактор оперативной памяти
DIMM
•	Частота оперативной памяти
3200 МГц
•	Количество установленных модулей
2
•	Общий объем оперативной памяти 
 16 ГБ
Видеокарта
•	Тип видеокарты
встроенная
•	Модель интегрированной видеокарты
AMD Radeon Vega 7
•	Модель дискретной видеокарты
 нет
Накопители данных
•	Конфигурация твердотельных накопителей (SSD)
500 GB M.2 PCIe
•	Конфигурация жестких дисков (HDD)
нет
Разъемы на фронтальной панели
•	Порты USB Type-A
2 x USB 2.0
•	Порты USB Type-C
нет
•	Аудиоразъемы
 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
•	Кард-ридер
нет
•	Оптический привод
 нет
Разъемы на задней панели
•	Порты USB Type-A на задней панели
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
•	Порты USB Type-C на задней панели
нет
•	Видеоразъемы
 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub)
•	Версия видеоразъема
HDMI 1.4, HDMI 2.1
•	Количество аналоговых аудиоразъемов
3
•	Другие разъемы для периферии
PS/2 (комбинированный)
Интернет/передача данных
•	Скорость сетевого адаптера
 1 Гбит/с

23.8" Монитор AOC 24B36H черный
Основные характеристики
•	Диагональ экрана (дюйм)
 23.8"
•	Максимальное разрешение 
 1920x1080
•	Соотношение сторон 
 16:9
•	Широкоформатный
 нет
•	Тип матрицы
IPS
•	Тип подсветки экрана
LED
•	Покрытие экрана
матовое
•	Угол обзора по вертикали (градус)
 178°
•	Угол обзора по горизонтали (градус)
 178°
•	Безрамочный дизайн 
трехсторонний
Технические характеристики экрана
•	Максимальное количество цветов
 16.7 млн.
•	Яркость 
 250 Кд/м²
•	Контрастность 
 1500:1
•	Динамическая контрастность 
 Mega
•	Время отклика пикселя (MPRT) 
 1 мс
•	Время отклика пикселя (GtG) 
 4 мс
•	Частота при максимальном разрешении 
 120 Гц
•	Максимальная частота обновления экрана 
 120 Гц
•	Размер видимой области экрана 
527 x 296.5 мм
•	Плотность пикселей 
 92 ppi
•	Размер пикселя 
274 мкм
Интерфейсы
•	Видеоразъемы
 HDMI, VGA (D-Sub)
•	Тип, версия и количество видеоразъемов
 HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
•	USB-концентратор 
 нет
•	Выход на наушники
 нет
•	Разъем HDMI
 есть
•	Разъем DisplayPort
 нет
•	Разъем DVI
 нет
•	Разъем VGA
 есть
•	Направление разъемов
 горизонтальное

ИБП Ippon Back Basic 1050
•	Тип
ИБП
•	Модель
Ippon Back Basic 1050
•	Код производителя
[403407]
•	Основной цвет
 черный
•	Вид 
линейно-интерактивный
•	Форм-фактор 
 Tower
Технические параметры
•	Полная выходная мощность 
 1050 ВА
•	Эффективная выходная мощность 
 600 Вт
•	Мин. входное напряжение
162 В
•	Макс. входное напряжение
275 В
•	Мин. входная частота 
45 Гц
•	Макс. входная частота 
65 Гц
•	Стабильность выходного напряжения 
± 10 %
•	Мин. выходная частота 
49 Гц
•	Макс. выходная частота 
61 Гц
•	Тип формы напряжения 
модифицированная синусоида
•	Время работы 
2 мин (300Вт)
•	Время переключения на батарею 
10 мс
•	КПД
95 %
•	Виды защиты
защита от глубокого разряда, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, ещё
Разъемы
•	Количество и тип выходных разъемов питания 
 3 x IEC 320 C13 (компьютерная)
•	Количество выходных разъемов питания (UPS) 
 3
•	Интерфейсы 
USB
•	Расположение разъемов на корпусе 
 вертикальное
Батарея
•	Тип батареи
свинцово-кислотная
•	Время зарядки 
10 ч
•	Напряжение и емкость батареи
12V/9Ah
•	Возможность замены батарей 
 нет
•	Горячая замена батарей 
 нет
•	Количество батарей
 1 шт
•	Подключение внешних батарей 
 нет
•	Наличие батареи в комплекте
есть

Привод DVD-RW ASUS DRW-08D6MT
•	Тип
привод
•	Модель
ASUS DRW-08D6MT
•	Код производителя
[90DD0340-B19000]
•	Цвет передней панели
 черный
Классификация привода
•	Вид привода
DVD-RW
•	Интерфейс
SATA
•	Форм-фактор привода
5.25"
•	Запись на двухслойные диски Blu-ray
 нет
•	Запись на M-Disc 
 DVD
•	Технология маркировки
нет
Скорость записи
•	Максимальная скорость записи CD 
 CD-R 24x, CD-RW 24x
•	Максимальная скорость записи DVD 
 DVD+R 4x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x
Скорость чтения
•	Максимальная скорость чтения CD 
24x
•	Максимальная скорость чтения DVD 
8x


Клавиатура+мышь проводная Defender Triumph C-991 черный

•	Тип
клавиатура+мышь
•	Модель
Defender Triumph C-991
•	Код производителя
[45991]
•	Игровой комплект 
 нет
•	Состав набора
 клавиатура, мышь
Внешний вид
•	Основной цвет набора
 черный
Характеристики клавиатуры
•	Тип клавиатуры
мембранная
•	Язык раскладки
английский, русский
•	Подсветка клавиатуры
 нет
•	Общее количество клавиш
 104 шт
•	Низкопрофильные клавиши
нет
•	Дополнительные клавиши
0 шт
•	Цифровой блок 
 есть
•	Кнопка функций (Fn) 
есть
•	Защита от попадания воды
 нет
•	Подставка под запястье
 нет
•	Раскладка клавиатуры
JIS
•	Конструктивные особенности
классическая
•	Формат клавиатуры
полноразмерная
•	Поддержка одновременных нажатий клавиш
нет
•	Программируемые клавиши 
нет
Характеристики мыши
•	Тип мыши
оптическая светодиодная
•	Подсветка мыши
многоцветная
•	Количество кнопок мыши
 4 шт
•	Хват
для правой и левой руки
•	Покрытие Soft Touch 
нет
•	Максимальное разрешение датчика 
 1600 dpi
•	Режимы работы датчика мыши 
800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi
•	Бесшумные кнопки мыши
есть
Подключение
•	Беспроводное подключение
 нет
•	Интерфейс подключения
USB
•	Длина кабеля клавиатуры
1.8 м
•	Длина кабеля мыши
1.8 м











