Техническое задание.
Наименование объекта закупки: «Поставка прибора бытового».

	№ п/п
	Код по ОКПД2 /КТРУ
	Наименование Товара 
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.
	28.29.50.000/ 28.29.50.000-00000003
	Машина посудомоечная МПК – 700К.
2 режима мойки, автоматическая подача моющего средства,  

автоматическая подача ополаскивающего средства, автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня, эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении раздельным системам циркуляции воды, 

контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере, 

двойная система фильтров в моечной ванне, смотровое стекло на куполе, подсветка, насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании.

производительность по стаканам: 1400 шт./час

производительность по тарелкам: 700 шт./ч

цикл мойки: 80 / 140 сек

объем: бойлер: 10 л; ванна: 30 л

расход за цикл: ополаскивающее средство: 1,8 мл; моющее средство: 9 мл

вода: 3 л

температура: ​ мойка: 55 °С; ополаскивание: 85 °С; подключение: 5 °C

давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа

мощность: ТЭНы бойлера: 9 кВт; ТЭН ванны: 3 кВт; Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт

Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт

Моющий дозатор: 3,5 кВт

Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт

Освещение: 0,02 кВт

Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм.

Цикл мойки: 80 / 140 сек
Комплект поставки:
Кассета для тарелок (размер 500х500мм) – 2 шт; 
кассета (нейтральная) для стаканов и чашек (размер 500х500мм) – 2 шт; 
стакан для столовых приборов – 1 шт; 
металлическая сетка для нейтральной кассеты (рамка в сборе) – 1 шт; 
Стол предмоечный – 1шт; СПМП-7-4 ширина 1304 мм, глубина 725 мм, высота 1039-1735мм. Имеет цельнотянутую ванну ширина 400 мм, длина 400 мм, глубина 250мм для предварительного ополаскивания посуды. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Для усиления конструкции стол имеет обвязку по четырем сторонам. Может устанавливаться как в левом так и в правом исполнении. Регулируемые по высоте ножки. Душирующее устройство с краном для мойки посуды.

Стол для посудомоечной машины СПМР-6-1 -1 шт; ширина 612 мм, глубина 611 мм, высота 94 мм, может устанавливаться как в левом так и в правом исполнении. 

Выполнен полностью из нержавеющей стали.
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1.Требования к Товару: Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. Товар должен быть в упаковке, которая способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя. Поставляемый Товар должен иметь в комплекте сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к такому виду Товара.  В день осуществления поставки Товара Исполнитель обязан осуществить подключение и провести пуско-наладочные работы оборудования. 

2. Адрес поставки Товара: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1.

3. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика посредством электронной почты, срок исполнения контракта до 2 ноября 2026 года.
4. Условия поставки Товара: Доставка, погрузка/разгрузка в места, указанные ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товара. Также Поставщик осуществляет сборку и пуско-наладочные работы оборудования и комплектующих.

5. Время поставки Товара: с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов.

6. Периодичность оплаты: Одним платежом.

7. Гарантийные обязательства при поставке: Срок гарантии на поставленный Товар начинается с момента сборки и проведения пуско-наладочных работ и подписания документа о приемке. Поставщик должен при поставке Товара указать контактный телефон, по которому Заказчик может связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по использованию поставляемего Товара и подачи заявок по выявленным неисправностям в их работе. Этот контактный телефон должен функционировать в Москве по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (время московское). В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт проводить необходимый ремонт Товара в срок не более 2 (двух) календарных дней со дня уведомления его Заказчиком, а в случае невозможности ремонта произвести замену, а также устранять недостатки, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Все расходы, возникающие при гарантийном случае, возлагаются на Поставщика, включая расходы на доставку. Срок гарантии на Товар, подлежащий ремонту, продлевается пропорционально времени, затраченному на гарантийное обслуживание этих Товаров.  Гарантийный срок на поставленный Товар 12 (Двенадцать) месяцев. В случае возникновения каких-либо недостатков или дефектов (в том числе скрытых недостатков и/или дефектов) в поставленном Товаре, Поставщик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, за свой счет (расходы на материалы, транспортные расходы). В этом случае гарантийный период продлевается на период устранения недостатков.
