Приложение

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)

1. Поставка и установка оборудования (Панель вызова Tantos TS-203KIT или «эквивалент») 
Установку необходимо произвести  по адресам: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, 4а и г. Курган, ул. М.Горького, 132 (Доступ на объект: требуется предоставить списки работников, которые будут производить установку)
2. Максимальный срок поставки Товара: 25 августа 2026 года.
Приемка осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

3. Требования к предоставлению гарантии и к сроку действия такой гарантии: Гарантийный срок для оборудования – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Поставщика оборудования с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока недостатками, дефектами оборудования, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации.

Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.

Отсчет гарантийного срока на поставленное оборудование начинается с даты подписания заказчиком документа о приёмке. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, дефектов в поставляемом оборудовании, выявленных в течение гарантийного срока.

Срок замены оборудования не должен превышать 10 (Десяти) дней с даты письменного обращения Заказчика.
4. Требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам оборудования
	 Наименование
	Характеристики, требования к качеству
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	Панель вызова Tantos TS-203KIT или «эквивалент»
	Поставка и установка панелей вызова:
В комплекте идет все необходимое как для накладного, так и для врезного монтажа вызывной панели.
Возможно подключение дополнительных трубок TANTOS TS-203HA или эквивалент (до трех в одной системе).
Питание трубки - 220 В, питание вызывной панели – от трубки. Диапазон рабочих температур вызывной панели: -30 +50 ⁰C. 

В комплект входят: вызывная панель с универсальным креплением (врезная обойма и козырек), трубка TS-203HA. Вызывная панель: Питание 9 В (от трубки) 
Рабочая температура -30 +50 град.С 
Габаритные размеры 125х45х30мм 
Трубка: Питание 220 В 
Рабочая температура -10 +50 град.С 
Потребление 1 Вт (рабочий режим) 
Связь Двусторонняя Длина линии связи До 150 метров при сечении кабеля 0,33 кв.мм 
Габаритные размеры 210х100х60мм

	Шт.
	2


5. Требования к качеству и безопасности оборудования
Оборудование должно быть новым (не бывший в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств), предназначенным для страны Заказчика, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него распространяется полная гарантия производителя.
Поставщик должен гарантировать, что поставляемое оборудование соответствует настоящему Техническому заданию.

Безопасность оборудования должна соответствовать требованиям, установленным к данному виду оборудования законодательством Российской Федерации.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, и подтверждаться документами о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование должно быть поставлено в целостной (ненарушенной) упаковке, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и простоту учета. 

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также должна предоставлять возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки и пр.)


7. Порядок расчетов:

           7.1. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

    7.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


