Описание объекта закупки
Закупка пожарного оборудования для нужд Университетской гимназии МГУ

[bookmark: _GoBack]ИКЗ  26.17729082090772901001.0006.000.00.00.000 

1. Общие положения.
1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не должен быть использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Товар должен быть безопасным для применения, жизни, здоровья и окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.  
1.2. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3. Каждая единица продукции, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.
1.4. В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.
Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).

	№ п/п
	Наименование товара
	Значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1
	Огнетушитель 
[image: ]
	Х
	Х

	2.1.1
	ID ТРУ
	659596
	Х

	2.1.2
	Количество (шт)
	2
	

	2.1.3
	Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании
	КТРУ 
28.29.22.110-00000014
	Х

	2.1.4
	Страна происхождения товара
	Х
	Х

	
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1.5
	Тип
	Переносной
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.6
	Назначение по классу пожара
	В/С/Е
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.7
	Минимальная температура эксплуатации
	<= -40 (°C)
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.8
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Газовый углекислотный (ОУ)
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.9
	Возможность перезарядки
	Перезаряжаемый
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.10
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B)
	34В
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.11
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.12
	Длина струи ОТВ
	>= 3 (м)
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.13
	Полная масса переносного огнетушителя
	> 10 и <= 20 (кг)
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.14
	Номинальная масса огнетушащего вещества
	>1 и <=3
	КТРУ 28.29.22.110-00000014

	2.1.15
	Комплектация
	Наличие трубки с раструбом
	показатель установлен в целях необходимости уточнения характеристик


	№ п/п
	Наименование товара
	Значение
	Обоснование установленного показателя

	2.2
	Рукав пожарный напорный

[image: ]
	Х
	Х

	2.2.1
	ID ТРУ
	659597
	Х

	2.2.2
	Количество (шт)
	4
	

	2.2.3
	Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании
	КТРУ
22.19.30.137-00000003
	Х

	2.2.4
	Страна происхождения товара
	Х
	Х

	
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Обоснование установленного показателя

	2.2.5
	Рабочее давление
	1 (МПа)
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.6
	Конструктивное исполнение рукава
	С внутренним гидроизоляционным покрытием
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.7
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.8
	Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям
	Маслостойкие (М)
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.9
	Номинальный внутренний диаметр рукава
	51 (мм)
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.10
	Вид рукава по назначению
	Для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.11
	Наличие наружного защитного покрытия
	Нет
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.12
	Длина рукава без головок (номинальная)
	>= 20 и < 25 (м)
	КТРУ 22.19.30.137-00000003

	2.2.13
	Комплектация
	В сборе с головками ГР-50
	показатель установлен в целях необходимости уточнения характеристик


	№ п/п
	Наименование товара
	Значение
	Обоснование установленного показателя

	2.3
	Ствол пожарный ручной
[image: ]
	Х
	Х

	2.3.1
	ID ТРУ
	659636
	Х

	2.3.2
	Количество (шт)
	4
	

	2.3.3
	Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании
	КТРУ
25.99.29.190-00000006
	Х

	2.3.4
	Страна происхождения товара
	Х
	Х

	
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Обоснование установленного показателя

	2.3.5
	Вид в зависимости от функциональных возможностей
	Формирующий сплошную струю
	КТРУ 25.99.29.190-00000006

	2.3.6
	Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства
	Неперекрывной
	КТРУ 25.99.29.190-00000006

	2.3.7
	Вид в зависимости от области применения
	Для внутренних и наружных пожарных кранов (ПК)
	КТРУ 25.99.29.190-00000006

	2.3.8
	Вид в зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей
	Ствол нормального давления
	КТРУ 25.99.29.190-00000006

	2.3.9
	Типоразмер ствола нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки
	DN 50
	КТРУ 25.99.29.190-00000006



3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.). не требуется.
4. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
4.1.  Сертификаты. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: не требуется.
4.2.  Перечень иной документации: не требуется.
      4.3. Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств:
    4.3.1. Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий 
              Предоставление гарантии производителя: не требуется.
4.3.2. Гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий        
       предоставление гарантии поставщика: требуется.
5. Требования к упаковке товара. Каждая единица товара должна иметь стандартную заводскую упаковку, имеющую оригинальную маркировку (в случае, если это предусмотрено изготовителем для поставляемого товара) и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка должны обеспечить полную сохранность поставляемого товара при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений.
6. Требования к гарантийному сроку:
6.1.  При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не требуется
6.2. При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 12 месяцев с момента подписания заказчиком документа о приемке поставленных товаров
7. Объем предоставления гарантии качества.
В случае обнаружения Заказчиком производственного дефекта (поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами) или недостатков Поставщик должен обеспечить замену на идентичный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком по телефону, факсу или электронной почте.
8. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не требуется.
9. Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок: не требуется.
10. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не требуется.
11. Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара: не требуется. 
12. Прочие условия. 
12.1 Доставка, разгрузка и перенос товара до места хранения осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.7
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№ п/п  Наименование товара  Значение  Обоснование  установленного  показателя  

2.1  Огнетушитель      Х  Х  

2.1.1  ID ТРУ  659596  Х  

2.1.2  Количество ( шт )  2   

2.1.3  Наименование НПА в соответствии с зак - вом о тех.регулировании  КТРУ    28.29.22.110 - 00000014  Х  

2. 1 . 4  Страна  происхождения товара  Х  Х  

 Наименование параметра  Требуемое значение  Обоснование  установленного показателя  

2.1. 5  Тип  Переносной  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.6  Назначение по классу пожара  В/С/Е  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.7  Минимальная температура эксплуатации  <=  - 40 (°C)  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.8  Вид (по типу огнетушащего вещества)  Газовый углекислотный  (ОУ)  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.9  Возможность перезарядки  Перезаряжаемый  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.10  Огнетушащая способность (ранг тушения  модельного очага пожара класса B)  34В  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.11  Тип по принципу создания избыточного  давления газа  Закачной (з)  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.12  Длина струи ОТВ  >= 3 (м)  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.1 3  Полная масса переносного огнетушителя  > 10 и <= 20 (кг)  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

2.1.14  Номинальная масса огнетушащего  вещества  >1   и  <=3  КТРУ  28.29.22.110 - 00000014  

