Контракт № ______
ИКЗ 261540629961654060100100020000000244

г. Новосибирск                                                                                             «____» __________ 2026 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице    ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», действующ__ на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению аварийного ремонта кабельной линии 0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Ордынский лесхоз, квартал 19, выдел 8 Ордынского лесничества в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение 
№ 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _________________ рублей. Материалы входят в цену Контракта. Источник финансирования: Федеральный бюджет.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в соответствии Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) и Контрактом. Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе материалы и обязательные платежи для данного вида работ.
2.3. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, в размере, установленном Контрактом. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчиком неустойки (штрафов, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчиком по Контракту.
2.6. В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. Перечисление неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков производится Заказчиком в Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770701001, на казначейский счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по Тульской области г. Тула, номер счета банка 40102810445370000059, БИК 017003983.
3. Срок выполнения и порядок приемки выполненных работ
3.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по контракту в полном объеме: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по Контракту.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 обязан подписать  и направить их Подрядчику, или направить мотивированный отказ от подписания. 
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт, в котором указывается недостатки и сроки их устранения.
3.4. Если в течение указанного в п. 3.2. Контракта срока Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и не предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания, работы считаются принятыми и подлежат оплате.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.3. Контракта.
4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 
4.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
4.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. 
4.2.2. Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по Контракту, согласования организационных вопросов, и получения пакета документов от Подрядчика. Ответственное лицо со стороны Заказчика: заместитель начальника отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления ФНС России по Новосибирской области Якович Олег Юрьевич тел. (383) 316-21-70 доп. 11-59; ответственное лицо за ходом выполнения работ, заместитель начальника отдела финансового и хозяйственного обеспечения Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области Выжутович Юрий Геннадьевич  тел. (383) 316-22-14 доп. 24-31.
4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 4.4.9. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
4.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.2.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
4.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 2.3. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 2.3. Контракта.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
4.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
4.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
4.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 2.3. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
4.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 
4.4.4. До начала Работ ознакомить своих работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими правилами, действующими на территории Заказчика. Работники Подрядчика, выполняющие работы должны иметь соответствующие допуски и разрешения.
4.4.5. В своей деятельности Подрядчик обязуется обеспечивать выполнение требований по качеству выполняемых работ, устанавливаемых законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и другими техническими документами, нормативными актами, регулирующими вопросы выполнения работ по настоящему контракту. 
4.4.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:
- Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"; 
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями;
· иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые, но относящиеся к предмету Контракта.
4.4.7. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при несчастных случаях при выполнении работ, за несоответствие условий и методов выполнения работ установленным требованиям (правилам, стандартам, СанПиНам, СНиПам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности выполнения работ.
4.4.8. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
4.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. На период приостановки Работ, срок выполнения Работ продлевается автоматически.
4.4.10. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
4.4.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
4.4.12. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.4.13. Поддерживать чистоту и порядок на занимаемых площадях, проходах и местах общественного пользования. По окончании рабочего дня убирать весь строительный мусор на отведенное место. Еженедельно вывозить мусор транспортом Подрядчика.
4.4.14. В течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта представить ответственному лицу по реализации Контракта со стороны Заказчика: список персонала Подрядчика, задействованного при оказании работ по Контракту, с указанием должностей фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого упомянутого специалиста, задействованного при оказании работ по Контракту. В списке персонала Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо Исполнителя (далее – ответственное лицо Исполнителя) с указанием номера мобильного телефона для оперативной связи с ним ответственного лица Заказчика. К спискам должны прилагаться копии паспортов предлагаемого персонала Исполнителя, копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемого персонала Подрядчика требованиям миграционного законодательства Российской Федерации (при привлечении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации). 
4.4.15. При изменении состава персонала заявку на оформление пропусков на работников подавать не позднее 2 (двух) дней до начала выполнения работ с указанием должностей, фамилии, имени, отчества и паспортных данных. При привлечении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации к спискам должны прилагаться копии паспортов предлагаемого персонала Подрядчика, копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемого персонала Подрядчика требованиям миграционного законодательства Российской Федерации. 
4.4.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
4.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).



5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.
5.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 1 (один) год с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
6. Ответственность Сторон
6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2.	Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Законом о контрактной системе, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
6.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 
6.4.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены контракта (этапа).
6.5.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
6.8.	Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Контракт действует до 31.12.2026 г., но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
7.3. Контракт может быть расторгнут:
·  по соглашению Сторон;
·  по решению суда;
·  в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
7.5. При заключении и исполнении Контракта изменений его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о Контрактной системе.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
9. Прочие условия
9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником  Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. Приложения:
10.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 10/2026;
Приложение № 3– Описание объекта закупки.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
		Заказчик:
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области

	Юридический адрес: 630005, 
г. Новосибирск, ул. Каменская, 49 
тел. +7 (383) 316-21-70
ИНН 5406299616, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, л/с 03511128330)
Номер казначейского счета 
№ 03211643000000015100
Номер счета банка № 40102810445370000043
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России //УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
БИК банка (БИК ТОФК) 015004950





__________________ /   /
М.П.
	Подрядчик: 
 

















__________________ /    / 
М.П.




Приложение № 1 к Контракту 
от «___» __________ 2026 г. №______



СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№ п/п
	Наименование Работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1.
	Выполнение аварийного ремонта кабельной линии 0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Ордынский лесхоз, квартал 19, выдел 8 Ордынского лесничества 


	усл. ед.
	1
	
	

	Итого:
	 




Итого (цена Контракта) составляет: ______________________.



	Заказчик:
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области



__________________ /   /
М.П.
	Подрядчик: 
 




__________________ /   /                      
М.П.


















Приложение № 2 к Контракту 
от «___» __________ 2026 г. №______


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10/2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	аварийный ремонт кабельной линии 0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Ордынский лесхоз, квартал 19, выдел 8 Ордынского лесничества.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	179.01074
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	8.48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	53.01
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	123.77
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0.41
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	86.43
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	37.13
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0.63
	чел.-ч.






	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	ГЭСНм08-02-144-07
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (В ТП 1А-40 в РУ-0,4 кв отключить кабель АВВВШв 3х75 от автомата)
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.1824
	
	
	
	
	92.12

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	30.4
	0.6
	0.1824
	
	
	505.04
	
	92.12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.12

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3.07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92.12

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	89.36

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	46.98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 153.00
	 
	231.53

	2
	ГЭСНм08-02-144-07
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 ( В щите ПР-2 отключить силовой кабель АВББШв 3х75 от рубильника)
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.1824
	
	
	
	
	92.12

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	30.4
	0.6
	0.1824
	
	
	505.04
	
	92.12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.12

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3.07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92.12

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	89.36

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	46.98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 153.00
	 
	231.53

	3
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0.0189
	1
	0.0189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.9106
	
	
	
	
	1 223.12

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	2.9106
	
	
	420.23
	
	1 223.12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 223.12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 223.12

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	1 088.58

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0.85
	34
	
	
	
	
	415.86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 315.34
	 
	2 727.56

	4
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.05
	1
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.482
	
	
	
	
	202.55

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9.64
	
	0.482
	
	
	420.23
	
	202.55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0005
	
	
	
	
	0.26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	
	0.0005
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0005
	
	
	520.87
	
	0.26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	202.81

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	184.56

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	97.35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 695.00
	 
	484.75

	5
	ГЭСНм08-02-144-06
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (В ТП 1А-40 в РУ-0,4 кв отключить кабель ААБ 3х50 от автомата)
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.13632
	
	
	
	
	68.85

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	22.72
	0.6
	0.13632
	
	
	505.04
	
	68.85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.85

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2.29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.85

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	66.78

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	35.11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 303.00
	 
	173.03

	6
	ГЭСНм08-02-144-06
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (В ВРУ-1 отключить силовой кабель ААБ 3х50 от рубильника)
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.13632
	
	
	
	
	68.85

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	22.72
	0.6
	0.13632
	
	
	505.04
	
	68.85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.85

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2.29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.85

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	66.78

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	35.11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 303.00
	 
	173.03

	7
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0.0189
	1
	0.0189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.9106
	
	
	
	
	1 223.12

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	2.9106
	
	
	420.23
	
	1 223.12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 223.12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 223.12

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	1 088.58

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0.85
	34
	
	
	
	
	415.86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 315.34
	 
	2 727.56

	8
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.05
	1
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.482
	
	
	
	
	202.55

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9.64
	
	0.482
	
	
	420.23
	
	202.55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0005
	
	
	
	
	0.26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	
	0.0005
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0005
	
	
	520.87
	
	0.26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	202.81

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	184.56

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	97.35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 695.00
	 
	484.75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 184.58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 173.28

	 
	
	               Эксплуатация машин
	0.06

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	0.52

	 
	
	               Материалы
	10.72

	 
	
	     Строительные работы
	6 424.62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 851.34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0.06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0.52

	 
	
	               накладные расходы
	2 546.28

	 
	
	               сметная прибыль
	1 026.42

	 
	
	     Монтажные работы
	809.12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	321.94

	 
	
	               материалы
	10.72

	 
	
	               накладные расходы
	312.28

	 
	
	               сметная прибыль
	164.18

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 173.80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 858.56

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 190.60

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы.
	7 233.74

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	7,42264
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,001
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Ремонтные работы.

	Монтаж кабеля в траншее.

	9
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.159
	
	
	
	
	80.30

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5.3
	
	0.159
	
	
	505.04
	
	80.30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85.11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.117
	
	
	
	
	68.62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.9
	
	0.117
	
	
	727.42
	
	85.11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3.9
	
	0.117
	
	
	586.53
	
	68.62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234.03

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1.61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	148.92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	144.45

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	75.95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 201.33
	 
	456.04

	10
	ФСБЦ-02.3.01.02-1108
	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности
	м3
	0.6
	1
	0.6
	911.57
	1.56
	1 422.05
	 
	853.23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	853.23

	11
	ГЭСНм08-02-141-03
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг
	100 м
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.3408
	
	
	
	
	172.12

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	11.36
	
	0.3408
	
	
	505.04
	
	172.12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73.85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0564
	
	
	
	
	38.76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.94
	
	0.0282
	
	
	1 845.51
	
	52.04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0.94
	
	0.0282
	
	
	787.88
	
	22.22

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2.58
	
	0.0774
	1.75
	1.77
	3.10
	
	0.24

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2.58
	
	0.0774
	8.84
	1.55
	13.70
	
	1.06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.94
	
	0.0282
	
	
	727.42
	
	20.51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.94
	
	0.0282
	
	
	586.53
	
	16.54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.66

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0.096
	
	0.00288
	37.71
	1.76
	66.37
	
	0.19

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0.001
	
	0.00003
	70 310.45
	0.89
	62 576.30
	
	1.88

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0.01
	
	0.0003
	70 842.50
	0.68
	48 172.90
	
	14.45

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.25
	
	0.0075
	79.88
	1.54
	123.02
	
	0.92

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.00006
	
	0.0000018
	82 698.14
	1.49
	123 220.23
	
	0.22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302.39

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3.44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	210.88

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	204.55

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	107.55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 597.67
	 
	617.93

	12
	ТЦ_21.1.06.08_21_2130178920_10.07.2026_02_1.1
	Кабель ААБ2лШв 3х70+1х35-1кВ
	м
	3
	1
	3
	 
	 
	468.03
	 
	1 404.09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 404.09

	13
	ГЭСНм08-02-191-02
	Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.68
	
	
	
	
	2 480.58

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	3.68
	
	3.68
	
	
	674.07
	
	2 480.58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.11

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0.85
	
	0.85
	41.38
	2.05
	84.83
	
	72.11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 552.69

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	49.61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 480.58

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 406.16

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 265.10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 273.56
	 
	6 273.56

	14
	ФСБЦ-20.2.09.04-0006
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-3х(70-120) мм2
	шт
	1
	1
	1
	2 625.81
	1.77
	4 647.68
	 
	4 647.68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 647.68

	15
	ГЭСНм08-02-143-01
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.1563
	
	
	
	
	78.94

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5.21
	
	0.1563
	
	
	505.04
	
	78.94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133.53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.1038
	
	
	
	
	71.33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	1 845.51
	
	95.78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	787.88
	
	40.89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	727.42
	
	37.75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	586.53
	
	30.44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283.80

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1.58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150.27

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	145.76

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	76.64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 926.00
	 
	507.78

	16
	ФСБЦ-06.1.01.05-0111
	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	1000 шт
	0.025
	1
	0.025
	9 659.58
	1.34
	12 943.84
	 
	323.60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323.60

	17
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0129
	1
	0.0129
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.14165
	
	
	
	
	459.95

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	
	1.14165
	
	
	402.88
	
	459.95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459.95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	459.95

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	409.36

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0.85
	34
	
	
	
	
	156.38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 510.85
	 
	1 025.69

	Монтаж кабеля в щите ПР2.

	18
	ГЭСНм08-02-405-05
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	100 м
	0.02
	1
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.88
	
	
	
	
	444.44

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	44
	
	0.88
	
	
	505.04
	
	444.44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0536
	
	
	
	
	36.84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	1 845.51
	
	49.46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	787.88
	
	21.12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	727.42
	
	19.49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	586.53
	
	15.72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4.94
	
	0.0988
	
	
	33.78
	
	3.34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.23

	 
	01.7.02.07-0011
	Прессшпан листовой, марка А
	кг
	0.99
	
	0.0198
	206.43
	1.8
	371.57
	
	7.36

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.5428
	
	0.050856
	
	
	7.22
	
	0.37

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3
	
	0.06
	155.63
	1.07
	166.52
	
	9.99

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0.0016
	
	0.000032
	127 406.00
	1.29
	164 353.74
	
	5.26

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.1
	
	0.002
	79.88
	1.54
	123.02
	
	0.25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576.80

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8.89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	481.28

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	466.84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	245.45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 899.00
	 
	1 297.98

	19
	ТЦ_21.1.06.08_21_2130178920_10.07.2026_02_1.1
	Кабель ААБ2лШв 3х70+1х35-1кВ
	м
	2
	1
	2
	 
	 
	468.03
	 
	936.06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	936.06

	20
	ФСБЦ-20.2.10.01-0015
	Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12
	100 шт
	0.06
	1
	0.06
	1 348.30
	1.24
	1 671.89
	 
	100.31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.31

	21
	ГЭСНм08-02-189-02
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2
	шт
	9
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33.84
	
	
	
	
	20 218.38

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	1.88
	
	16.92
	
	
	520.87
	
	8 813.12

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	1.88
	
	16.92
	
	
	674.07
	
	11 405.26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 359.96

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	3.0911
	
	27.8199
	41.38
	2.05
	84.83
	
	2 359.96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 578.34

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	404.37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 218.38

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	19 611.83

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	10 311.37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 878.43
	 
	52 905.91

	22
	ФСБЦ-20.2.09.08-0004
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 70 мм2
	шт
	9
	1
	9
	1 080.58
	1.77
	1 912.63
	 
	17 213.67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 213.67

	Монтаж кабеля в траншее.

	23
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.159
	
	
	
	
	80.30

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5.3
	
	0.159
	
	
	505.04
	
	80.30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85.11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.117
	
	
	
	
	68.62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.9
	
	0.117
	
	
	727.42
	
	85.11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3.9
	
	0.117
	
	
	586.53
	
	68.62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234.03

	23.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1.61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	148.92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	144.45

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	75.95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 201.33
	 
	456.04

	24
	ФСБЦ-02.3.01.02-1108
	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности
	м3
	0.6
	1
	0.6
	911.57
	1.56
	1 422.05
	 
	853.23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	853.23

	25
	ГЭСНм08-02-141-02
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
	100 м
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.3288
	
	
	
	
	166.06

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10.96
	
	0.3288
	
	
	505.04
	
	166.06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.027
	
	
	
	
	18.56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.45
	
	0.0135
	
	
	1 845.51
	
	24.91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0.45
	
	0.0135
	
	
	787.88
	
	10.64

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2.58
	
	0.0774
	1.75
	1.77
	3.10
	
	0.24

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2.58
	
	0.0774
	8.84
	1.55
	13.70
	
	1.06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	
	0.0135
	
	
	727.42
	
	9.82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.45
	
	0.0135
	
	
	586.53
	
	7.92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.66

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0.096
	
	0.00288
	37.71
	1.76
	66.37
	
	0.19

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0.001
	
	0.00003
	70 310.45
	0.89
	62 576.30
	
	1.88

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0.01
	
	0.0003
	70 842.50
	0.68
	48 172.90
	
	14.45

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.25
	
	0.0075
	79.88
	1.54
	123.02
	
	0.92

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.00006
	
	0.0000018
	82 698.14
	1.49
	123 220.23
	
	0.22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238.31

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3.32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	184.62

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	179.08

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	94.16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 162.33
	 
	514.87

	26
	ТЦ_21.1.06.08_78_7810997900_10.07.2026_02_2.1
	Кабель ААБЛ 3х50
	м
	3
	1
	3
	 
	 
	618.62
	 
	1 855.86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 855.86

	27
	ГЭСНм08-02-191-01
	Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.36
	
	
	
	
	1 970.74

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3.36
	
	3.36
	
	
	586.53
	
	1 970.74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62.77

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0.74
	
	0.74
	41.38
	2.05
	84.83
	
	62.77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 033.51

	27.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	39.41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 970.74

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 911.62

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 005.08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 989.62
	 
	4 989.62

	28
	ФСБЦ-20.2.09.04-0018
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, 4Стп-1-35/50
	шт
	1
	1
	1
	3 210.44
	1.77
	5 682.48
	 
	5 682.48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 682.48

	29
	ГЭСНм08-02-143-01
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.1563
	
	
	
	
	78.94

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5.21
	
	0.1563
	
	
	505.04
	
	78.94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133.53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.1038
	
	
	
	
	71.33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	1 845.51
	
	95.78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	787.88
	
	40.89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	727.42
	
	37.75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1.73
	
	0.0519
	
	
	586.53
	
	30.44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283.80

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1.58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150.27

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	145.76

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	76.64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 926.00
	 
	507.78

	30
	ФСБЦ-06.1.01.05-0111
	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	1000 шт
	0.025
	1
	0.025
	9 659.58
	1.34
	12 943.84
	 
	323.60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323.60

	31
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0129
	1
	0.0129
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.14165
	
	
	
	
	459.95

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	
	1.14165
	
	
	402.88
	
	459.95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459.95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	459.95

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	409.36

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0.85
	34
	
	
	
	
	156.38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 510.85
	 
	1 025.69

	Монтаж кабеля в ВРУ-1.

	32
	ГЭСНм08-02-405-05
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	100 м
	0.02
	1
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.88
	
	
	
	
	444.44

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	44
	
	0.88
	
	
	505.04
	
	444.44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0536
	
	
	
	
	36.84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	1 845.51
	
	49.46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	787.88
	
	21.12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	727.42
	
	19.49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1.34
	
	0.0268
	
	
	586.53
	
	15.72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4.94
	
	0.0988
	
	
	33.78
	
	3.34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.23

	 
	01.7.02.07-0011
	Прессшпан листовой, марка А
	кг
	0.99
	
	0.0198
	206.43
	1.8
	371.57
	
	7.36

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.5428
	
	0.050856
	
	
	7.22
	
	0.37

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3
	
	0.06
	155.63
	1.07
	166.52
	
	9.99

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0.0016
	
	0.000032
	127 406.00
	1.29
	164 353.74
	
	5.26

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.1
	
	0.002
	79.88
	1.54
	123.02
	
	0.25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576.80

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8.89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	481.28

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	466.84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	245.45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 899.00
	 
	1 297.98

	33
	ТЦ_21.1.06.08_78_7810997900_10.07.2026_02_2.1
	Кабель ААБЛ 3х50
	м
	2
	1
	2
	 
	 
	618.62
	 
	1 237.24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 237.24

	34
	ФСБЦ-20.2.10.01-0014
	Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9
	100 шт
	0.06
	1
	0.06
	1 117.24
	1.24
	1 385.38
	 
	83.12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83.12

	35
	ГЭСНм08-02-189-01
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9.06
	
	
	
	
	5 016.52

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	1.51
	
	4.53
	
	
	520.87
	
	2 359.54

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1.51
	
	4.53
	
	
	586.53
	
	2 656.98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	625.10

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	2.4563
	
	7.3689
	41.38
	2.05
	84.83
	
	625.10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 641.62

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	100.33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 016.52

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 866.02

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 558.43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 388.80
	 
	13 166.40

	36
	ФСБЦ-20.2.09.08-0003
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2
	шт
	3
	1
	3
	838.06
	1.77
	1 483.37
	 
	4 450.11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 450.11

	Пуско-наладочные работы.

	37
	ГЭСНп01-11-010-01
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2
	
	
	
	
	1 558.25

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0.5
	
	1
	
	
	787.88
	
	787.88

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0.5
	
	1
	
	
	770.37
	
	770.37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 558.25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 558.25

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 153.11

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	560.97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 636.17
	 
	3 272.33

	38
	ГЭСНп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12
	
	
	
	
	9 349.50

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0.5
	
	6
	
	
	787.88
	
	4 727.28

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0.5
	
	6
	
	
	770.37
	
	4 622.22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 349.50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 349.50

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	6 918.63

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	3 365.82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 636.16
	 
	19 633.95

	39
	ГЭСНп01-12-027-01
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	испытание
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9.72
	
	
	
	
	6 774.70

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1.94
	
	3.88
	
	
	586.53
	
	2 275.74

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	2.92
	
	5.84
	
	
	770.37
	
	4 498.96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 774.70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 774.70

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	5 013.28

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	2 438.89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 113.44
	 
	14 226.87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонтные работы. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	94 727.39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	49 834.11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	691.74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	410.90

	 
	
	               Материалы
	43 790.64

	 
	
	     Строительные работы
	2 051.38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	919.90

	 
	
	               накладные расходы
	818.72

	 
	
	               сметная прибыль
	312.76

	 
	
	     Монтажные работы
	122 956.17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	31 231.76

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	691.74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	410.90

	 
	
	               материалы
	43 790.64

	 
	
	               накладные расходы
	30 693.36

	 
	
	               сметная прибыль
	16 137.77

	 
	
	     Прочие затраты
	37 133.15

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	37 133.15

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	17 682.45

	 
	
	                    накладные расходы
	13 085.02

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 365.68

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	50 245.01

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	44 597.10

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	22 816.21

	 
	
	Всего по разделу 2 Ремонтные работы.
	162 140.70

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	79,0035
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6322
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	29 706.52

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	29 706.52

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	7 426.63

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	7 426.63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	97 911.97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	53 007.39

	 
	
	               Эксплуатация машин
	691.80

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	411.42

	 
	
	               Материалы
	43 801.36

	 
	
	     Строительные работы
	8 476.00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 771.24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0.06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0.52

	 
	
	               накладные расходы
	3 365.00

	 
	
	               сметная прибыль
	1 339.18

	 
	
	     Монтажные работы
	123 765.29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	31 553.70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	691.74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	410.90

	 
	
	               материалы
	43 801.36

	 
	
	               накладные расходы
	31 005.64

	 
	
	               сметная прибыль
	16 301.95

	 
	
	     Прочие затраты
	37 133.15

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	37 133.15

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	17 682.45

	 
	
	                    накладные расходы
	13 085.02

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 365.68

	 
	
	Всего
	169 374.44

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	53 418.81

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	47 455.66

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	24 006.81

	 
	
	     Доля НДС при упрощенной схеме налогообложения МАТ*0,22
	9 636.30

	 
	
	ВСЕГО по смете
	179 010.74

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	86,42614
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6332
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	29 706.52

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	29 706.52

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	7 426.63

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	7 426.63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	(О.Ю. Якович)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	




Приложение №3 к Контракту 
от «___» __________ 2026 г. №______



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


Наименование объекта закупки
Аварийный ремонт кабельной линии 0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Ордынский лесхоз, квартал 19, выдел 8 Ордынского лесничества.

Место выполнения работ:
По адресу: Новосибирская область, р-н Ордынский, Ордынский лесхоз,  квартал 19 выдел 8 Ордынского лесничества.
Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ со дня, следующего за днем заключения контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта, другой нормативной документации.
Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ Подрядчиком по контракту в полном объеме: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантийный срок на выполненные по контракту работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
Общие требования Заказчика к выполнению работ Подрядчиком по Контракту.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями;
- иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые,  но относящиеся к предмету Контракта.
Требования к работникам Подрядчика, задействованным при выполнении работ по Контракту.
- не допускается использование при выполнении работ по Контракту лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- при выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан бережно относиться к движимому и недвижимому имуществу Заказчика, не допускать при выполнении работ повреждений имущества Заказчика;
- принимать от Заказчика заявки на устранение недостатков в письменном виде.
Требования к объемам выполненных работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ и материалов.
Ведомость объемов работ и материалов

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (В ТП 1А-40 в РУ-0,4 кв отключить кабель АВВВШв 3х75 от автомата)
	
100 шт
	
0,01
	
1 / 100

	2
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 ( В щите ПР-2 отключить силовой кабель АВББШв 3х75 от рубильника)
	
100 шт
	
0,01
	
1 / 100

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	
100 м3
	
0,0189
	
(3,5*0,6*0,9) / 100

	4
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,05
	5 / 100

	5
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (В ТП 1А-40 в РУ-0,4 кв отключить кабель ААБ 3х50 от автомата)
	
100 шт
	
0,01
	
1 / 100

	6
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (В ВРУ-1 отключить силовой кабель ААБ 3х50 от рубильника)
	
100 шт
	
0,01
	
1 / 100

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	
100 м3
	
0,0189
	
(3,5*0,6*0,9) / 100

	8
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,05
	5 / 100

	Раздел 2. Ремонтные работы.

	Монтаж кабеля в траншее

	9
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,03
	3 / 100

	10
	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности
	м3
	0,6
	

	11
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг
	100 м
	0,03
	3 / 100

	12
	Кабель ААБ2лШв 3х70+1х35-1кВ
	м
	3
	

	13
	Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2
	
шт
	
1
	

	14
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-3х(70-120) мм2
	
шт
	
1
	

	15
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0,03
	3 / 100

	16
	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	1000 шт
	0,025
	25 / 1000

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0129
	1,29 / 100

	Монтаж кабеля в щите ПР2

	18
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	100 м
	0,02
	2 / 100 

	19
	Кабель ААБ2лШв 3х70+1х35-1кВ
	м
	2
	 

	20
	Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12
	100 шт
	0,06
	6 / 100

	21
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2
	
шт
	9
	3+6

	22
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 70 мм2
	
шт
	9
	

	Монтаж кабеля в траншее

	23
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,03
	3 / 100

	24
	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности
	м3
	0,6
	

	25
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
	100 м
	0,03
	3 / 100

	26
	Кабель ААБЛ 3х50
	м
	3
	

	27
	Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2
	
шт
	1
	

	28
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, 4Стп-1-35/50
	
шт
	1
	

	29
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0,03
	3 / 100

	30
	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	1000 шт
	0,025
	25 / 1000

	31
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0129
	1,29 / 100

	Монтаж кабеля в ВРУ-1

	32
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	100 м
	0,02
	2 / 100

	33
	Кабель ААБЛ 3х50
	м
	2
	

	34
	Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9
	100 шт
	0,06
	6 / 100

	35
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2
	
шт
	3
	

	36
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2
	
шт
	3
	

	Пуско-наладочные работы.

	37
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	2
	 

	38
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	12
	 

	39
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	испытание
	2
	 








	Подрядчик
 


_______________/  
М.П.
	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области

_______________/  
М.П.
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