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Наименование объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБУ ДО «ДШИ» им. В.В. Толкуновой.
Место поставки товара: Российская Федерация, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 1. Доставка и выгрузка товара производится со склада Поставщика на склад Заказчика.

Доставка Товара осуществляется до места поставки транспортом Поставщика и за счет Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Срок поставки товара: Со дня, следующего за днем заключения контракта в течение 7 календарных дней.
Требования к качеству и условия поставки товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев.

Оплата будет произведена в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения товара на склад Заказчика.

Поставщик поставляет товар Заказчику одной партией. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной (накладной) и Акта приема-сдачи Товара.

Товар поставляется (передается, отгружается) в заводской упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка упаковки должна обеспечивать идентификацию товара. Упаковка должна иметь маркировку производителя, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории РФ.

	№

п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики

поставляемого товара
	Единица измерения
	Количество

	1.
	
ВДАК Ниола Фасадная "оптима" 14 кг. 

	Тип: акриловая водно-дисперсионная краска.  

Цвет: белый. Возможна колеровка по каталогу в различные оттенки.  

Степень блеска: матовая (глубокоматовая).  Плотность: 1,6 кг/л.  

Время высыхания: примерно 1 час до появления отлипа, около 2 часов для межслойного высушивания.

Полное высыхание занимает около 24 часов.  

Стойкость к влажному истиранию: 3 класс по ISO 11998. 

 Расход: примерно 1 кг на 6–8 м² в один слой Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, целевые добавки, пигмент, вода.  Срок годности: в невскрытой заводской упаковке — около 18–24 месяцев.


	шт
	6

	2.
	ГРУНТ Эмаль алкидная расцвет шоколадная  2,7 кг.

	Тип: алкидная.  

Оттенок: шоколадный. 

 Степень блеска: глянцевая. 
Вид тары: металлическая банка.  
с даты изготовления.  Расход: 0,2 кг/м² (покрывает 5 м² на 1 кг).  Разбавитель: уайт-спирит, сольвент или их смесь 1:1.  
Способ нанесения: кисть, валик, краскораспылитель.  
Температура основания при нанесении: не ниже +5 °C. ,

 Время высыхания между слоями: 10 часов.  
Основания для применения: металл (в том числе с плотно держащейся ржавчиной толщиной до 100 мкм), дерево, минеральные поверхности (бетон, кирпич).  
Свойства покрытия: антикоррозионное, атмосферостойкое, влагостойкое, моющееся, износостойкое.  
ТУ: СТО 05744283-104-2015.  
Для каких работ: для внутренних и наружных. 
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	2

	3.
	Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая 10кг. ПРЕСТИЖ


	Тип: алкидная эмаль. 

 Цвет: золотисто коричневый. 

 Степень блеска: глянцевая.  

Поверхность для нанесения: дерево, ДСП, ДВП. 

 Состав: алкидный лак, пигменты, наполнители, смесь органических растворителей, сиккатив, вспомогательные добавки.  

Растворитель: уайт-спирит. При необходимости можно использовать сольвент, но не более 5% от объёма эмали.  Запах: присутствует.  

Время высыхания: 24 часа. 

 Расход: 100–180 г/м².  

Срок годности: 24 месяца.  
Температура нанесения: от +5 до +35 °C.  Относительная влажность при нанесении: до 80%. 
 Стандарт: ТУ 2312-001-88753220-2011.  
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