Приложение к 
государственному контракту 
от «__» сентября 2026 г.
№ 100311457126100034

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
системы автоматической пожарной сигнализации СПС), системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
1. Заказчик: Федеральное агентство водных ресурсов
2. Местонахождение Заказчика: г. Москва, ул. Кедрова, дом 8, корпус 1
3. Место оказания услуг: служебные помещения административного здания Заказчика (далее – Объект).
4. Срок оказания услуг: с даты заключения государственного контракта (далее – Контракт), но не ранее 8 сентября 2026 года, по 31 декабря 2026 года (включительно).
5. ОКПД 2: 80.20.10.000
6. Цель оказания услуг: Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (далее - Системы) производится в соответствии с регламентом по техническому обслуживанию и ремонту (далее – Услуги) систем с целью  своевременного устранения возникших неисправностей.
7. График оказания Услуг: 
Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с разделом 14 настоящего Технического задания 
в рабочие дни в период с 9:00 до 18:00 (пн-чт) и с 9:00 до 16:45 (пт). 
Устранение неисправностей, сбоев в работе или замена оборудования (его составных частей) выполняются в течение 3 (трех) часов в рабочие дни с момента поступления заявки или уведомления от Заказчика по адресу электронной почты, указанному Исполнителем в информации об ответственном лице за оказание услуг (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), а также дублированием по мобильной (стационарной) связи уполномоченным лицом Заказчика. Поступившие Заявки Исполнитель должен регистрировать в журнале учета заявок. 
В случае внезапных (аварийных) отказов (в выходные и праздничные дни) в работе Систем Исполнитель осуществляет прибытие на Объект Заказчика не позднее 1 (одного) часа с момента вызова и обеспечивает устранение неисправностей в течение 3 (трех) часов с момента прибытия специалистов Исполнителя на Объект Заказчика. Исполнитель круглосуточно принимает заявки или уведомления от Заказчика.
8. Порядок (последовательность) оказания Услуг:
Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, но до начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет:
– информационное письмо, заверенную копию приказа либо выписку из приказа о назначении лица (лиц), ответственного (ответственных) за исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом 
(в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию);
– список сотрудников для оказания Услуг, с указанием специализации, а так же с указанием Ф.И.О., номеров документов, удостоверяющих личность, задействованных для оказания Услуг, для согласования Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на территории пропускному и охранному режимов. Внесение изменений в Список сотрудников Исполнитель осуществляется по согласованию с Заказчиком в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты привлечения указанных сотрудников к оказанию Услуг;
– копии удостоверений сотрудников по электробезопасности с допуском не ниже 3 группы.
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем согласования Заказчиком списка сотрудников, осуществляет первичное обследование технических средств и Систем в целом с целью определения их технического состояния (внешний осмотр и проверка работоспособности), по результатам которого оформляет Акт проверки работоспособности Систем на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (по форме, утвержденной Приложением № 4 к настоящему Техническому заданию), и согласовывает его с Заказчиком.
Во время оказания Услуг Исполнитель укрывает оборудование и мебель, находящиеся в помещениях Заказчика, пыленепроницаемыми материалами, во избежание их загрязнения. В случаях повреждения, загрязнения и невозможности очистки поверхностей оборудования, мебели и других поверхностей предметов в помещениях Заказчика при оказании Услуг, Исполнитель выполняет восстановление лакокрасочных и иных покрытий за свой счет, своими силами и средствами.
После каждого оказания Услуг на Объекте Исполнитель обязан внести соответствующие записи 
(о выявленных недостатках, рекомендации для дальнейшей бесперебойной эксплуатации систем) 
в  Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и вызовов, оформить Заказ-наряд на оказание Услуг на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (по форме, утвержденной Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию), и согласовать его с Заказчиком.
В случае отказа (поломки) оборудования, если по результатам диагностики будет установлено, что оборудование невозможно отремонтировать силами специалистов Исполнителя в рамках Контракта, то Исполнитель совместно с представителями Заказчика составляет дефектную ведомость (акт) и представляет ее Заказчику.
9.Требования, предъявляемые к оказанию Услуг:
Наличие у Исполнителя действующей лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии 
с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
и Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128, а именно: 
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
Оказание Услуг производится в условиях работающего Объекта Заказчика, без остановки рабочего процесса. Оказание Услуг не препятствует и не создает неудобства в работе Объекта и не представляет угрозы для сотрудников Заказчика. При оказании Услуг Исполнитель соблюдает правила внутреннего распорядка, пропускного режима на Объекте Заказчика.
Обслуживание отдельных компонентов систем, требующее приостановки работы всей системы, должно выполняться в согласованные с Заказчиком сроки.
Услуги по периодическому техническому обслуживанию, а также ремонту отдельной системы проводятся без нарушения функционирования других инженерных систем Объекта. 
Устранение неисправности оборудования произошедших в результате услуг по обслуживанию производится на месте установки оборудования путем ремонта или замены неисправных узлов. 
Исполнитель при оказании Услуг в части внесения изменений в работу Систем (перепрограммирование, замена оборудования) проводит инструктаж персонала Заказчика в целях обеспечения бесперебойной и технически грамотной эксплуатации. Инструктаж персонала Заказчика осуществляется специалистами Исполнителя по месту оказания услуг.
10. Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования:
Расходные материалы и оборудование входят в стоимость технического обслуживания и ремонта. 
В случае необходимости замены функционального элемента оборудования систем сигнализации, установленных в зданиях (помещениях) Заказчика, Исполнитель приобретает необходимое оборудование за свой счет. 
При обнаружении неисправности при эксплуатации обслуживаемых систем (в виде сбоя, отказа 
в работе, поломки механизмов или оборудования, аварии либо иного характера) в течение срока действия Контракта и гарантийного срока Исполнитель производит аварийно-восстановительные, ремонтные, демонтажные, монтажные и наладочные работы обслуживаемых систем. 
Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям ГОСТов и СНиПов. 
Копии сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов предоставляются Заказчику до момента начала оказания услуг, выполняемых с использованием соответствующих материалов (запасных частей) и оборудования. 
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
11. Иные требования к Услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика:
В цену Контракта включены все затраты на материалы, комплектующие изделия, механизмы, оборудование, горюче-смазочные материалы, проезд персонала Исполнителя к месту оказания Услуг, вывоз и утилизация используемых в ходе оказания услуг комплектующих, тары, материалов,  прочие издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, поэтому Заказчик не несет никаких дополнительных расходов.
Заказчик вправе привлечь независимых экспертов для проверки уровня квалификации и пригодности специалистов, привлекаемых Исполнителем к оказанию Услуг, и потребовать замены одного или нескольких лиц.
В случае нанесения материального ущерба Заказчику вследствие аварийной ситуации, возникшей по вине некачественно проводимого технического обслуживания (отказ срабатывания систем по назначению, срабатывание систем не по назначению), Исполнитель несет полную материальную ответственность.
Исполнитель участвует во всех проверках и инспекциях.
12. Требования по объему гарантий качества Услуг:
Гарантия предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных Услуг, включая используемые запасные части и материалы.
Исполнитель должен обеспечить надлежащее качество используемых запасных частей и материалов, в соответствии с государственными стандартами. Исполнитель должен оказать Услуги качественно, в соответствии действующими нормами и правилами. Выявленные при приемке Услуг, а также в период гарантийной эксплуатации недостатки и дефекты, устраняются Исполнителем за свой счет. Гарантия качества результата Услуг, распространяется на все, составляющее результат Услуг.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого проводилось устранение дефектов, за которые отвечает Исполнитель.
 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков, дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием представителя Исполнителя или в одностороннем порядке, в случае отказа Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов.
Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на весь период действия Контракта.
13. Перечень установленного оборудования и аппаратуры: 
13.1. Система автоматической пожарной сигнализации
	Наименование технических средств
	Ед. изм.
	Кол-во

	Федеральное агентство водных ресурсов
	
	

	ПК (комплект)
	шт
	1

	Оперативная задача ОЗ Орион Про, исп.127 Программное обеспечение
	шт
	1

	Администратор базы данных Орион Про программное обеспечение
	шт
	1

	Программное обеспечение с ключом защиты Сервер Орион Про
	шт
	1

	Программное обеспечение Генератор отчетов Орион Про
	шт
	1

	С-2000-М, пульт контроля и управления программируемый
	шт
	1

	С2000-ИП-03, Извещатель пожарный тепловой
	шт.
	1

	ИП-212-34А (ДИП-34А-03), Извещатель дымовой, адресно-аналоговый
	шт.
	750

	ИП-212-34А (ДИП-34А-04), Извещатель дымовой, адресно-аналоговый с изолятором
	шт.
	58

	ИПР 513-3АМ, Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	шт.
	20

	Маяк-24-К, Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	шт.
	1


13.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Наименование технических средств
	Ед. изм.
	Кол-во

	Федеральное агентство водных ресурсов
	
	

	ОПОП 1-8 "ВЫХОД" 24 В; Оповещатель пожарный световой
	шт
	27

	РА-620Т; Громкоговоритель потолочный
	шт
	252

	WP-06T; Громкоговоритель настенный
	шт
	5

	КМ-О (4к) - IP41+ИКЗТВ; коробка монтажная огнестойкая
	шт
	257

	КМ-О (6к) - IP41; коробка монтажная огнестойкая
	шт
	2

	RM-8064; микрофонная консоль
	шт
	1

	RP-8160; блок цифровых сообщений
	шт.
	1

	13.3 Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)

	Пожарный шкаф
	шт
	12

	Пожарный кран
	шт
	12

	Пожарный рукав
	шт
	12

	13.4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители)

	Огнетушитель углекислотный ОУ-2
	Шт
	20


14. Периодичность оказания услуг:
	№ п/п
	Наименование услуг
	Периодичность

	Примечание

	1
	Внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам)
	ежемесячно
	

	2
	Проверка работоспособности оборудования – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением
	ежемесячно
	

	3
	Проверка и корректировка (при необходимости) настроек Систем
	ежемесячно
	

	4
	Профилактические работы (текущий ремонт) – работы планово – предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление или замену запасных частей пришедших в негодность
	при необходимости, в течение срока действия Контракта
	

	5
	Аварийные работы – работы, выполняемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей
	по мере возникновения
	

	6
	Работы по замене запасных частей, а также деталей и линий системы, проведение вспомогательных работ
	при необходимости, в течение срока действия Контракта
	Требуется замена (рамках Контракта) ОПОП 1-8 "ВЫХОД" 24 В; Оповещатель пожарный световой-27 шт.
Аккумулятор 12В 40Ач -2шт, 12В 26Ач -2 шт.

	7
	Проверка величины напряжений на выходе прибора для каждого шлейфа
	ежемесячно
	

	8
	Измерение сопротивления цепей
	ежемесячно
	

	9
	Проверка целостности цепи, по последнему в данном шлейфе извещателю, его снятием или нажатием проверочной кнопки
	ежемесячно
	

	10
	Проверка приборов на выдачу соответствующих сигналов «обрыв», «короткое замыкание», «внимание», «пожар»
	ежемесячно
	

	11
	Проверка надежности и исправности (по необходимости ремонт), разъемов, соединений, индикаторов и переключателей на приборах
	ежемесячно
	

	12
	Проверка напряжений и соединений БРП и АКБ. Проверка дублированности (контроль автоматического переключения при выходе из строя основного источника питания на резервный)
	ежемесячно
	

	13
	Ликвидация последствий воздействия на Системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий
	по необходимости
	Учитывая изменения климатических и др. условий

	14
	Определение предельного состояния Систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путём проведения технического освидетельствования
	ежеквартально
	

	15
	Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых Систем и их надёжности при эксплуатации
	ежеквартально
	

	16
	Перепрограммирование (конфигурирование)
	по требованию Заказчика
	По требованию заказчика

	17
	Измерение сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, оповещения
	ежемесячно
	Также при завершении ремонтных работ

	18
	Измерение сопротивления изоляции питающих цепей
	по требованию Заказчика
	Также при завершении ремонтных работ

	19
	Ведение журналов регистрации выполненных работ и фиксация состояния Систем
	не реже 1-го раза в месяц
	

	20
	Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем
	при приемке и по мере необходимости
	

	21
	Инструктаж должностных лиц и работников на Объекте Заказчика по работе с Системами
	вводный, первичный и ежеквартальный
	Также по требованию заказчика

	22
	Нахождение и устранение неисправностей, вызванных внешними источниками, такими как несанкционированные работы (при которых необходима предварительная подготовка) вызывающие сверхнормативное запыление (задымление) помещений, ремонтные и восстановительные работы, приводящие к повреждению цепей, извещателей, громкоговорителей, недопустимые изменения питающей электрической цепи
	при возникновении неисправностей
	

	23
	Вывоз и утилизация мусора образовавшегося в ходе оказания услуг
	По завершению работ
	

	24
	Контроль состояния пожарных шкафов и их комплектация
	ежемесячно
	

	25
	Проверка на водоотдачу ВПВ
	2 раза в год (весна осень)
	

	26
	Перекатка пожарных рукавов
	1 раз в год
	

	27
	Проверка состояния, расположения огнетушителей
	ежеквартально
	

	28
	ТО и перезарядка огнетушителей (в соответствие с регламентом)
	1 раз в год
	


15. Нормативные требования:
15.1. Исполнитель осуществляет оказание услуг в полном соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;
- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
  - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
- технической документации производителей оборудования, установленного на Объекте. 
16. Условия и порядок приемки оказанных Услуг:
В последний рабочий день каждого месяца Исполнитель направляет Заказчику комплект отчетных документов, сформированных на основании каждого Заказ-наряда, а именно: акт об оказании услуг  в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при необходимости) в 1-ом экземпляре.
Приемка Заказчиком включает в себя:
а) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов;
б) проверку оказанных услуг по качеству, количеству и на соответствие требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.
Приемка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для проверки оказанных услуг в части их соответствия условиям настоящего Технического задания Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению  привлекает экспертов, экспертные организации. 
Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Технического задания. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. 
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований технического задания, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении выявленных недостатков, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг Заказчик будет учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
Приемка оказанных услуг осуществляется административно-хозяйственной комиссией Заказчика (далее – Комиссия) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента  передачи документов в соответствии с условиями настоящего раздела Технического задания:
- в случае отсутствия замечаний члены Комиссии осуществляют приемку оказанных услуг, подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452. После подписания Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 членами Комиссии, Заказчик утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и подписывает акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Исполнителю. Надлежащим образом оказанные услуги считаются принятыми со дня подписания Сторонами акта об оказании услуг. Исполнитель имеет право участвовать в приемке совместно с Заказчиком.
- в случае отказа от приемки оказанных услуг Комиссия направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг с указанием выявленных несоответствий или недостатков и (или) к представленным документам, с указанием срока их устранения. Исполнитель обязан устранить выявленные несоответствия, недостатки  оказанных услуг и (или) представленных документов в сроки, указанные в мотивированном отказе. Устранение замечаний/недостатков осуществляются силами и средствами Исполнителя или с привлечением третьих лиц.
В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно оказанных услуг Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения.
Повторная приемка осуществляется в соответствии с условиями настоящего раздела Технического задания.
Если отступления в оказанных услугах от условий технического задания или иные недостатки не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от оказанных услуг и потребовать возмещения причиненных убытков.
17. Стоимость и Оплата:
 Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной утвержденным Актом приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписанным актом об оказании услуг в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
Датой завершения приемки считается дата утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписания акта об оказании услуг Заказчиком и Исполнителем.
В цену закупки входит стоимость услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, других обязательств и затрат, связанных с исполнением настоящего Технического задания.
	

Заместитель руководителя
	
______________       Н.А. Сологуб


Приложение № 1
                                                                                                                                               к Техническому заданию


ФОРМА


Заявка 
№ _________ от «_______» ____________ 20 ___ г.

по государственному контракту от_____________ № _______________________________


Федеральное агентство водных ресурсов просит осуществить до___.____.20___ г. следующие услуги: 

	№ п/п
	Наименование Услуг
	Приоритет
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	





Представитель Заказчика:

_______________________________________  ______________  _________________
                                             (должность)               				 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                         
 «_____» ___________ 20___ г.























Приложение № 2
к техническому заданию

Ответственные лица сторон

Для исполнения Контракта и оперативного решения возникающих вопросов Стороны назначают ответственных лиц.

	Ответственное лицо Заказчика: 

	ФИО
	

	Должность
	

	Телефон
Электронная почта
	

	Полномочия
	(реквизиты приказа о назначении или доверенности)

	Ответственное лицо Исполнителя:

	ФИО 
	

	Должность
	

	Телефон
Электронная почта
	

	Полномочия
	(реквизиты приказа о назначении или доверенности)



Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в перечне ответственных лиц.

	Исполнитель
	Заказчик

	
_____________/_________________/
	
_____________/________________/
































Приложение № 3
к техническому заданию

ФОРМА

                                                                                            РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 
                                                                                   (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
                                                                                        С обязательным указанием ИНН

ЗАКАЗ-НАРЯД  НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

№ _________ от «_______» ____________ 20 ___ г.

по государственному контракту от_____________ № _______________________________

Адрес: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование Услуг
	Ед. изм.
	Объем
	Дата
выполнения
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Все услуги, указанные в настоящем наряде оказаны _______ (полностью/ не полностью), претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг _________ (не имеется/имеется)*.


Представитель Исполнителя:

_______________________________________  ______________  _________________
                                             (должность)                				(подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                          «_____» ___________ 20___ г.

Представитель Заказчика:

_______________________________________  ______________  _________________
                                             (должность)               				 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                          «_____» ___________ 20___ г.












Приложение № 4
к техническому заданию
ФОРМА

Акт
проверки работоспособности Систем

Проверка работоспособности пожарной сигнализации ___________________________________ 
                                                                                                      (указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д.) 

выполнена ________________________________________________________________________ 
              (полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, проводившего проверку) 

на объекте: ______________________________________, расположенном по адресу:_________
__________________________________________________________________________________
Проверка проведена  «____»________ 20_____ года  на основании лицензии МЧС России от «____»________ 20___ года № ______________________ в соответствии с _________________       _________________________________________________________________________________.
В результате проверки работоспособности  системы установлено:_________________________ __________________________________________________________________________________
                                              (указывается работоспособность (неработоспособность) системы)

Выявлены следующие недостатки: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Срок их устранения - _________________________.

	
_____________________________
(должность)

_____________________________
(Ф.И.О. представителя заказчика)
"__"________________ 20___ г.

____________________________
(подпись)
	
_________________________________
(должность)

_________________________________
(Ф.И.О. представителя подрядчика)
"__"___________________ 20____ г.

_________________________________
(подпись)
















