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	Наименование (объекта) стройки: МКДОУ №76

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

	 от 15.06.2026

	Ремонт в складе продуктов МКДОУ №76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Полы
	 
	 
	 
	 

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	1 м2
	29,6
	 
	 

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	1 м2
	29,6
	 
	 

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 57-01-021-02
	1 м2
	177,6
	 
	((29,6*(50-20)/5)/100)*100

	4
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	1 м2
	29,6
	 
	 

	5
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	1 м2
	177,6
	 
	((29,6*(50-20)/5)/100)*100

	6
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	1 м2
	29,6
	 
	 

	 
	Стены
	 
	 
	 
	 

	7
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски с земли и лесов
	1 м2
	44,574
	 
	((((5,48+5,4)*2*2,4 -0,9*2,1-0,9*0,9) -4,95)/100)*100

	8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	1 м2
	4,95
	 
	 

	9
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию
	1 м2
	49,524
	 
	 

	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	1 м2
	44,574
	 
	 

	11
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	1 м2
	0,45
	 
	((0,9+2,1)*0,15/100)*100

	12
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	1 м2
	49,974
	 
	((44,574+4,95+0,45)/100)*100

	 
	Потолок
	 
	 
	 
	 

	13
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски с земли и лесов (прим. потолков) (5,48*5,4)/100
	1 м2
	29,6
	 
	 

	14
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	1 м
	21,6
	 
	((5,4*4)/100)*100

	15
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	1 м2
	29,6
	 
	 

	16
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-04
	1 м2
	-148
	 
	(29,6*(5-10)/100)*100

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	1 м2
	29,6
	 
	 

	18
	Смена светильников с люминесцентными лампами (демонтаж/монтаж существующих светильников)
	1 шт
	5
	 
	 

	 
	Отопление, вентиляция
	 
	 
	 
	 

	19
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (диаметр трубы 20мм)
	1 м2
	0,572
	 
	((2,4+2)*0,13/100)*100

	20
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	1 м2
	2,286
	 
	(((9)*0,254)/100)*100

	 
	Прочее
	 
	 
	 
	 

	21
	Демонтаж: Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт
	1
	 
	 

	22
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ранее демонтированные)
	1 шт
	1
	 
	 

	23
	Демонтаж: Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт
	2
	 
	 

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (монтаж ранее демонтированного)
	1 шт
	2
	 
	 

	 
	Перевозка грузов
	 
	 
	 
	 

	25
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,76
	 
	 

	26
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1 т груза
	2,76
	 
	 


	Составил:

	________________ ________________________________
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