Техническое задание на поставку стульев


Профиль каркаса не менее 25 мм
Толщина стенки каркаса не менее 2.5 мм
Материал каркаса сталь
Обивка жаккард
Цвет обивки красный
Цвет каркаса золотой
Страна изготовления Россия

Примерный эскиз стула
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