Приложение к Контракту № от

Техническое задание
Разработка проектной документации измерительной системы
узла учета для источников тепловой энергии, с пусконаладочными работами и согласованиями со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.
Заказчик: Государственное казенное учреждение «Санаторий «Электроника» ФТС России» 
Местоположение объекта: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Российская, д. 14
	п/п
	Описание оказываемых услуг и работ

	Количество

	1.
	1. Разработка проектной документации измерительной системы узла учета для источников тепловой энергии c согласованиями со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией в части соблюдения условий договора и условий подключения источника тепловой энергии к системе теплоснабжения расположенном по адресу: г. Кисловодск, ул. Российская, 14.
2. Технические требования:
- Проектная организация обязана выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием и в соответствии с имеющимся УУТЭ. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с договором.
- Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
- . При выполнении работ Проектная организация обязана:
- руководствоваться настоящим Техническим заданием, техническими условиями (выданными теплоснабжающей (теплосетевой) организацией) и условиями Договора.
3. Состав работ и основные требования:
Обследование объекта проектирования.
- выполнить необходимые обмерные работы.

4. Разработка проектной документации.
- разработать проект узла учета тепловой энергией;
- учесть технические условия на УУТЭ, предоставленные теплоснабжающей организацией.
-  согласовать проект узла учета тепловой энергией с теплоснабжающей организацией
Содержание документации:
         - Проектная документация: 
       - пояснительная записка; 
       - рабочие чертежи;
       - спецификация.
Прочие требования к выполнению работ:
Проектные решения и проектная документация должны быть согласованы с теплоснабжающей организацией и Заказчиком. 
Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации.
Все возможные и необходимые дополнения, не противоречащие заданию, образующиеся в ходе проектирования согласовывать с Заказчиком.
Исполнитель составляет и сдаёт на согласование заказчику проектную документацию. Работы считаются выполненными после подписания актов приёмки работ.
	1 усл. ед.

	2.
	Пусконаладочные работы:
- Произвести настройку УУТЭ согласно проектной документации;
- Произвести пусконаладочные работы УУТЭ.
	1 усл. ед.



Требования к нормативной документации при проектировании:
Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 
- ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»; 
- ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ № 115).
- Постановлением Правительства РФ № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»;
В части общих требований:
- Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
- В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы помещения УУТЭ.
- Любые изменения в проекте, влияющие на сроки или стоимость работ, оформляются дополнительным соглашением к договору.
Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке.
Все дополнительные требования, возникающие в ходе проектирования, согласовываются с заказчиком в письменном виде.
- Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
Срок выполнения работ (оказания услуг) по заявке Заказчика в течении 21 календарного дня.
Затраты, связанные с предоставлением временного жилья, оплаты командировок персоналу Исполнителя относятся к затратам Исполнителя и Заказчиком не оплачиваются.
Исполнитель производит комиссионную сдачу УУТЭ    совместно с Заказчиком в коммерческую эксплуатацию.
Персонал исполнителя должен работать в спецодежде, соблюдать правила охраны труда, пожарной и электробезопасности.
