Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова	
(наименование стройки)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01	
Выполнение работ по текущему ремонту кровли. МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	Ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	75660.13	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		17861.14	 руб.	
	строительных работ	75660.13	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		295.15	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	50	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН-46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (труб вентиляционных)	м3	1	1	1						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.1					2619.97	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7.1	1	7.1			369.01	1	2619.97	
	2	ЭМ									220.9	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1	1.15	115.43	1.61	185.84		213.72	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2.3	1	2.3	2.11	1.48	3.12		7.18	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									2840.87	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	2.1	1	2.1						
		ФОТ									2619.97	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	91	1	91					2384.17	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	52	1	52					1362.38	
		Всего по позиции		6 587.42		6587.42	
2	ГЭСН-08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов (труб вентиляционных)	м3	1	1	1						
	2022-13-ГЭСН-ПР-08-01-3.1-000	; Кмат=0,77 (кирпич); Кмат=0,9 (раствор)_При кладке кирпича размером 250x120x88 мм		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.95					2062.27	
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.95	1	5.95			346.6	1	2062.27	
	2	ЭМ									394.85	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.36					193.62	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	1	0.36			1096.8		394.85	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.36	1	0.36			537.82	1	193.62	
	4	М									188.41	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.0023	1	0.0023	55898.18	1.34	74903.56		172.28	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.46	1	0.46			35.06		16.13	
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000шт	0.4		0.4						
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	0.221	0.9	0.1989						
		Итого прямые затраты									2839.15	
2.1	05.2.03.17-0002	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт	0.36	1	0.36	14353.61	1.43	20525.66		7389.24	
2.2	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.1989	1	0.1989	3778.62	1.81	6839.3		1360.34	
		ФОТ									2255.89	
	812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3	НР (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	1	110					2481.48	
	774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3	СП (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	1	69					1556.56	
		Всего по позиции		15 626.77		15626.77	
3	ГЭСН-10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (труб вентиляционных)	100 м2	0.08	1	0.08						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.672					918.13	
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	1	2.672			343.61	1	918.13	
	2	ЭМ									9.68	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0168					6.73	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.21	1	0.0168			576.4		9.68	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.21	1	0.0168			400.38	1	6.73	
	4	М									7605.05	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.44	1	0.0352	91285	0.95	86720.75		3052.57	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	1	1	0.08	72.97	1.22	89.02		7.12	
	01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	180	1	14.4	193.65	1.63	315.65		4545.36	
		Итого прямые затраты									8539.59	
		ФОТ									924.86	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					998.85	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					508.67	
		Всего по позиции		125 588.88		10047.11	
4	01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	-14.4	1	-14.4	193.65	1.63	315.65	1	-4545.36	
		Всего по позиции		315.65		-4545.36	
5	ГЭСН-12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельника)	100 м2	0.0168	1	0.0168						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.63296					580.62	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97.2	1	1.63296			355.56	1	580.62	
	2	ЭМ									4.37	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.004536					2.28	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1	0.00336			1096.8		3.69	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.2	1	0.00336			537.82	1	1.81	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1	0.001176			576.4		0.68	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.07	1	0.001176			400.38	1	0.47	
	4	М									863.37	
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012	1	0.000202	149930.17	0.89	133437.85		26.95	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.57	1	0.009576	91285	0.95	86720.75		830.44	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	1	0.0672	72.97	1.22	89.02		5.98	
		Итого прямые затраты									1450.64	
		ФОТ									582.9	
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					635.36	
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					332.25	
		Всего по позиции		143 943.45		2418.25	
6	ГЭСНр-58-01-008-06	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой кровельной стали: оцинкованной, постановка заплат размером 0,5 м2	100 шт	0.5	1	0.5						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32.85					11680.15	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65.7	1	32.85			355.56	1	11680.15	
	2	ЭМ									117.44	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.235					92.52	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	1	0.035	37.32	1.65	61.58		2.16	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.07	1	0.035			355.56	1	12.44	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	1	0.2			576.4		115.28	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.4	1	0.2			400.38	1	80.08	
	4	М									77.19	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0018	1	0.0009	70296.2	1.22	85761.36		77.19	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.08		0.04						
	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т			0.113						
		Итого прямые затраты									11967.3	
6.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.04	1	0.04						
6.2	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0.113	1	0.113	87120	0.95	82764		9352.33	
		ФОТ									11772.67	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90	1	90					10595.4	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%	46	1	46					5415.43	
		Всего по позиции		74 660.92		37330.46	
7	47-1	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	2.14	1	2.14			951.7	1	2036.64	
		Всего по позиции		951.70		2036.64	
8	01-20-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1т груза	2.14	1	2.14			509.59	1	1090.52	
		Всего по позиции		509.59		1090.52	
		Всего прямые затраты			44321,26	
		в том числе				
		         Оплата труда (ОТ)			17861,14	
		         Эксплуатация машин и механизмов			747,24	
		         Оплата труда машинистов (ОТм)			295,15	
		         Материальные ресурсы			22290,57	
		         Перевозка			3127,16	
		Всего ФОТ			18156,29	
		Всего накладные расходы			17095,26	
		Всего сметная прибыль			9175,29	
		Всего оборудование			0	
		Итого с оборудованием и прочими			70591,81	
		Компенсационные затраты на уплату НДС (22 % от МЗ, оборудования и ЭМ)		22 %	5068,32	
		Итого 			75660,13	
		ИТОГО для УСН			75660,13	
	Составил:	Проверил: