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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

 на поставку строительных материалов
для нужд УФНС России по Республике Хакасия
1. Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия.

2. Адрес  Заказчика: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76.
3. Предмет контракта: Поставка строительных материалов.
4. Место поставки товара: Республика Хакасия, г. Черногорск, пр-т Космонавтов, д.1В-116Н.

5. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Рабочее время установлено с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:00 до 13:00.
6. Срок поставки товара: Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7. Характеристики и количество поставляемого товара: 
	№ п/п
	ОКПД 2 / КТРУ
	Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара
	Кол-во товара
	Ед.
измере-ния

	1
	22.21.29.130
	СТ ПП муфта соединит 25мм 
	Диаметр условного прохода: 25мм

Тип муфты: Сварная
Способ соединения: Сварной


	4
	шт.

	2
	22.21.29.130
	СТ ПП Муфта  комбинир разъемн 25х1/2” НР
	Инженерная система: водоснабжение, отопление 

Назначение: для полипропиленовых труб

Тип муфты: разборное соединение

Материал: полипропилен, латунь

Диаметр трубы присоединения : 25мм

Тип соединения: резьба 

Резьба: наружняя
Диаметр резьбы: 1/2" 
	2
	шт.

	3
	22.21.29.130
	СТ ПП Муфта  комбинир разъемн 25х3/4”ВР
	Инженерная система: водоснабжение, отопление 

Тип муфты: литая

Диаметр трубы присоединения : 25мм

Материал: полипропилен, латунь

Тип соединения: сварка/резьба 

Резьба: внутреняя 

Диаметр резьбы: 3/4"
	4
	шт.

	4
	22.21.21.123
	СТ ПП уголок соединит  25мм  90гр
	Инженерная система: водоснабжение, отопление 

Диаметр условного прохода: 25мм

Материал: полипропилен

Угол изгиба:  900
	6
	шт.

	5
	22.21.21.122 - 0000001
	СТ ПП Труба D25 PN20 S3.5 стекловолокно  до +95*
	Назначение: Техническая

Диаметр: 25мм

Толщина: 3,5мм

Материал: полипропилен+стекловолокно

Температура: +/- 950С

Давление 25 бар
	4
	пог. м

	6
	22.21.21.123-00000018
	СТ ПП тройник соединит 25мм
	Материал: высокоуглеродистая сталь

Вариант исполнения: Переходной

Диаметр условного прохода: 25мм
Диаметр условного прохода для переходного тройника: 25мм

Тип тройника: Сварной

Угол тройника, градус: 90
	6
	шт.


8. Требования к качеству, упаковке, состоянию поставляемого товара. 

Наименование, технические и качественные характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара и количество товара указаны в  настоящем описанием объекта закупки  (Техническом задании). Товар должен в полном объеме соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Несоответствие поставляемого товара требованиям настоящего Технического задания, является существенным нарушением требований к качеству поставляемого товара. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя. 

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Контрактом и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Поставляемый товар должен отвечать требованиям: ГОСТ, техническим условиям завода изготовителя и подтверждаться сертификатами (декларацией) о соответствии (при наличии) или паспортом качества (безопасности) либо заверенными копиями в установленном порядке, подтверждающим качество и безопасность товара. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику соответствующие сертификаты соответствия на Товар, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.

