Техническое задание поставку устройств для смешивания и дозирования рабочих растворов дезинфицирующих средств для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство для смешивания и дозирования рабочих растворов дезинфицирующих средств

ОКПД2 26.51.52.110
	Устройство предназначено в качестве вспомогательного Устройства при приготовлении рабочих растворов дезинфицирующих средств, применяемых для дезинфекции и мытья различных поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, аппаратуры, Устройства всех видов и назначения.
Тип устройства – смешивающее устройство для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Возможность подключения проточной воды с левой и правой сторон корпуса диспенсера.
	наличие
	штука
	3

	
	
	Возможность приготовления рабочих растворов 4-х разных концентраций
	наличие
	
	

	
	
	Возможность быстрого отключения воды в устройстве.
	наличие
	
	

	
	
	Система предотвращения обратного потока.
	наличие
	
	

	
	
	Максимальная температура подаваемой воды в диспенсер не более 70 ºC.
	наличие
	
	

	
	
	Минимальное рабочее давление воды.
	не менее 1бар
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление воды.
	не более 9 бар
	
	

	
	
	Максимальный объем пропускаемой воды в минуту.
	 не более 30 литров
	
	

	
	
	Устройство не требует подключения к электричеству.
	наличие
	
	

	
	
	Устройство закрепляется на кронштейн, установленный на стену, при помощи крепежных элементов.
	наличие
	
	

	
	
	Материал диспенсера ударопрочный пластик.
	наличие
	
	

	
	
	Кнопка активации устройства с фиксатором расположена на лицевой стороне диспенсера.
	наличие
	
	

	
	
	Лицевая панель диспенсера – съемная.
	наличие
	
	

	
	
	Комплект поставки:
- дозирующее устройство, шт. -  1;
- настенный кронштейн, шт. - 1;
- трубка всасывания длиной 2метра, шт.- 1;
- наливная трубка длиной 2 метра, шт.- 1;
- пластиковый фиксатор, шт.  - 2;
- калибровочные жиклёры, шт. - 15;
- обратный клапан с донным фильтром, шт. - 4;
- керамический груз, шт.- 4;
- анкеры, шт.– 3;
- болты, шт.– 3;
- шайбы, шт.– 3;
- переходник (для соединения диспенсеров), шт. –1;
- фитинг ¾” G.F, шт. –1;
- стикеры для идентификации - 1 комплект.
	наличие
	
	

	
	
	Устройство  применяется для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств с концентрациями: от 0,1% до 4,5% по препарату
	наличие
	
	



Условия поставки: 
	Адрес поставки
	г. Чита, ул. Новобульварная, 163,  клиника 
разгрузка на первом этаже в медицинский склад 
время с 08-30 до 16-00 (время местное)

	Срок поставки
	20 календарного дня с момента заключения контракта оной или несколькими поставками

	Гарантийный срок и гарантийные обязательства
	Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Устройства в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на Устройство, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Устройства, а также надлежащее качество Устройства.
Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Устройства условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
Гарантия Поставщика на поставленное Устройство составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.
Неисправное или дефектное Устройство будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Устройства гарантийный срок на данное Устройство продлевается.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Устройства, если они произошли:
1) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Устройства без письменного согласия Поставщика;
2) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Устройства, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства.

	Сертификат соответствия, инструкция на русском языке
	наличие



