

	Ведомость объемов работ 

	Выполнение ремонтных работ по наружному освещению

	

	Основание:
	ведомость объемов работ

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Выполнение ремонтных работ по наружному освещению

	1
	Кронштейн «Переход» на стене
	шт
	5

	2
	Болты с гайками и шайбами строительные 
	кг
	0,4

	3
	Краска масляная МА-0115,мумия, сурик железный
	кг
	0,25

	4
	Кронштейн подвешивания светильников К986
	шт
	5

	5
	Светильник, устанавливаемый вне здания с ламами: люминесцентными 
	шт
	11

	6
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,13

	7
	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет сини, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
	м
	47,96

	8
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М4
	т
	0,0055

	9
	Труба полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,11

	10
	Светильник ДКУ 50Вт 5000К ДКУ 1013 IEK «Д»
	шт
	5

	11
	Прожектор свд 10 Вт 4000К 900лм черный IP65 120º SMD IEK
	шт
	6

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям,  по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,7

	13
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм,  диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09

	14
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	71,4

	15
	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 16-17 мм
	100 шт
	0,7

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке,  суммарное сечение до 6 мм2
	100м 
	0,7

	17
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,331

	18
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,014

	19
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,035

	20
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,00854

	21
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ нг (А)-LS 3*1.5 ок (N,PE)-660
	1000 м
	0,0714

	22
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,01

	23
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм  (до 25 мм)
	100 отверстий
	0,01

	24
	Сверление отверстий стен до 2,5 кирпича
	100 отверстий
	0,04

	25
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	1

	26
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
	т
	0,0006

	27
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,15

	28
	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизация резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
	кг
	0,72

	29
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса керамогранитных плит, количество плит в одном месте свыше 5 шт (демонтаж/ монтаж для прокладки кабеля)
	100 м2
	0,24
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