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заявка на осуществление закупки

	Наименование услуг:
	Оказание услуг по ремонту техники  КамАЗ 43118, г/н Х765ТН 124, г/в2023, VIN X89574242POAX5282

	Классификация по коду ОКДП2:
	45.20.21.221

	Код позиции КТРУ (при наличии):
	-

	Стоимость - Стартовая цена:
	48 774 рублей 00 копеек 

Определена по наименьшему коммерческому предложению

	Источник финансирования:
	Средства Федерального бюджета на 2026 год

КБК 17703101040190049244 (ДТО_тех)

	Место оказания услуг:
	По месту нахождения Исполнителя. 

Доставка техники в пределах г. Красноярска — силами  и за счет Заказчика, за пределы                          г. Красноярска — силами и за счет Исполнителя

	Сроки оказания услуг:
	Исполнитель осуществляет  оказание услуг не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта 

	Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ:
	-

	Форма, порядок и срок оплаты  оказанных услуг:
	Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком   в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год                            по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги                  в течение 10 (десяти) рабочих дней,  с даты подписания заказчиком документа о приемке                  по форме 0510452 (приказ Минфина от 15.04.2021 №61-н), при наличии акта оказанных услуг, счета/счета-фактуры или универсального передаточного документа. При условии отсутствий претензий к качеству оказанных услуг со стороны Заказчика и доведения предельного объема оплаты денежных обязательств

	Ответственное лицо, осуществляющее контроль исполнения Контракта: 
	Бадрудинов Денис Тагирович
Тел.: +7 (902) 964-69-77,
e-mail: umtotech@24.mchs.gov.ru


Описание объекта закупки

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, доставка техники в ремонт и обратно в пределах г. Красноярск - силами и за счет Заказчика, за пределы г. Красноярска – силами и за счет Исполнителя.

Срок оказания услуг: не позднее 5 рабочих дней (включительно) с даты заключения контракта,
Требования к порядку поставки: Допускается досрочная сдача услуг. Окончание срока действия Контракта не прекращает обязанности Исполнителя по исполнению Контракта. Исполнитель не менее чем за 1 (один) день до осуществления сдачи Услуг направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности техники.

Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, запасных частей, комплектующих и расходных материалов, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта,

Гарантийный срок: гарантийный срок на услуги должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.  

Прочие условия: При предоставлении техники Исполнителю для оказания услуг, Заказчик совместно с Исполнителем составляют Акт приема-передачи, в котором указывается комплектность, техническое состояние и видимые наружные повреждения и дефекты. Акт приема-передачи подписывается ответственным лицом Исполнителя и Заказчиком или его уполномоченным представителем и заверяется печатью Исполнителя. Исполнитель предоставляет заказ-наряд на оказанные услуги. Исполнитель должен обеспечить полную сохранность техники в течение всего срока нахождения у Исполнителя. Исполнитель должен возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, если ущерб нанесен по вине Исполнителя, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами. Запасные части и комплектующие, бывшие в употреблении Исполнитель обязан предоставить в целостности и сохранности в полном объеме Заказчику по завершении выполнения работ. 

Требования к качеству используемых материалов и оборудования для выполнения работ: Исполнитель должен гарантировать качество используемых материалов и оборудования для выполнения работ по государственному контракту. Запасные части, расходные материалы и специальные жидкости, используемые Исполнителем  должны иметь сертификаты соответствия товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и других нормативных документов, должны быть разрешенные (рекомендованные) к применению заводом-изготовителем, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом и полностью совместимыми с транспортным средством заказчика.

Качественные характеристики работ: Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ согласно ГОСТ, ОСТ, ТУ, НПБ, и других нормативных документов Российской Федерации.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Услуги по ремонту техники  КамАЗ 43118, г/н Х765ТН 124, г/в2023, VIN X89574242POAX5282
	усл.ед.
	1


Место нахождения техники: Красноярский край, г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 2, стр. 1
	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед. измерения
	Количество

	1. 
	Снятие/установка ТНВД
	ед
	1

	2. 
	Снятие/установка форсунок в сборе Common Rail
	ед
	8

	3. 
	Замена топливного фильтра
	ед
	2

	4. 
	Проверка ТНВД
	ед
	1

	5. 
	Проверка форсунки Common Rail
	ед
	8

	6. 
	Промывка топливной рампы
	ед
	2

	7. 
	Снятие/установка топливной рампы
	ед
	2


	№ п/п
	Наименование запасных частей, комплектующих и материалов обязательных к замене
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Фильтр топливный ЕВРО4,5 (с системой) Common Rail, артикул 4070-1117010
	шт
	2

	2
	Шайба d8 металлорезиновая на обратку
	шт
	8

	3
	Шайба d10 металлорезиновая на обратку
	шт
	10

	4
	Шайба d14 металлорезиновая на обратку
	шт
	2



