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 Описание объекта закупки

на поставку средств индивидуальной защиты (самоспасателей)
для нужд Управления по Брянской области ФКУ ГУОДОП ФСИН России

Наименование товара: самоспасатель универсальный фильтрующий с полумаской (далее - Товар)
ОКПД 2, КТРУ: 32.99.11.199, 32.99.11.199-0000004 – самоспасатель пожарный изолирующий с химически связанным кислородом
Количество: 3 шт.
Дата изготовления Товара не ранее 2026 г.
Срок поставки – с момента заключения Государственного контракта по 25.09.2026 включительно
Место поставки: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 2.
	№
п/п
	Наименование характеристики
	Минимальные значения показателей 
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения (с момента изготовления)
	≥ 5 лет

	
	

	2
	Время защитного действия самоспасателя
	≥ 25 мин.
	
	

	3
	Масса рабочей части
	≤ 2 кг.
	
	

	4
	Назначение
	
	
	Для применения гражданами (общего назначения)

	5
	Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции
	≤ 700 Па
	
	

	6
	Температура вдыхаемой ГДС
	> 40 OC
	≤ 50 OC
	

	7
	Тип размещения
	
	
	Для стационарного размещения в зданиях и сооружениях

	8
	Время действия
	≥ 15 минут
	
	

	9
	Рабочая температура
	
	
	от 0 до +60 0С

	10
	Возрастная категория
	
	
	для людей старше 12 лет

	11
	Тип
	
	
	фильтрующий

	12
	Защитные свойства
	
	
	от продуктов горения и химических опасных
веществ



Общие требования к товару:
1. В соответствии с п.7 ч.1 ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым  товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские  свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53261-2019 «Техника пожарная. Самоспасатели пожарные, фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасении из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний», а также в соответствии с нормами технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
При поставке товара предоставляются сертификаты пожарной безопасности 
и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество. Предоставление гарантий производителя и гарантии поставщика осуществляется вместе с товаром.
Товар должен быть упакован в соответствующую упаковку, удобную для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка должна предохранять товар
от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.
2. Качество товара должно удостоверяться соответствующими сопроводительными документами, подтверждающими качество товара: декларация соответствия (или сертификат соответствия), удостоверение качества, иные документы обязательные для товара, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Старший оперуполномоченный
ФКУ ГУОДОП ФСИН России
по Брянской	 области
старший лейтенант внутренней службы                                                    Д.А. Малявко

